Warunki techniczne 
wykonania prac geodezyjno-kartograficznych na 
Utworzenie Zasobu Numerycznego Mapy Zasadniczej
w oparciu o dane uzyskane z:
MODGiK w Bielsku Białej
wywiad branżowy
i porównanie mapy zasadniczej z terenem 
dla miasta Bielsko- Biała

1.	Dane formalno  -  organizacyjne
1.1.	Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest utworzenie w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych 2000_18 obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta bielsko-biała w formacie baz danych systemu geo-info lub w innym programie umożliwiającym przekonwertowanie danych do programu geo-info.
Teren objęty zamówieniem mieści się w obszarze administracyjnym Miasta Bielsko-Biała i  obejmuje tym obszarem 36 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni  12438 ha.
W celu realizacji zadania podzielono go na 5 Obszarów:
 	Tabelaopracowania
OBSZAR  NR	ĘBY EWIDNECYJNE	 
 [ha]	
	-Hałcnów
-Komorowice Krakowskie
- Pisarzowice
- Hałcnów2
-Komorowice Śląskie		
	-Straconka
-Mikuszowice Krakowskie
-Lipnik		
	- Bielsko-Miasto
-Górne Przedmieście
- Biała Miasto
 – Żywieckie Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście
- Dolne Przedmieście		
	-Aleksandrowice
-Kamienica
-Bystra Śląska
-Mikuszowice Śląskie
- Olszówka Dolna
 – Olszówka Górna		
	- Jaworze
- Wapienica
-Mazańcowice
- Międzyrzecze Górne
- Stare Bielsko		

Podział przedmiotu opracowania na Obszary przedstawia Załącznik Nr 1 ‘Podział obszaru miasta na obszary opracowania’ 
Obręb Nr 31 – Komorowice Śląskie posiada już zasób numeryczny mapy zasadniczej. 
W   ramach niniejszego zlecenia należy go uzupełnić o brakujące obiekty i dostosować zgodnie z  wytycznymi wynikającymi z niniejszych Warunków Technicznych.
1.2.	Obowiązujące podstawowe normy prawne:
-	Ustawa z dnia 17maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z  2010r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.)
-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.  Nr  30, poz  297)
-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w  sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)
-	Rozporządzenie. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych (Dz.U.  Nr  45, poz.  454, z poźn.  zm.)
-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i  kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U.  Nr  49, poz  493)
-	Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.  Nr  70, poz.821)
-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i  budynków (Dz.U.  Nr  38, poz.  454)
-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i  teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i  rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz.U.  Nr  56, poz  588)
-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,  ewidencjonowania systemów i  przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.  Nr  78, poz.  837)
-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w  ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i  lokali znajdujących się na terenach zamkniętych. (Dz. U. Nr 84, poz. 911).
-	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U.  Nr  141, poz.  1368)
-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz.U.  Nr  18, poz.  173)
-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.  Nr  37, poz.  333)
-	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w  sprawie  ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. Nr 2012, poz.125). 
-	 Przepisy techniczne pomocne przy opracowaniu:
-	Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z  1979r., ze zmianą z 1983 r.), wydanie czwarte 1998,
-	Instrukcja techniczna O-2 Ogólne zasady wykonywania map dla celów gospodarczych (z 1979r; ze zmianą z 1983), wydanie trzecie 1987r.,
-	Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej (z 1992  r.), wydanie drugie 1992,
-	Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (z 1987 r.), wydanie drugie 1987,
-	Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z  1983 r.), wydanie czwarte 1986,
-	Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.), wydanie czwarte 1988,
-	Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983  r.), wydanie trzecie 1988,
-	Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju),
-	Instrukcja techniczna G-7  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju),
-	Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków – wytyczne techniczne wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003r.
1.3.	Dokumentacja pomocnicza
Wszelkie informacje dotyczące metadanych zasobu bazy danych, rodzaju obiektów, numeracji obiektów, kodów, treści rekordu, są opisane w Podręcznikach Użytkownika Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info:
-	Tabele NMW.
-	Dodatki
Procedury i funkcje programu są opisane w Podręczniku Użytkownika Geo-Info  Mapa.
Wyżej wymienione i inne podręczniki SIP GEO-INFO są dostępne na stronie internetowej www.GEO-INFO.PL
1.4.	Podstawowe dane o obiekcie
-	Teren objęty zamówieniem stanowi obszar o powierzchni 12438 ha i znajduje się w granicach administracyjnych miasta Bielsko-Biała (identyfikator TERYT 246101_1).
-	60 % obszaru stanowią tereny zurbanizowane
-	Teren objęty przedmiotowym zakresem prac został podzielony na 5 roboczych obszarów opracowania. Granice obszarów biegną po granicach obrębów ewidencyjnych. Zasięg opracowania z podziałem na obszary robocze przedstawiono w Załączniku Nr 1 ‘Podział na obszary’ do niniejszych Warunków Technicznych oraz w tabeli: Tabela nr 1 – Obszary opracowania, w  rozdziale:   Przedmiot opracowania:  str.  2

2.	Analiza istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych
2.1.	Osnowa Geodezyjna
2.1.1.	Osnowa pozioma 
Najstarsze pomiary znajdujące się w zasobie ośrodka wykonywane były w oparciu o  osnowę zarówno triangulacyjną jak i poligonową założoną w latach 1946 – 1948 w  układzie „Borowa Góra” λ=18o , m≠1. Dla miasta Bielska prace te wykonał Zespół Mierniczy „Bielsko – Skoczów” Wydziału Pomiarów Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach pod kierunkiem mgr inż. Adolfa Gurawskiego. Dla miasta Białej prace pomiarowe wykonał mierniczy przysięgły inż. Antoni Ćwiżewicz z Krakowa. Dokładność tych pomiarów odpowiada dla Bielska klasie II a dla Białej klasie III według wprowadzonej do stosowania w 1949 r. Instrukcji B-III „Poligonizacja techniczna”, czyli średniemu błędowi położenia punktu do ± 25 cm. Lokalnie w tej sieci stwierdzono później występowanie naprężeń z błędami do ± 1 m, które jednak w większości zostały usunięte przy zakładaniu kolejnych osnów. W latach 1960 do 1966 wyżej opisaną osnowę uzupełniono pomiarami osnów na terenie obrębów Aleksandrowice, Lipnik i  Mikuszowice Śląskie. Prace te wykonywało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Pomiary wykonano według Instrukcji B-III, jednakże różnie kwalifikując tereny do pomiaru: od kategorii A dla części Lipnika do C dla Mikuszowic Śląskich (według wówczas obowiązującej Instrukcji B-III). Skutkowało to różną dokładnością osnów i błędami średnimi położenia punktu od ± 15 cm do ± 50 cm. Większość założonych punktów włączono później do nowej osnowy miejskiej.
W ramach założenia fotogrametrycznej mapy zasadniczej centralnej części miasta Bielska Białej w latach 1970 do 1972 założono nową osnowę triangulacyjną i  poligonową. Prace pomiarowe wykonało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne z Warszawy. Wprawdzie pomiary według Instrukcji B-III kwalifikując teren, jako kategorię A i wykonując pomiar poligonizacji I klasy, jednakże uzyskane błędy położenia punktów pozwalają na zakwalifikowanie jej jako równorzędnej 
z   osnową szczegółową III klasy według Instrukcji Technicznej G-1. Osnowę wyrównano metodą przybliżoną jako sieć dwurzędową. Współrzędne punktów sieci zostały obliczone w  układzie „1942” i zostały przetransformowane na układy 1965 strefa 5 i układ lokalny miasta i tylko w tych dwóch ostatnio wymienionych układach są dostępne. 
Dla części północnej przyłączonej do miasta w 1977 roku założono w latach 1980 – 81 osnowę III klasy. Osnowę obliczono w układzie 1965 strefa 5 metodą przybliżoną (sieć dwurzędowa) o  dokładności równoważnej z siecią III klasy osnowy szczegółowej według Instrukcji technicznej G-1.
Począwszy od 1992r. rozpoczęto odnowienie osnowy miasta. Najpierw w roku 1992 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach uzupełniło metodą pomiarów satelitarnych GPS osnowę szczegółową II klasy na obrzeżach miasta a następnie Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne z Warszawy wykonało odnowienie osnowy szczegółowej III klasy na głównych ulicach miasta. Pomiary te wykonano w układzie 1965 strefa 5 przy ścisłym wyrównaniu danych pomiarowych.
Dalsza i jak na razie ostatnia modernizacja osnowy poziomej miasta została przeprowadzona w  latach 2000 do 2004 gdzie w kilku etapach Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego z Katowic dokonało rekonstrukcji szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla całego miasta. Pomiary wykonano metodą poligonową z  fragmentarycznym zastosowaniem techniki pomiarów satelitarnych GPS. Pomiary wyrównano metodą ścisłą a współrzędne obliczono w układzie 1965 strefa 5.
W roku 2009 przeliczono współrzędne wszystkich osnów miasta na układ 2000 strefa 6.
2.1.2.	Osnowa pionowa
Osnowę wysokościową dla miasta Bielska-Białej założono odrębnie dla miasta Bielska, a odrębnie dla miasta Białej. Jednakże przy obu tych pomiarach wykorzystano stabilizację reperów dokonaną (bez pomiaru) w roku 1935. Dla Bielska obie osnowy dowiązano do punktów niwelacji państwowej położonych wzdłuż linii kolejowej Czechowice –Dziedzice – Zwardoń. Pomiar sieci Bielska wykonał w latach 1946 do 1948 Zespół Mierniczy „Bielsko – Skoczów” Wydziału Pomiarów Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach pod kierunkiem mgr inż. Adolfa Gurawskiego, a  pomiar Białej został wykonany w 1952 r. przez Katowickie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze w Katowicach – Pracownię Gliwice. Sieć utworzono jako dwurzędową, przy czym pierwszy rząd wyrównano metodą ścisłą, a II rząd metodą przybliżoną. Uzyskano średni błąd pomiaru ± 1, 9 mm/km. W latach 1960 do 1966 wyżej opisaną osnowę uzupełniono pomiarami osnów wysokościowych na terenie obrębów Aleksandrowice, Lipnik i Mikuszowice Śląskie. Prace te wykonywało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Początkowo punkty posiadały wysokości w układzie Amsterdam, przeliczone później na układ Kronsztadt’60. W roku 1990 wszystkie wysokości punktów obliczono także w  układzie Kronsztadt’86.
Całkowitą modernizację sieci przeprowadzono w latach 2001 do 2002 tworząc jednolitą sieć dla całego miasta. Nowy pomiar sieci jako szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy według Instrukcji Technicznej G-2 wykonało Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Katowicach. W  wyniku wyrównania ścisłego uzyskano średni pomiaru
   ± 3,8 mm/km.
Wszystkie punkty osnowy pionowej mają wyznaczone wysokości w układach: Kronsztadt ’60 i  Kronsztadt ‘86.
Wartości rzędnych na analogowej mapie zasadniczej są przedstawione w układzie Kronsztadt ’60.
2.2.	Baza danych zasobu numerycznego ewidencji gruntów i budynków
Zasób Ewidencji Gruntów i Budynków Miasta Bielsko-Biała tworzą bazy danych zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO.
-	Baza danych geometrycznych obsługiwana jest modułem GEO-INFO  Mapa
-	Baza danych opisowych obsługiwana jest modułem GEO-INFO  Integra
Zasób zawiera 36 obrębów ewidencyjnych. Redakcja mapy numerycznej EGB prowadzona jest w skali bazowej 1:1000 dla całego obszaru miasta. Treść zasobu numerycznego EGB stanowią:
-	Obiekty geometryczne: Gmina Miasto, Obręby ewidencyjne, Działki, Budynki, Klasoużytki, Punkty adresowe, Punkty graniczne, Punkty ewidencyjne inne, Teksty
-	Obiekty opisowe zgodne z rozporządzeniem z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i  budynków i Instrukcją techniczną G-5.
-	Zasób numerycznej Mapy ewidencyjnej był tworzony etapami na przestrzeni lat 1999-2006:
•	W roku 1999 zwektoryzowano budynki na podstawie obrazów rastrowych pierworysów mapy zasadniczej, które sukcesywnie są uzupełniane danymi z  operatów pomiarowych. Budynki pozyskane z pomiarów bezpośrednich stanowią 60% wszystkich budynków znajdujących się aktualnie w zasobie numerycznym. Ich aktualność została zweryfikowana przy okazji modernizacji ewidencji budynków w latach późniejszych.
•	Działki zostały częściowo wprowadzone z wektoryzacji obrazów rastrowych pierworysów mapy ewidencyjnej i zasadniczej (średnio ok. 50 %), reszta została uzupełniona z operatów pomiarowych. Dla obrębów nr  31, 13, 14,15, 16,17,18, 53, 54, 55, 56, 57, 81 i 82, działki w 90% są pozyskane z operatów pomiarowych (tzw. ‘nowej ewidencji’).
-	Adresy w zasobie numerycznym są prowadzone jednocześnie w dwojaki sposób:
-	Jako obiekty Punkty adresowe,
-	Jako wartości atrybutów adresowych obiektów Budynki.
Podział na obręby ewidencyjne wynika z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków. Gmina-Miasto Bielsko-Biała i obręby ewidencyjne są zdefiniowane w bazie danych zasobu numerycznego.
-	Zestawienie obrębów ewidencyjnych:

Lp.	numer obrębu	nazwa obrębu	pow. ewidencyjna
[ha]	
1.	1	Aleksandrowice	521	
2.	2	Bielsko Miasto	5	
3.	4	Górne Przedmieście	150	
4.	5	Biała Miasto	50	
5.	6	Żywieckie Przedm.	124	
6.	7	Hałcnów	986	
7.	8	Jaworze	110	
8.	9	Kamienica	1847	
9.	10	Komorowice Krakowskie	1108	
10.	13	Dolne Przedm. 13	6	
11.	14	Dolne Przedm. 14	23	
12.	15	Dolne Przedm. 15	24	
13.	16	Dolne Przedm. 16	15	
14.	17	Dolne Przedm. 17	22	
15.	18	Dolne Przedm. 18	25	
16.	19	Straconka	518	
17.	20	Wapienica	1498	
18.	21	Pisarzowice	32	
19.	22	Mazańcowice	6	
20.	23	Bystra Śląska	416	
21.	24	Hałcnów 2	20	
22.	31	Komorowice Śląskie	420	
23.	32	Lipnik	2075	
24.	33	Międzyrzecze Górne	202	
25.	34	Mikuszowice Krak.	384	
26.	35	Mikuszowice Śląskie	279	
27.	36	Olszówka Dolna	102	
28.	37	Olszówka Górna	109	
29.	38	Stare Bielsko	1259	
30.	53	Dolne Przedm. 53	12	
31.	54	Dolne Przedm. 54	23	
32.	55	Dolne Przedm. 55	27	
33.	56	Dolne Przedm. 56	20	
34.	57	Dolne Przedm. 57	2	
35.	81	Dolne Przedm. 81	4	
36. 	82	Dolne Przedm. 82	14	

Operat mapy zasadniczej
-	Mapa zasadnicza dla miasta Bielsko-Biała została założona w latach 1972 – 1975 w postaci analogowej w układzie lokalnym miasta Bielsko-Biała, na podstawie opracowań fotogrametrycznych, jako ‘mapa sytuacyjno – wysokościowa o  niepełnej treści’, zgodnie z wymogami instrukcji K1. Wykonawcą opracowania było PPGK Warszawa. Obszar opracowania dotyczył centrum miasta.
-	Dla terenów przyłączonych do miasta w roku 1977 w jego północno - zachodniej części poczynając od końca lat ‘70 założono metodą fotogrametryczną mapę zasadniczą. Wykonawcą było OPGK Katowice. Zasób mapy zasadniczej tworzą następujące części:
•	Układ odniesienia ‘1965_5’ – 168 sekcji mapy w skali 1:500
•	Układ odniesienia ‘1965_5’ – 75 sekcji mapy w skali 1:1000
•	Lokalny układ odniesienia ‘Miasto Bielsko-Biała’ – 594 sekcji mapy w  skali 1:500
•	Lokalny układ odniesienia ‘Miasto Bielsko-Biała’ – 103 sekcje mapy w  skali 1:1000
•	Lokalny układ odniesienia ‘Wapienica’ – 7 sekcji mapy w skali 1:500
-	Osnowa geodezyjna, na której został oparty pomiar jest zróżnicowana: od osnowy miejskiej z  lat 1946-48, przez osnowy I , II ,III klasy do osnów pomiarowych punktów GPS.
-	Mapa po założeniu podlegała bieżącej aktualizacji na podstawie operatów z  pomiarów jednostkowych sytuacyjno-wysokościowych wpływających do zasobu geodezyjnego i  kartograficznego 
-	W zasobie znajdują się operaty z sytuacyjnych pomiarów uzupełniających z lat od 1971 do dzisiaj. Współrzędne z tych operatów archiwizowane są w plikach tekstowych od roku 1997. Znajduje się w nich około 90% punktów, dla których w  tym czasie wyznaczono współrzędne.
-	Większość map w zasobie powstała w wyniku pomiarów fotogrametrycznych. Nie bez wpływu na jakość i kartometryczność pierworysów miał proces przeskalowywania map ze skali 1:1000 do skali 1:500. 
•	Pierworysów powstałych w wyniku przeskalowania w układzie lokalnym miasta Bielsko-Biała jest 395 sztuk, 
•	Pierworysów w układzie 65 w skali 1:500 są 52 sztuki.
•	Pierworysów powstałych z wykorzystaniem metody fotogrametrycznej i  funkcjonujących w skali 1:1000  z układu 65 jest około 30 %. 
-	Na analogowej mapie zasadniczej wykazane są tylko te granice działek, które pozyskano metodą pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną.
-	Pierworysy mapy zostały założone na planszach aluminiowych, przy czym dla 14 sekcji mapy zasadniczej w układzie lokalnym w skali 1:1000 i 20 sekcji mapy zasadniczych w układzie 65 w skali 1:1000 istnieją tylko kserokopie matrycy traktowane jako pierworys. Są to głównie mapy wspólne dla miasta i powiatu bielskiego.
-	W PODGiK Bielsko-Biała znajdują się oryginalne nieaktualizowane pierworysy dla części dotyczącej miasta Bielsko-Biała. Matryce dla tych pierworysów wykonane zostały metodą fotograficzną, a część matryc podobnie jak w przypadku pierworysów powstała z powiększenia do skali 1:500 map w skali 1:1000. 
-	Szkice podstawowe pozostawiono w operatach pomiarowych powstałych w  ramach danego opracowania.
-	Treść mapy zasadniczej w zakresie terenowych obiektów ewidencyjnych (budynki, działki, punkty graniczne) pochodzi wyłącznie z operatów pomiarowych, w których pomiar oparty jest na osnowie geodezyjnej.
-	Pomiar wysokościowy pochodzi w zasadzie z metody fotogrametrycznej przy cięciu warstwicowym 1 m. W niewielkim zakresie dane te zostały uzupełnione pomiarami bezpośrednimi.
2.3.	Uzbrojenie terenu
2.3.1.	Zasób numeryczny
Aktualny zasób numeryczny poza pełną treścią obiektów Ewidencji Gruntów i  Budynków zawiera także obiekty uzbrojenia terenu. 
-	Obiekty z operatów inwentaryzacji uzbrojenia terenu wprowadzane są do zasobu od listopada 2010 roku.
Na podstawie umów z niżej wymienionymi przedsiębiorstwami dla celów realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego zlecenia zostaną udostępnione w postaci plików w formacie Shape zasoby numeryczne następujących sieci: 
-	Obiekty sieci wodociągowej-kanalizacyjnej - aktualizowane okresowo przez AQUA S.A. z Bielska-Białej 
-	Obiekty sieci gazowej powstały na podstawie umowy zawartej z GSG Zabrze Sp. z o.o. 
-	Obiekty sieci cieplnej powstały na podstawie umowy z P.K. „THERMA” Sp. 
z   o.o. w Bielsku-Białej.
Obiekty pozyskane z tych źródeł wymagają doprowadzenia do jednolitego standardu zgodnego z obiektami uzbrojenia terenu wprowadzonymi z innej dokumentacji podstawowej, weryfikacji i  ewentualnego uzupełnienia na podstawie istniejącej w odniesieniu do tych obiektów dokumentacji podstawowej w MODGiK Bielsko-Biała.
2.3.2.	Zasób analogowy
-	Analogowa mapa zasadnicza prowadzona jest bez nakładek tematycznych, przy czym aktualne dane odnośnie rzędnych wysokościowych znajdują się wyłącznie na matrycach.
-	Zasięgi poszczególnych prac geodezyjnych znajdują się na odwrocie pierworysów oraz częściowo w opisie pozaramkowym matryc.
2.4.	Geodezyjna, numeryczna dokumentacja uzupełniająca
-	Pojedyncze opracowania geodezyjne o szczegółowości mapy zasadniczej i  uzbrojenia terenu są na bieżąco wprowadzone do bazy danych zasobu numerycznego MODGiK prowadzonej dla miasta Bielsko-Biała na przestrzeni lat od 2010 do dzisiaj.
-	Obiekty ‘Krawężniki’ zwektoryzowane metodą digitalizacji analogowej mapy zasadniczej wg stanu na rok 2004.
2.5.	Dokumentacja dotycząca uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
-	Uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się na posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Urząd Miasta Bielsko-Biała, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, plac Ratuszowy 6, pokój 416.
-	Ewidencja uzgodnień ZUDP prowadzona jest wyłącznie w sposób analogowy. 
-	Dane geometryczne projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzone są w  postaci nakładek tematycznych na mapę zasadniczą (tzw. mapy koordynacyjne). Nakładki ZUDP („R”) prowadzone są na kserokopiach matryc mapy zasadniczej.
-	Od 2011 roku przyjmowane są pliki tekstowe zawierające dane wierzchołków projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Pliki te zawierają współrzędne w  układach: lokalnym miasta Bielsko-Biała, państwowym 1965 oraz państwowym 2000.
2.6.	Dokumentacja dotycząca branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
-	Siedziby jednostek prowadzących branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu dla obszaru miasta Bielsko-Biała:
       1.	„AQUA” S.A. w Bielsku – Białej
ul. 1 Maja 23  43-300 Bielsko – Biała     828-02-28
Fax. 812-40-15	
       2.	Telekomunik. Polska S.A. Rejon w B.-B.
ul. Cieszyńska 79, 43-300 Bielsko – Biała  811-98-38
wieslaw.tomaszewski@telekomunikacja.pl	
       3.	P. K. „THERMA” Sp. z o.o.     812-20-21
ul. Grażyńskiego 108    43-300 Bielsko – Biała
andrzej.ziober@epf.pl	
3.        	ENION S.A. - R. D. B.-B.
ul. Filarowa 18   43-300 Bielsko – Biała   813-16-15
Fax. 813-17-02, tadeusz.golda@bielsko.enion.pl	
4.        	Rozdzielnia Gazu w B. - B.  813-76-40
ul. Grażyńskiego 3   43-300 Bielsko – Biała
Fax. 813-76-22	
5.	U M Wydział Gosp. Miejskiej  497-17-02
Pl. Ratuszowy 7   43-300 Bielsko – Biała
chrobak@um.bielsko.pl	
6.	 	Telefonia  Dialog  S.A.   496-77-84
 	ul. Gałczyńskiego 25   43-300 Bielsko - Biała
agnieszka.blazejowska@dialog.pl	
7.	 	Operator Gazociągów Przesyłowych TJO
ul. Gazownicza 14,43-300 Bielsko – Biała 827-16-30
Fax. 827-16-35	
     8.	 	ENION S.A.  Służba Łączności
ul. Batorego 17a   43-300 Bielsko – Biała  813-11-63
leszek.wiencek@bielsko.enion.pl	
9.	 	NETIA S.A.  770-00-00
ul. Harcerska 8   41-600 Świętochłowice
pawel_gaweda@op.pl	
10. 	 	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 46a   40-018  Katowice
biuro@betame.eu	
11.	UM Wydział Informatyki – sieć szerokopasmowa
Pl. Ratuszowy 6,   43-300 Bielsko – Biała 
projektant wyznaczony do kontaktów: 
Adam Byrdziak, a.byrdziak@telkol.com, tel.: 8-17-41-18	

3.	Szczegółowy zakres opracowania
3.1.	Przygotowanie bazy danych zasobu numerycznego bazy danych Geo-Info  Mapa.
-	Zamawiający wykona wszystkie niezbędne kontrole geometryczne zasobu bazy danych w obszarze miasta Bielsko-Biała dotyczące obiektów, które będą wykorzystane w tworzeniu zasobu mapy zasadniczej. Dotyczy głównie: działek ewidencyjnych, budynków, punktów granicznych.
3.2.	Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
-	Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych związanych z niniejszym zleceniem Wykonawca zgłosi pracę geodezyjną w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy  6, jak również w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 – w celu otrzymania materiałów niezbędnych do uzgodnienia styków.
3.3.	Pobranie materiałów z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Bielsku Biała
-	Na etapie pobierania materiałów Wykonawca zobowiązany jest ustalić tryb przekazywania przez ośrodek dokumentacji danych z operatów technicznych jednostkowych wpływających do zasobu w trakcie niniejszego opracowania (dotyczy danych geodezyjnych wchodzących w zakres opracowania bazy danych mapy zasadniczej).
-	Zamawiający ustali z Wykonawcą tryb numerycznego przekazywania danych, które ze względu na wymagania terminowe będzie zmuszony wprowadzić do zasobu numerycznego MODGiK Bielsko-Biała w czasie realizacji niniejszego zlecenia.
-	Zamawiający ustali z Wykonawcą tryb i częstotliwość przekazywania list obiektów do zablokowanie w bazie danych Wykonawcy, które ze względu na wymagania terminowe będzie zmuszony zmodyfikować w zasobie numerycznym MODGiK Bielsko-Biała w czasie realizacji niniejszego zlecenia. Dotyczy obiektów istniejących w zasobie numerycznym MODGiK Bielsko-Biała w momencie wydawania danych początkowych (dotyczy eksportu obiektów w momencie rozpoczęcia realizacji zlecenia). Otrzymywane listy obiektów będą wykorzystane przez Wykonawcę do zablokowania tych obiektów u siebie (dotyczy zabezpieczenia przed przypadkową modyfikacją).
3.4.	Szczegółowa analiza pobranych materiałów 
Analizę materiałów podstawowych otrzymanych z MODGiK w Bielsku Białej należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu ich wykorzystania do opracowania, biorąc także pod uwagę aktualnie obowiązujące standardy dokładnościowe. Analiza powinna obejmować:
-	analizę istniejącej bazy danych zasobu numerycznego miasta Bielsko-Biała.
-	analizy danych numerycznych pozyskanych od: 
o	AQUA S.A. w Bielsku Białej
o	GSG Zabrze Sp. z o.o.
o	P.K. „THERMA” Sp. z o.o. w Bielsku Białej
-	analizę poziomej osnowy geodezyjnej i sytuacyjnej, w oparciu o którą opracowywana będzie baza danych mapy zasadniczej (dotyczy numerycznego kartowania/definiowania obiektów ze szkiców z  pomiaru metodą domiarów prostokątnych),
-	analizę pozostałych materiałów wydanych z zasobu geodezyjnego i  kartograficznego 
Z przeprowadzonej analizy należy sporządzić dokumentację opisową i  dokumentację graficzną:
-	Mapę przeglądową dokumentów podstawowych zakwalifikowanych do opracowania w trakcie analizy (ewidencja dokumentacji o statusie danych analitycznych). Mapę przeglądową sporządzić na kopii mapy zasadniczej.
-	Mapę z porównania analogowej mapy zasadniczej z aktualną mapą numeryczną w  zakresie obiektów EGB (Działki, Budynki, Użytki, Punkty graniczne, Punkty adresowe, nazwy ulic) i w zakresie pozostałych innych obiektów mapy zasadniczej i uzbrojenia terenu wprowadzonych już do tej bazy danych. Wyniki porównania przedstawić na kopii mapy zasadniczej.
-	Mapę z porównania treści mapy zasadniczej z terenem. Wyniki porównania przedstawić na kopii mapy zasadniczej. (Patrz także ‘Uwaga!’ w rozdziale:   Prace polowe, str.  12).
-	W dokumentacji opisowej do każdego opracowania należy umieścić datę jego aktualności uzgodnioną z Zamawiającym.
3.5.	Prace polowe
Prace polowe będą wykonywane jedynie w zakresie wywiadu terenowego celem porównania treści mapy zasadniczej aktualnie prowadzonej w MODGiK w Bielsku Białej w postaci analogowej z sytuacją w terenie. Dotyczy wykrycia obiektów obecnie nieistniejących w terenie, a  pozostawionych jeszcze na aktualnej mapie zasadniczej.
Uwaga! Nie należy zaznaczać nowych obiektów, dla których nie istnieje dokumentacja w  MODGiK Bielsko-Biała (zasób numeryczny, mapy, operaty techniczne). Dotyczy także budynków.
Należy uzgodnić istniejące i obowiązujące nazewnictwo ulic w mieście Bielsko-Biała oraz numerację adresową posesji (Punkty adresowe) z  organem prowadzącym operat Nazewnictwa ulic i Numeracji porządkowej nieruchomości (ewidencję). Pozyskane materiały dołączyć do dokumentacji podstawowej operatu z niniejszego opracowania.
3.6.	Prace kameralne
W ramach prac kameralnych należy wykonać skanowanie wszystkich sekcji mapy zasadniczej. Skanowanie należy wykonać zarówno dla pierworysów jak i odpowiadającym im matryc. Jest to niezbędne dla pozyskiwania danych z digitalizacji, gdyż treść pierworysów i matryc różni się, co do ilości szczegółów wzajemnie nie występujących na odpowiadających sobie mapach.
Pliki rastrowe sekcji należy oczyścić z zanieczyszczeń (zabrudzenia większe od 0.5  mm).
Każdy pierworys i każda matryca będzie skalibrowana w dwóch układach współrzędnych:
-	Oryginalny układ współrzędnych dla danej sekcji:
o	Państwowy układ współrzędnych ‘1965_5’
lub
o	Lokalny układ odniesienia ‘Miasta Bielsko-Biała’
lub
o	Lokalny układ odniesienia ‘Wapienica’
-	Państwowy układ współrzędnych 2000_18.
Każdemu dokumentowi (pierworysowi i matrycy) będą odpowiadać trzy pliki rastrowe:
-	Z ramką w układzie współrzędnych oryginalnym dla danej sekcji
-	Z ramką w państwowym układzie współrzędnych 2000_18
-	Bez ramki – obcięte do granic sekcji w państwowym układzie współrzędnych 2000_18
Wszystkie pliki rastrowe będą zapisane w formacie GEOTIF. Nazwy plików będą zawierały godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych w postaci:
-	Pliki rastrowe w układzie oryginalnym z ramką:
o	XXX-XXX-XX-X_1965s5_(P lub M)_R.TIF
o	XXX-XXX-XX-X_BB_(P lub M)_R.TIF
o	XXX-XXX-XX-X_WAP_(P lub M)_R.TIF
gdzie:
XXX-XXX-XX-X		-  godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych; kropki w oryginalnym formacie godła zastąpić myślnikiem (‘-’)
1965s5			-  oznaczenie układu państwowego ‘1965s5’
BB			-  oznaczenie układu lokalnego ‘Miasta Bielsko- Biała’
WAP			-  oznaczenie układu lokalnego ‘Wapienica’
P lub M			-  P oznaczenie pierworysu, M oznaczenie matrycy
R			-  oznaczenie pliku zawierającego obraz sekcji z  ramką (opisem pozaramkowym)
-	Pliki rastrowe w układzie oryginalnym bez ramki:
o	XXX-XXX-XX-X_1965s5_(P lub M).TIF
o	XXX-XXX-XX-X_BB_(P lub M).TIF
o	XXX-XXX-XX-X_WAP_(P lub M).TIF
gdzie:
XXX-XXX-XX-X		-  godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych; kropki w oryginalnym formacie godła zastąpić myślnikiem (‘-’)
1965s5			-  oznaczenie układu państwowego ‘1965s5’
BB			-  oznaczenie układu lokalnego ‘Miasta Bielsko- Biała’
WAP			-  oznaczenie układu lokalnego ‘Wapienica’
P lub M			-  P oznaczenie pierworysu, M oznaczenie matrycy
-	Pliki rastrowe w układzie państwowym ‘2000_18’ bez ramki:
o	XXX-XXX-XX-X_2000_18_(P lub M).TIF
gdzie:
XXX-XXX-XX-X		-  godło sekcji w oryginalnym układzie współrzędnych; kropki w oryginalnym formacie godła zastąpić myślnikiem (‘-’)
2000_18			-  oznaczenie układu państwowego ‘2000_18’
P lub M			-  P oznaczenie pierworysu, M oznaczenie matrycy
Kalibrowanie pierworysów będzie wykonane na siatkę kwadratów lub na punkty osnowy geodezyjnej i  szczegółów I Grupy dokładnościowej (w przypadku braku siatki).
Średni błąd skanowania pojedynczej mapy nie może przekroczyć ±0.15  m.
Do dokumentacji końcowej z niniejszego opracowania należy dołączyć zestawienie wyników kalibracji i błędów na punktach łącznych dla każdej mapy osobno.
3.6.1.	Kalibrowanie na siatkę kwadratów
Kalibrowanie należy wykonać w oparciu o wszystkie punkty siatki kwadratów.
Do kalibracji plików rastrowych sekcji mapy zasadniczej w układzie 2000_18 należy przyjąć następującą technologię:
Stworzyć obiekty punktowe ‘GSPINN – Sytuacyjny punkt inny’ dla każdego wierzchołka siatki kwadratów analogowej mapy zasadniczej w bieżącym dla tej sekcji układzie współrzędnych.
Uwaga! Punkty te należy wykorzystać do kalibracji pliku rastrowego sekcji mapy zasadniczej w układzie oryginalnym dla tej sekcji
W polu ‘Numer inny’ każdego z tych obiektów GSPINN umieścić wartość/oznaczenie wierzchołka siatki: W‑ xy; gdzie: ‘W’  –  oznaczenie/skrót od słowa ‘wierzchołek’; ‘xy’  ‑   oznaczenie wierzchołka siatki w postaci dwucyfrowej.  Dla wierzchołków siatki na krawędzi sekcji (punkty wspólne dla sekcji przylegających w układzie oryginalnym) przyjąć zasadę: do bieżącej sekcji należą zawsze wszystkie punkty wierzchołków siatki lewej i  dolnej krawędzi sekcji. Wyjątek stanowią wierzchołki górnej i prawej krawędzi sekcji, która nie ma już sekcji sąsiedniej odpowiednio górnej i/lub prawej.
Oznaczenia wierzchołków siatki [xy]:
61	62	63	64	65	66	67	68	69	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	
41							48	49	
31			34	35			38	39	
21							28	29	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
gdzie:
11	-  dolny lewy narożnik sekcji
xy	-  x  –  numer wiersza, y  –  numer kolumny
Uwaga! Oznaczenia x9 (kolumna 9) i 6y (wiersz 6) występują tylko dla wierzchołków zewnętrznych krawędzi tych sekcji, gdzie nie ma już sąsiedniej sekcji górnej i/lub prawej.
W polu ‘Uwagi’ każdego z tych obiektów GSPINN należy wpisać godło sekcji, z której pochodzi wierzchołek. Dla wierzchołków siatki na krawędzi sekcji (punkty wspólne dla sekcji przylegających w  układzie oryginalnym) przyjąć zasadę: do bieżącej sekcji należą zawsze wszystkie punkty wierzchołków siatki lewej i  dolnej krawędzi sekcji. Wyjątek stanowią wierzchołki górnej i prawej krawędzi sekcji, która nie ma już sekcji sąsiedniej odpowiednio górnej i/lub prawej.
Wykonać transformację Helmerta wszystkich obiektów GSPINN odpowiadającym wierzchołkom siatki kwadratów do  układu 2000_18. Jako punkty łączne do transformacji wykorzystać punkty poziomej osnowy geodezyjnej zestawione w poniższej tabeli.
Wykaz punktów do transformacji metodą Helmerta dla miasta Bielsko-Biała
Układ
ółrzędnych	"1965"
 V	 miasta
-Biała	ład "2000"
 6 (południk 18)	
 pkt.							
-46	,07	,34	,18	,69	,76	,60	
-48	,24	,61	,27	,70	,89	,07	
-15	,61	,42	,08	,36	,05	,87	
-315	,79	,25	,01	,33	,04	,09	
-154	,13	,82	,96	,22	,87	,17	
-761	,34	,69	,57	,02	,00	,58	
-814	,87	,41	,25	,47	,96	,28	
-800	,20	,62	,59	,31	,06	,13	
-45/1	,40	,57	,98	,70	,51	,29	
-14	,04	,66	,76	,45	,54	,16	
-40	,58	,92	,54	,80	,31	,08	
-13	,24	,41	,25	,81	,62	,69	

Wyniki transformacji dołączyć do operatu z niniejszego zlecenia.
Wykonać kalibrację plików rastrowych mapy zasadniczej w oparciu o  przetransformowane Punkty GSPINN stanowiące wierzchołki siatki kwadratów.
Po wykorzystaniu do kalibracji plików rastrowych wszystkie Punkty GSPINN reprezentujące wierzchołki siatki kwadratów usunąć – przenieść do historii i pozostawić 
w   zasobie numerycznym.
3.6.2.	Kalibrowanie na osnowę i szczegóły sytuacyjne
Dla pierworysów mapy, które nie mają wykreślonej siatki kwadratów (siatki współrzędnych) kalibrację należy wykonać w oparciu o punkty osnowy geodezyjnej i  szczegóły I  Grupy dokładnościowej, dla których można pozyskać (wyliczyć) współrzędne z pomiarów bezpośrednich.
Dla wybranych do kalibracji punktów wykonać transformację Helmerta do  układu 2000_18. Jako punkty łączne do transformacji wykorzystać punkty poziomej osnowy geodezyjnej zestawione w tabeli w punkcie .
Wykorzystanie szczegółów I Grupy dokładnościowej należy poprzedzić analizą dokładnościową wyznaczenia współrzędnych i ich precyzją odwzorowania na kopii rastrowej.
Punkty do kalibracji należy wybrać w taki sposób, aby były rozmieszczone równomiernie w  obszarze skanowanej mapy.
3.7.	Opracowanie bazy danych z uwzględnieniem obiektów numerycznej mapy zasadniczej w  standardzie SIP GEO-INFO  
Aktualność opracowanego w niniejszym zleceniu zasobu numerycznego musi być zgodna ze stanem posiadania MODGiK na 7 dni przed odbiorem technicznym, uwarunkowanym skutecznym importem danych.
Opracowanie musi być oddane w formacie aktualnym dla obowiązującej w ośrodku wersji GEO-INFO (lub przekonwertowanym do aktualnej wersji programu GEO-INFO). Standard formatu pliku zostanie uzgodniony na 2 tygodnie przed oddaniem pracy.
Baza danych zasobu numerycznego będzie zawierać następujące obiekty:
3.7.1.	Wszystkie obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków:
-	obiekty jednostek terytorialnego podziału państwa,
o	jednostki ewidencyjne,
o	obręby ewidencyjne,
-	działki ewidencyjne,
-	klasoużytki (jako obiekty geometryczne),
-	budynki,
-	punkty graniczne,
-	punkty ewidencyjne (dotyczy wierzchołków geometrii budynków i  użytków gruntowych – klasoużytków),
-	nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
-	Rejony statystyczne i Obwody spisowe (dane należy pobrać z MODGiK Bielsko-Biała lub w przypadku ich braku z  właściwego miejscowo Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego) 
3.7.2.	Obiekty technicznej infrastruktury terenu:
-	Wszystkie obiekty armatury i urządzenia techniczne związane bezpośrednio z  uzbrojeniem terenu.
Uwagi dotyczące włazów:
o	Ze względu na wymagania instrukcji technicznej G-7 należy definiować włazy także na studzienkach symetrycznych (oś  studni identyczna ze środkiem geometrycznym włazu), które będą posiadały w bazie danych reprezentację graficzną tylko w  postaci symbolu (nie będą przedstawione w skali mapy).
o	Właz nigdy nie może występować samodzielnie – musi zawsze być powiązany (relacyjnie) ze studnią lub komorą podziemną, którą obsługuje.
o	Właz nigdy nie może być wierzchołkiem definicji przewodu uzbrojenia terenu.
-	Punkty wynikające z logiki definiowania przewodów, a niebędące armaturą lub urządzeniami uzbrojenia terenu. Dotyczy między innymi punktów:
o	przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem
o	zmiana cech przewodu
o	dalszy przebieg nieznany
o	punkt wysokości przewodu 
o	zmiana nazwy ulicy
o	punkt na obrysie
o	środek geometryczny podpór wielosłupowych
-	Wszystkie (nadziemne, naziemne i podziemne) sieci uzbrojenia terenu.
3.7.3.	Pozostałe obiekty treści mapy zasadniczej:
-	Pozostałe budynki i budowle (naziemne i podziemne), które nie są przedmiotem zasobu EGB, a szczególnie te, które są związane z  uzbrojeniem terenu
-	Krawężniki
-	Chodniki
-	Osie ulic
-	Jezdnie
-	Ogrodzenia trwałe
-	Bramy
-	Zadrzewienie i zakrzewienie
-	Znaki drogowe i inne urządzenia sytuacyjne, które nie zostały zakwalifikowane, jako armatura uzbrojenia terenu
-	Ściany oporowe
-	Schody
-	Skarpy
-	Teksty
-	Wszystkie inne obiekty prezentowane na dotychczasowej, analogowej mapie zasadniczej wymienione w instrukcji technicznej K-1
-	Obszarowe obiekty istniejące na dotychczasowej zasadniczej mapie analogowej nieposiadające swego odpowiednika w instrukcji technicznej K-1 należy definiować obiektem ‘GSSINN – obszar inny’, a  w atrybucie ‘Opis’ należy umieścić informację pozyskaną z  interpretacji mapy analogowej (np. ‘piaskownica’, ‘śmietnik’ itp.)
3.7.4.	Obiekty projektowane:
-	Przebiegi uzgodnionych, projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem zadań Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
3.8.	Definiowanie obiektów
Baza danych numerycznego zasobu miasta Bielsko-Biała jest prowadzona w  oprogramowaniu Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info. Wyniki opracowania w ramach niniejszego zlecenia zostaną dostarczone Zamawiającemu w  postaci plików eksportu zgodnym z formatem Geo-Info [GIV]. Pliki eksportu dla obiektów otrzymanych z MODGiK i  poddanych modyfikacji muszą zawierać oryginalne, unikalne identyfikatory obiektów zgodne ze standardem Geo-Info. Analiza tych identyfikatorów podczas importu danych umożliwia jednoznaczną identyfikację obiektów i ich aktualizację w istniejącej bazie danych miasta Bielska-Białej.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca  realizujący zlecenie w programie GEO-INFO  Mapa musi uzgodnić i zarezerwować numerację obiektów w  MODGiK Bielsko-Biała. Uzgodnienia dotyczą nowotworzonych obiektów, dla których atrybut ‘Numer’ jest obowiązkowy (patrz także instrukcje techniczne: G-5 i G-7). Rezerwacja numeracji tych obiektów umożliwia równoległe definiowanie tych samych typów obiektów przez różnych Wykonawców oraz przez Zamawiającego w swoim zasobie w tym samym czasie.
Przedziały numeracji będą wydane w  postaci elektronicznej (pliki eksportu rezerwacji) i  w  postaci 'papierowej’, jako dokument potwierdzony (podpisany) i  obowiązujący obie strony zamówienia. Dokument ten jest jednym z załączników Sprawozdania Technicznego i będzie podstawą do weryfikacji opracowania podczas importu danych do bazy danych Zamawiającego. 
Przedmiotem rezerwacji numeracji będą następujące obiekty:
1.	Budynki stanowiące treść zasobu EGB, (gdy w wyniku porównania aktualności treści map funkcjonujących w MODGiK w Bielsku Biała takie obiekty będą musiały być wprowadzone w  ramach niniejszego zlecenia).
Uwaga! Tzw. ‘Budynki sytuacyjne’ nie są numerowane.
2.	Osie odcinków przewodów uzbrojenia terenu. 
Uwaga! Rezerwacja numeracji nie jest wymagana dla obiektów, dla których w pliku importu do zasobu MODGiK Bielsko-Biała wartość atrybutu ‘Numer’ będzie pusta.
W niniejszym opracowaniu NIE PRZEWIDUJE się wprowadzania/definiowania poziomej osnowy geodezyjnej. Przewiduje się natomiast wprowadzanie osnowy sytuacyjnej, jako Punktów posiłkowych (kody: GSPPPS - Punkt posiłkowy stabilizowany, GSPPPN - Punkt posiłkowy niestabilizowany).
Wszystkie obiekty geometryczne zasobu posiadają atrybut ‘Numer inny’ (dla punktów granicznych atrybut ten ma nazwę – ‘Oznaczenie w materiale źródł.’). Ustala się obowiązek wypełnienia tego atrybutu wartością numeru występującą w  dokumentacji źródłowej (na szkicu, w  wykazie współrzędnych, numer z  rejestratora itd.) – jeśli występuje.
Ze względu na brak niektórych obiektów w instrukcjach G-5, K-1, G-7 niezbędnych do właściwej definicji treści zasobu numerycznej mapy zasadniczej zaleca się stosować obiekty (i  kody) przygotowane dla standardu SIP Geo-Info  Mapa.
Metody wprowadzania/definiowania obiektów w zależności od rodzaju obiektu: 

Obiekty 	Metoda	
	Analityczna	Graficzna	
OSNOWA GEODEZYJNA	wszystkie		
OSNOWA POMIAROWA	wszystkie		
OSNOWA SYTUACYJNA	wszystkie		
EWIDENCYJNE	Punkty graniczne, budynki, 	Obiekty wniesione z digitalizacji (przy wykazaniu, że nie istnieją dokumenty z pomiaru, np. klasoużytki) 	
UZBROJENIE TERENU 	Wszystkie pomierzone obiekty powierzchniowe, punkty armatury podziemnej, naziemnej i  napowietrznej, wierzchołki przewodów 	Obiekty uzbrojenia terenu zdefiniowane na podstawie materiałów branżowych lub z digitalizacji (przy wykazaniu, że nie istnieją dokumenty z pomiaru)	
POZOSTAŁE OBIEKTY TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ	Obiekty pochodzące z operatów technicznych, z pomiarów bezpośrednich	Obiekty wniesione z  digitalizacji (przy wykazaniu, że nie istnieją dokumenty z pomiaru)	

Uwaga! Przyjmuje się za generalną zasadę, że opracowanie bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej następuje w oparciu o Dane analityczne, a  dopiero przy braku takich danych dopuszcza się definiowanie obiektów z danych graficznych (digitalizacja plików rastrowych pierworysów mapy zasadniczej), danych branżowych, projektów.
Uwaga! W przypadku pozyskiwania danych z digitalizacji, dla niektórych sekcji mapy zasadniczej wskazanych przez Zamawiającego należy dodatkowo przeanalizować nieaktualizowany pierworys w skali 1: 1000 odpowiadający tej sekcji, znajdujący się aktualnie w  zasobach PODGiK Bielsko-Biała ul. Piastowska 40. Uwaga dotyczy tych map (tzw. ‘pierworysów miękkich’), dla których (z powodu zastosowanej metody) powstały zniekształcenia przy przeskalowaniu do skali 1:500.
Należy wykonać pełną edycję bazy danych. Każdy nowo definiowany i  modyfikowany obiekt powinien mieć uzupełnione następujące informacje w  polach rekordu:
-	Obligatoryjne, wynikające ze standardów technicznych (instrukcje G‑ 5, K-1, G-7) oraz wymagane przez standard SIP Geo-Info  Mapa.
-	Fakultatywne, wyszczególnione w niniejszych Warunkach Technicznych (patrz rozdział:   Szczegóły opracowania numerycznego, str.  20)
Dla utrzymania jednolitości zapisów w treści atrybutów rekordów obiektów należy dokonać uzgodnień porządkowych (standaryzacji) z Zamawiającym w zakresie atrybutów słownikowych (słowniki należy pobrać z zasobu MODGiK) oraz atrybutów tekstowych (np.: ‘Uwagi’, ‘Opis’ itp.). 
Miary i współrzędne z dokumentacji źródłowej należy wprowadzać do zasobu numerycznego niniejszego zlecenia z taką liczbą miejsc dziesiętnych, jaka jest w tych dokumentach. Współrzędne w plikach wsadowych wygenerowanych w programach zewnętrznych w stosunku do SIP GEO-INFO należy importować z taką liczbą miejsc dziesiętnych, z jaką wykorzystywano te współrzędne do innych obliczeń w tym programie zewnętrznym.
Redakcję kartograficzną obiektów należy wykonać w skalach: 
o	1:250 w obszarze tzw. ‘ulicówek’ – wybranych ciągów ulicznych w pasie do 50  m od krawędzi ulicy, (wykaz tych ulic dostarczy Zamawiający).
o	1:500 wszystkie obiekty obszarze całego miasta, 
o	1:1000 wszystkie obiekty treści mapy ewidencyjnej w obszarze całego miasta.
Zaleca się, aby Wykonawca, przynajmniej w odniesieniu do obiektów otrzymanych od Zamawiającego (obiektów istniejących w zasobie numerycznym MODGiK na moment pobierania danych) stosował ‘tryb Bufora zmiany’ lub ‘tryb Zmiany’, tzn. wykonywał modyfikację tych obiektów w tym trybie. Taka technologia umożliwia ewentualne przywrócenia obiektu do jego stanu początkowego w przypadku błędnej modyfikacji lub konieczności zablokowania tego obiektu, ze względu na aktualną modyfikację w  MODGiK w innej Zmianie.
W celu zabezpieczenia się przed przypadkową modyfikacją obiektów otrzymanych w  postaci eksportu danych od Zamawiającego, a będących przedmiotem aktualnej modyfikacji w  MODGiK Bielsko-Biała, Wykonawca zakładając w swojej bazie danych, na czas wykonywania niniejszego zlecenia, dodatkową Zmianę może zablokować w niej obiekty będące przedmiotem modyfikacji w MODGiK. 
Obiekty zostaną zablokowane na podstawie List obiektów do zablokowania otrzymywanych sukcesywnie z MODGiK w czasie trwania opracowania niniejszego zlecenia. Częstotliwość przekazywania obiektów do zablokowania zostanie uzgodniona z  Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
W sytuacji konieczności zablokowania obiektu, który już został zmodyfikowany w  bazie Wykonawcy, należy taki obiekt skasować w  ramach aktywnej Zmiany lub Bufora Zmiany, przywracając mu stan, jaki miał w momencie otrzymania eksportu z bazy danych Zamawiającego, a  następnie go zablokować.
Wszystkie ustalenia z Zamawiającym zaistniałe w trakcie trwania opracowania Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w formie wpisów do prowadzonego na bieżąco Dziennika robót lub innego uzgodnionego odrębnego dokumentu.
Należy także przewidzieć, że w miarę postępu prac mogą zaistnieć sytuacje powodujące konieczność odstępstwa od Warunków Technicznych przyjętych przy podpisywaniu umowy. Odstępstwa te Wykonawca będzie uzgadniał z  Zamawiającym lub/i z wyznaczonym przez Zleceniodawcę Inspektorem Nadzoru i  stosował tylko po uzyskaniu zgody, potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót lub w bieżących Protokołach kontroli. 
Wprowadzanie danych geometrycznych i opisowych obiektów wykonywane będzie częściowo analitycznie, tj. w  oparciu o  dane pomiarowe zawarte w  materiałach podstawowych, częściowo zaś w  oparciu o  dane graficzne (digitalizacja).
W czasie tworzenia zasobu numerycznego należy w  tle rysunku wektorowego umieścić rastrowy obraz mapy zasadniczej (patrz także rozdział:   Prace kameralne, str.  12). Treść rastra należy traktować przede wszystkim, jako materiał pomocniczy i  kontrolny (zarówno w  zakresie położenia obiektów, jak i  wartości atrybutów opisowych). Dostrzeżone różnice pomiędzy mapą rastrową, a  istniejącą bazą danych i dokumentami podstawowymi będą wyjaśniane i  opisywane w  Dzienniku Robót i w końcowym Sprawozdaniu Technicznym.
Operatorzy zasobu numerycznego Wykonawcy muszą posiadać Identyfikator umożliwiający obiektywną autoryzację obiektów. Należy dopilnować, aby Identyfikatorem operatora był PESEL lub NIP. Ustalenia postaci Identyfikatora operatora należy dokonać z  Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. Dopuszcza się, podczas dostarczania obiektów Zamawiającemu, stosowanie jednego identyfikatora operatora dla całej firmy, bez względu na to kto fizycznie u  Wykonawcy odpowiada za dany obiekt. Taki identyfikator musi być unikalny i  charakterystyczny dla danej firmy (NIP i Unikalna nazwa).
Dla sprawnej obsługi zlecenia oraz łatwości wyjaśniania problemów zaistniałych podczas prac zaleca się, aby każdy z operatorów prowadził na bieżąco (w postaci pliku tekstowego) własny Dziennik Robót. W dokumencie tym należy opisać wszystkie odstępstwa od Warunków Technicznych, podjęte decyzje w sytuacjach spornych, kontrowersyjnych, wszelkie uzasadnienia itp. Dokument ten będzie załącznikiem do Dziennika Robót (dla całego opracowania) oraz podstawą do sporządzenia końcowego Sprawozdania Technicznego
3.9.	Szczegóły opracowania numerycznego
W poniższych ustaleniach dotyczących treści atrybutów obiektów przyjmuje się następujące oznaczenia:
-	[AO] – atrybut obligatoryjny; treść musi być uzupełniona
-	[AW] – atrybut wymagany; treść musi być uzupełniona w ramach niniejszego opracowania (wymagania instrukcji technicznych, dodatkowe ustawienia w  metadanych Zamawiającego)
-	[AF] – atrybut fakultatywny; treść powinna być uzupełniona, jeśli istnieją dane w  dokumentacji podstawowej (na szkicach polowych, w operacie technicznym, na mapie analogowej, uzyskane z wywiadu branżowego)
-	[AN] – atrybut niewymagalny; treść nie musi być uzupełniona, ale jeśli Wykonawca uzna, że posiada odpowiednie dane i wypełni ten atrybut, nie będzie to traktowane, jako błąd
Dla wymaganych relacji przyjmuje się następujące oznaczenia:
-	[RO] – relacja obligatoryjna; nazwa relacji

3.9.1.	Osnowa geodezyjna
W zasadzie nie zakłada się definiowania nowych obiektów poziomej osnowy geodezyjnej. Jeśli jednak taki przypadek wystąpi, treść rekordu obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym. Dotyczy to również występowania Punktów kierunkowych.
Może natomiast, wystąpić konieczność zdefiniowania obiektów pionowej osnowy geodezyjnej – pojedyncze punkty (repery) na ścianach budynków pomierzone przy okazji innych pomiarów uzupełniających, a niewprowadzone dotychczas do zasobu numerycznego. W takich przypadkach kwalifikację kodu i treść rekordu obiektu należy każdorazowo uzgodnić z  Zamawiającym.
3.9.2.	Obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków:
W zasadzie nie zakłada się definiowania nowych obiektów geometrycznych zasobu EGB. Jeśli jednak taki przypadek wystąpi, treść rekordu obiektu należy uzupełnić wg następujących reguł:
3.9.2.1.	Obiekty z grupy ‘Punkty graniczne’, (wymagana rezerwacja numeracji)
-	[AO]  –  Kod; kod wymagany przez najwyższy poziom obiektu systematyki, w który Punkt graniczny jest uwikłany (np. punkt graniczny uwikłany w: działkę, obręb, gminę otrzymuje kod GEPPGG - Punkt graniczny gminy)
-	[AO]  –  Systematyka; zależna od kodu obiektu; punkt na granicy jednostek podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki o niższym numerze TERYT. Wszystkie punkty graniczne na granicy miasta należą do miasta.
-	[AO]  –  Numer; numer naliczany w ramach obrębu ewidencyjnego; numer dla punktu na granicy jednostek podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki o niższym numerze TERYT. Wszystkie punkty graniczne na granicy miasta należą do miasta.
-	[AF] - Oznaczenie w materiale źródł.; numer/oznaczenie z dokumentacji podstawowej (np. numer pikiety z rejestratora)
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AF]  –  Błąd położenia;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Typ stabilizacji; gdy brak informacji należy użyć wartości słownikowej ‘1  ‑   Brak informacji’; atrybut nie może być pusty.
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica;
-	[AN]  –  Numer porządkowy;
-	[AN]  –  _Uwagi;
3.9.2.2.	Obiekty z grupy ‘Punkty ewidencyjne’,
-	[AO]  –  Kod;
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; punkt na granicy jednostek podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki o niższym numerze TERYT
-	[AO]  –  Numer; 
-	[AW] – Numer inny; dla obiektu GEPINN; numer z dokumentacji źródłowej
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji i dla obiektu GEPADR - KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Błąd położenia;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AN]  –  Kod adresowy; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica; [AW] – dla obiektu GEPADR
-	[AN]  –  Numer porządkowy; [AW] 
-	[AN]  –  _Uwagi;
Uwaga! 
Dla obiektu ‘GEPADR – Punkt adresowy’ wymagana jest relacja [RO] –  Punkty adresowe obiektu NMW
Obiekt ‘GEPADR – Punkt adresowy’ może wystąpić w bazie danych tylko jeden raz.
3.9.2.3.	Obiekty z grupy ‘Budynki’,
-	[AO]  –  Kod; 
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; jeśli budynek przecina granicę podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki, w  której znajduję się jego większa część; na granicy miasto  –  wieś, zawsze do miasta
-	[AO]  –  Numer; dla budynków będących przedmiotem EGB; wartość tego atrybutu wynika z reguł przyjętych dla EGB; Dla wszystkich pozostałych budynków (tzw. ‘budynków sytuacyjnych’) atrybut pozostaje pusty.
-	[AN] – Numer inny; oznaczenie z dokumentacji źródłowej
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych; taka jak ‘najsłabszy’ wierzchołek geometrii obiektu
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Nieuwidoczniony w EGBiL; nie dotyczy niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Rzędna Hg H1;
-	[AN]  –  Rzędna Hd H2;
-	[AN]  –  Powierzchnia z ewidencji; dla systemów zintegrowanych atrybut pozostaje pusty
-	[AW]  –  Funkcja budynku;
-	[AW]  –  Liczba kondygnacji; dopuszczalne wartości połowy kondygnacji np. ‘3.5’
-	[AN]  –  Wysokość;
-	[AF]  –  Typ budynku;
-	[AN]  –  Kod adresowy; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica; wynika z relacji do obiektu GEPADR – Punkt adresowy
-	[AN]  –  Numer porządkowy; wynika z relacji do obiektu GEPADR – Punkt adresowy
-	[AN]  –  _Uwagi;
W istniejącym zasobie numerycznym EGB mogą wystąpić przypadki, gdzie geometria budynku może obejmować cały kontur bez względu na różnice ilości kondygnacji. 
-	Dla budynków o jednolitej Funkcji użytkowej w ramach całego aktualnego obrysu należy zdefiniować obiekty ‘GESBLO - Blok budynku’ dla każdej liczby kondygnacji osobno. Obiekty GESBLO muszą do siebie przylegać i w całości zawierać się w konturze budynku oraz być z nim powiązane relacją [RO] ‘Obiekty budynków NMW’.
-	Dla budynków o niejednolitej Funkcji użytkowej w ramach całego aktualnego obrysu (np. połączenie w jeden kontur jednokondygnacyjnego garażu z  dwukondygnacyjną częścią mieszkalną) należy taki budynek podzielić na osobne obiekty ‘GESBZO – Budynek’, wykorzystując dane, z opracowań jednostkowych z uwzględnieniem ich funkcji, przeznaczenia oraz liczby kondygnacji.
-	Dla budynków o jednakowej liczbie kondygnacji w ramach całego obrysu nie definiuje się obiektu GESBLO.
Uwaga!
W niniejszym opracowaniu nie definiuje się obiektu ‘GELZKB - Zmiana kondygnacji budynku’.
3.9.3.	Obiekty treści mapy Uzbrojenia technicznego terenu:
Dokument uznawany, jako ‘uzgodnienie branżowe’ (każda branża osobno) składa się z dwóch poświadczonych przez branżę nierozłącznych części:
-	Mapa z wykreślonymi przewodami; Numerem przewodu, jako identyfikatorem przewodu. Na mapie przewód musi być przedstawiony w  całości (nie przecięty ramką sekcyjną – zaleca się krój obrębowy). Mapa nie musi być w skali standardowej.
Formę graficzną mapy dla uzgodnień branżowych (kolory, grubość linii przewodu, opisy przewodów oraz treść sytuacyjną np. tylko krawężniki, budynki i działki) należy uzgodnić z daną branżą i uzyskać akceptację Zamawiającego.
-	Wykaz tekstowy wszystkich znajdujących się na tej mapie przewodów (z  oznaczeniem mapy, do której się odnosi). Poza Opisem kodu obiektu i  numerem przewodu należy w wykazie umieścić atrybuty uzgodnione z branżą i  Zamawiającym.
Uwaga! Potwierdzenie dokonania uzgodnienia branżowego musi się znaleźć na mapie i  wykazie przewodów.
Podczas uzgodnień branżowych należy zwracać uwagę na:
-	Przebiegi Osi odcinków przewodów
-	Ustalenia budowli związanych z geometrią przewodów
-	W przypadkach wątpliwych ustalenie ‘funkcji przewodu’ (główny, rozdzielczy, przyłącze, instalacja)
-	Materiał
-	Średnice wewnętrzne i zewnętrzne
-	Status (czynny/nieczynny) – atrybut obowiązkowy
-	Liczbę przewodów w wiązce
Treść rekordu obiektu należy uzupełnić wg następujących reguł:
3.9.3.1.	Obiekty z grup ‘Punkty {nazwa branży, np. cieplne}’,
-	[AO]  –  Kod;
-	[AO]  –  Systematyka; należy przyjąć do poziomu obrębu ewidencyjnego; dla obiektu punkt GUPxEW - Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem, występujący na granicy obrębu i należy do jednostki o  niższym numerze TERYT
-	[AN]  –  Numer; niewymagalny w niniejszym zleceniu.
-	[AF] – Numer inny; oznaczenie z dokumentacji źródłowej
-	[AF]  –  Rzędna HgH1; rzędna górna urządzenia lub góra przewodu;
Uwaga! Dla obiektu ‘GUPxyH - Punkt pomiaru wysokości przewodu {x - branża, y‑   rodzaj przewodu}’; Rzędnej ‘HgH1’ nie należy mylić z  wysokością terenu (współrzędna ‘H’) w tym punkcie; jeśli znana jest wysokość terenu w  tym samym miejscu należy ją wprowadzić do wartości współrzędnej ‘H’. Może wystąpić przypadek szczególny, kiedy współrzędna ‘H’ równa się rzędnej górnej urządzenia ‘Hg H1’ wówczas należy obydwa atrybuty uzupełnić o tę samą wartość .
Uwaga! Dla obiektu ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}’ wartość atrybutu pozostaje pusta
-	[AF]  –  Rzędna HdH2; rzędna dolna urządzenia
Uwaga! Dla obiektu ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}’ wartość atrybutu pozostaje pusta
-	 [AF] – Materiał; pozyskany z dokumentacji podstawowej lub z wywiadu branżowego; 
Uwaga! Dla obiektu ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}’ - [AN], będzie występować w relacyjnie powiązanym obiekcie-symbolu komora ‘GUPxyM - Komora podziemna {x - branża, y -rodzaj przewodu}’
-	[AN]  –  Błąd położenia;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Data pozyskania danych; z dokumentacji podstawowej: data ze szkicu; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji data momentu digitalizacji, data pozyskania informacji branżowej
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Identyfikator branżowy; ewentualnie z wywiadu branżowego
-	[AN]  –  Numer szkicu;
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AF]  –  Ulica;
Uwaga! Dla obiektu ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}’ - [AN], będzie ewentualnie występować w relacyjnie powiązanym obiekcie-symbolu komora ‘GUPxyM - Komora podziemna {x - branża, y - rodzaj przewodu}’
-	[AF]  –  Numer porządkowy;
Uwaga! Dla obiektu ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}’ - [AN], będzie ewentualnie występować w relacyjnie powiązanym obiekcie-symbolu komora ‘GUPxyM - Komora podziemna {x - branża, y - rodzaj przewodu}’
-	[AN]  –  _Uwagi;
Rzędne wysokości przebiegu przewodu zostaną umieszczone w atrybutach obiektów punktowych, na których będzie on zdefiniowany (Rzędna  HgH1 – rzędna górna urządzenia lub przewodu, Rzędna  HdH2 – rzędna dolna urządzenia lub przewodu). Dodatkową cechą wysokościową obiektu punktowego może być rzędna terenu umieszczona, jako współrzędna H. 
Obiekt ‘GUPxEW - Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem {x - branża}‘ należy stosować w  punkcie przecięcia przewodu z granicą obrębu. Regułę tę należy stosować w ‘sposób wyważony’, tzn. jeśli od przecięcia z granicą obrębu pozostaje ‘niewielka część’ przewodu np. mniejsza niż 1.5  m wówczas nie należy wstawiać tego obiektu. Nie należy także wstawić obiektu GUPxEW dla przypadku, gdy przewód ‘wije’ się wzdłuż granicy obrębu.
Obiekty włazy w zasadzie nie posiadają rzędnych ‘HgH1’ i ‘HdH2’. Dopuszczalna jest wartość w atrybucie Rzędna HgH1 dla przypadków, gdy góra włazu jest ‘znacząco’ różna od góry komory lub studzienki. Dotyczy przypadków, gdy dla włazu dobudowano dodatkowe wzniesienie ponad komorę lub studzienkę.
Uwaga! Obiekt właz nie może być punktem wierzchołkowym przewodu.
Uwaga! Obiekt właz nie może występować samoistnie – niepowiązany relacyjnie z  komorą lub studzienką.
Uwaga! Dla obiektu właz wymagana [RO] –  Armatury uzbr. {branża} NMW. Obiekt właz musi być powiązany relacyjnie z komorą lub studzienką, którą obsługuje.
Rzędne przewodów wchodzących do komory lub studzienki należy rejestrować w  punkcie wierzchołkowym geometrii przewodu np. obiekcie ‘GUPxyH – Punkt pomiaru wysokości {x – branża, y – rodzaj przewodu} ‘ umieszczonym na krawędzi obrysu komory, obiektu GUSxUO lub ‘w pobliżu’ symbolu komory (‘GUPxyM - Komora podziemna {x - branża, y - rodzaj przewodu}‘) lub studzienki (GUPxyN - Studzienka przewodu {x - branża, y - rodzaj przewodu}’).
Uwaga! Rzędnych wejścia przewodu do komory (GUPxyM) lub studzienki (GUPxyN) nie należy umieszczać na krawędzi symbolu komory lub studzienki.
Uwaga! Obiekt ‘GUSxUO - Komora podziemna {x - branża}‘ jest wykorzystywany do definiowania obrysu komory, która jest przedstawiana na mapie zasadniczej w rzeczywistych wymiarach (nie symbolem). Wierzchołki geometrii komory należy budować na punktach ‘XY’ (o ile to możliwe). Obiekt GUSxUO należy traktować, jako element sytuacji, w którym nie umieszcza się rzędnych (górna ‘HgH1’ i dolna ‘HdH2’). Rzędne są umieszczane w obiekcie GUPxyM – symbol komory, z którym jest powiązany obrys komory, (jeśli występuje). 
Uwaga! Dla obiektu GUSxUO wymagana [RO] –  Budowle uzbr. {branża} NMW. Obiekt musi być powiązany relacyjnie z odpowiadającym mu obiektem punktowym komora lub studzienka, której obrys reprezentuje.
Uwaga! Punktem wspólnym połączenia osobnych przewodów nie może być nigdy obiekt o  kodzie ‘GUPxPZ - Punkt załamania przewodu {x – branża}’. W takim miejscu musi być zawsze jakieś urządzenie lub punkt charakterystyczny przewodu np. ‘GUPxZN - Zmiana nazwy ulicy {x – branża}’. Jeśli brakuje informacji o urządzeniu lub nie wynika to z logiki konstrukcji danego przewodu należy wstawić obiekt ‘GUPxUx - Urządzenie {x  - branża}’
Jeśli latarnia jest umieszczona na słupie, wówczas w tym samym miejscu definiuje się dwa obiekty: Obiekt ‘GUPEIL – Latarnia’ i obiekt ‘GUPExJ - Podpora jednosłupowa przewodu {x - wysokość napięcia}’ lub ‘GUPExI - Podpora wielosłupowa przewodu {x  ‑   wysokość napięcia}’. Przewód elektryczny dochodzący do latarni uwzględnia w  swojej definicji geometrii wyłącznie podporę, z którą jest powiązana latarnia. Sama latarnia nie występuje, jako wierzchołek geometrii przewodu.
Uwaga! Dla obiektu ‘GUPEIL – Latarnia’ wymagana jest relacja [RO] –  Armatury uzbr. elektroen. NMW. Obiekt latarnia musi być powiązany relacyjnie z podporą.
Obiekt ‘GUPxyI - Podpora wielosłupowa przewodu {x – branża, y - rodzaj sieci} musi być zawsze relacyjnie powiązany z obiektem ‘GSLMSZ - Podpora wielosłupowa z  symbolami słupów’ symbolizującym obrys kratownicy, trójnogu lub słupa A-owego.
Uwaga! W niniejszym zleceniu nie wykorzystuje się obiektu sytuacyjnego ‘GSLMSL - Podpora wielosłupowa’ do definiowania obrysów kratownicy podpór wielosłupowych.
3.9.3.2.	Obiekty z grupy ‘Punkty sytuacyjne’ dla celów uzbrojenia technicznego terenu,
-	[AO]  –  Kod; obiekt ‘GSPPTR - Podpora przewodów trakcyjnych’
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego
-	[AF] – Numer inny; numer z dokumentacji źródłowej
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Błąd położenia;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AF]  –  Ulica; 
-	[AF]  –  Numer porządkowy; 
-	[AN]  –  _Uwagi;
3.9.3.3.	Obiekty z grupy ‘Linie’ dla celów uzbrojenia technicznego terenu,
-	[AO]  –  Kod; obiekty:
‘GSLMSZ - Podpora wielosłupowa z symbolami słupów’
‘GSLMSL - Podpora wielosłupowa’ – obiekt niestosowany w  niniejszym zleceniu
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego
-	[AN] – Numer inny;  numer z dokumentacji źródłowej
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN] – Opis; 
-	[AN] – Szerokość; 
-	[AN] – Wysokość; 
-	[AN]  –  Rzędna HgH1; 
-	[AN]  –  Rzędna HdH2; 
-	[AN] – Długość z ewidencji; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AF]  –  Ulica;
-	[AF]  –  Numer porządkowy;
-	[AN]  –  _Uwagi;
Uwaga! W niniejszym zleceniu należy stosować wyłącznie obiekt ‘GSLMSZ - Podpora wielosłupowa z symbolami słupów’. Nie należy stosować obiektów ‘GSLMSL - Podpora wielosłupowa’.
Obiekty: GSLMSZ i GSLMSL muszą być zawsze powiązane relacją [RO]  –  Podpory uzbrojenia NMW z obiektem punktowym ‘GUPxyI – Podpora wielosłupowa {x - branża, y - rodzaj}’, której obrys reprezentują (np. kratownicę).
Obiekty: GSLMSZ i GSLMSL definiują tzw. ‘obrysy’ podpór/słupów A-owych, trójnożnych, czworonożnych i kratownic.
3.9.3.4.	Obiekty z grupy ‘Obszary’ dla celów uzbrojenia technicznego terenu,
-	[AO]  –  Kod; 
-	GSSPOD - Podpora (słupa nośnego)
-	GSSSLU - Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego
-	[AN] – Numer inny; 
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Rzędna Hg H1; 
-	[AN]  –  Rzędna Hd H2; 
-	[AN] – Powierzchnia z ewidencji; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AF]  –  Ulica;
-	[AF]  –  Numer porządkowy;
-	[AN]  –  _Uwagi;
Obiekty: ‘GSSPOD - Podpora (słupa nośnego)’ i ‘GSSSLU - Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni’ definiują ‘obrysy’ podstaw betonowych podpór jedno i  wielosłupowych.
Obiekty: GSSPOD i GSSSLU muszą być zawsze powiązane relacją [RO]  –  Podpory uzbrojenia NMW z obiektami punktowym ‘GUPxyJ – Podpora jednosłupowa {x - branża, y - rodzaj}’ lub ‘GUPxyI – Podpora wielosłupowa {x - branża, y - rodzaj}’.
3.9.3.5.	Obiekty z grup ‘Oś odcinka {nazwa branży, np. cieplnego}’,
-	[AO]  –  Kod; obiekty:
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego
-	[AO]  –  Numer; wymagana rezerwacja numeracji; Numer przewodu jest kontrolowany w ramach gminy – w niniejszym zleceniu w ramach całego miasta.
-	[AN] – Numer inny; 
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	[AW]  –  Data pozyskania danych; z dokumentacji podstawowej: data ze szkicu; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji data momentu digitalizacji, data pozyskania informacji branżowej
-	[AW]  –  Status przewodu; jeśli brak informacji, to zawsze ‘Czynny’; należy uwzględnić uzgodnienia branżowe; atrybut nie może być pusty
-	[AW]  –  Funkcja przewodu; należy uwzględnić uzgodnienia branżowe; atrybut nie może być pusty
g - Przewód główny – przewód w ciągu ulicznym; uzgodnienia branżowe
r  -  Przewód rozdzielczy – przewód np. na terenie zakładu przemysłowego; uzgodnienia branżowe
f  -  Przyłącze funkcyjne – przewód pomiędzy przewodem głównym lub rozdzielczym do urządzenia licznikowego (np. zegara lub szafki) lub do tzw. urządzeń publicznych, (np. latarnia w ulicy, hydrant); dla kanalizacji do studzienki, od której wychodzi przyłącze komercyjne; uzgodnienia branżowe
k  -  Przyłącze komercyjne – przewód od urządzenia licznikowego do budynku użytkownika; dla kanalizacji od ostatniej studzienki przyłącza funkcyjnego do urządzeń lub budynku użytkownika.
i  –  Instalacja – przewód pomiędzy urządzeniami i/lub budynkami użytkownika (np. połączenie elektryczne pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a  gospodarczym); tzw. przewody wewnętrzne
-	[AW]  –  Przebieg;
-	[AF] – Materiał; pozyskany z dokumentacji podstawowej lub z wywiadu branżowego;
-	[AF]  –  Obudowa; dokumentacja źródłowa; uzgodnienia branżowe
-	[AF]  –  Liczba przewodów; dokumentacja źródłowa; uzgodnienia branżowe
-	 [AF]  –  Szerokość średnica wewnętrzna; dokumentacja źródłowa; uzgodnienia branżowe
-	[AF]  –  Wysokość średnica zewnętrzna; dokumentacja źródłowa; uzgodnienia branżowe
-	[AF]  –  Szerokość średnica wewnętrzna; dokumentacja źródłowa; uzgodnienia branżowe
-	[AN]  –  Kształt przewodu; dotyczy kanalizacji; z dokumentacji źródłowej, ewentualnie z wywiadu branżowego
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Numer szkicu;
-	[AN]  –  Długość z ewidencji;
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AF]  –  Ulica;
-	[AF]  –  Numer porządkowy; jeśli cały przewód na jednej posesji
-	[AN]  –  Kierunek przepływu; jeśli z dokumentacji źródłowej lub wywiadu branżowego znany jest kierunek ‘płynięcia medium’
-	[AN]  –  _Uwagi;
Podczas realizacji niniejszego zamówienia przewody zostaną podzielone na odcinki spełniające m.in. następujące cechy:
o	przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie,
o	połączenie z innym przewodem (skrzyżowanie ulic),
o	zmiana średnicy przewodu, zmiana materiału, zmiana cechy
o	zmiana ilości przewodów w wiązce, przecięcie z granicą obrębu lub gminy itp.
Na granicy przecięcia przewodu z obrębem należy wstawiać w geometrię przewodu dodatkowy wierzchołek – punkt o kodzie ‘GUPxEW - Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem {x - branża}’. Regułę tę należy stosować w ‘sposób wyważony’, tzn. jeśli od przecięcia z granicą obrębu pozostaje ‘niewielka część’ przewodu np. mniejsza niż 1.50  m wówczas nie należy wstawiać tego obiektu. Nie należy także wstawić obiektu GUPxEW dla przypadku, gdy przewód ‘wije’ się wzdłuż granicy obrębu.
Dla przewodów, które wymagają prezentacji w rzeczywistych wymiarach (przewody w  kanalizacji, szerokie, dające się przedstawić w skali 1: 500 wiązki przewodów, kanalizacja o  ‘dużej’ średnicy) należy stosować definicję geometrii ‘w obrysie’ (podwójną geometrię – oś i  obrys przewodu jednocześnie). Jeśli w tak zdefiniowanym przewodzie wystąpi konieczność wprowadzenia punktu przecięcia z granicą administracyjną (GUPxEW), wówczas jest on umieszczany wyłącznie w geometrii Osi przewodu (nie w Obrysie).
Uwaga! Kody: GULxUy - Obrys obudowy przewodu {x  ‑   branża, y - rodzaj}) należy stosować wyłącznie dla zdefiniowania tzw. ‘rur ochronnych’ (np. przejścia pod jezdnią).
Dla definicji przewodów ‘w skali mapy’ (przewody w obrysie) należy stosować tzw. geometrię podwójną w ramach jednej, tej samej definicji przewodu tzn. oś przewodu – geometria pierwotna, obrys przewodu – geometria widoczna. Dla obiektów prezentowanych tylko osiowo (pojedyncze przewody lub wiązki z zaniedbywaną średnicą) należy stosować geometrię Zwykłą (tylko wierzchołki osi przewodu).
Dla przewodów z Funkcją  = i  –  Instalacja, które są kontynuowane na posesji (tereny podwórza, zabudowań gospodarczych) dla fragmentów przechodzących pod budynkiem należy stosować flagę ‘Niewidoczne połączenie’. To rozwiązanie zapobiega powstawaniu ‘wiszących przyłączy’.
W geometrii sieci/przewodów nadziemnych/napowietrznych, na odcinkach pomiędzy podporą wielosłupową, a przecięciem z obrysem podpory (obiekt GSLMSZ; słupy czteronożne, trójnożne i A-owe) należy stosować flagę ‘Niewidoczne połączenie’. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych wierzchołków na linii obrysu podpory GSLMSZ (najlepiej Punkt ‘XY’).
Jeśli sieć/przewód nadziemny/napowietrzny Elektryczny lub Telekomunikacyjny wymaga prezentacji kontynuacji przewodu, która już dalej nie jest pomierzona (strzałka końcowa na ostatniej podporze), wówczas należy stosować obiekt punktowy: ‘GUPxLy - Kierunek napowietrznej linii {x – branża, y - rodzaj sieci}’.
Do definicji tzw. ‘korytka ściekowego’ należy stosować obiekt ‘GULKDK - Korytko ściekowe kanalizacji deszczowej’.
Obowiązuje ogólna zasada – przewód nie może być ‘dłuższy od ulicy’, tzn. jeśli następuje zmiana nazwy ulicy przewód musi być przerwany, zakończony np. obiektem ‘GUPxZN - Zmiana nazwy ulicy’ lub innym urządzeniem (jeśli w tym miejscu występuje).
W punkcie końcowym przewodu, gdzie zakończono pomiar (lub brak dalszych danych geometrycznych), ale istnieje domniemanie, że przewód dalej istnieje należy umieszczać obiekt ‘GUPxNP - Dalszy przebieg nieznany {x – branża}’.
Uwaga! Obiekt ‘GUPxPZ – Punkt załamania przewodu {x – branża}’ nigdy nie może występować na początku lub końcu przewodu. 
Rury ochronne (rury osłonowe)
o	Rury osłonowe - kody: GULxUy - Obrys obudowy przewodu {x  ‑   branża, y  - rodzaj})
o	Geometria ‘Rury osłonowej’ (głównie szerokość) jest przyjmowana wyłącznie dla symbolicznej prezentacji rury ochronnej – 0.5  mm od przewodu w obydwie strony w  skali mapy.
o	Obiekty GULxUy muszą być zawsze powiązane relacją [RO] – Obrysy przewodu {branża} NMW z przewodem, który ochraniają.
o	Obiekty GULxUy muszą mieć zawsze na początku i końcu wspólne punkty geometrii z przewodem, który ochraniają - (najlepiej Punkt ‘XY’).
o	Dla obiektów GULxUy niżej wymienione atrybuty nie mają sensu i nie należy ich wypełniać:
•	Status przewodu
•	Funkcja przewodu
•	Obudowa
•	Liczba przewodów
Obiekty uzbrojenia terenu nieujawnione w dokumentacji podstawowej w MODGiK Bielsko- Biała, a znajdujące się w zasobach branżowych należy wprowadzić do bazy danych z wartością atrybutu ‘Metoda pozyskania danych’ = ‘B  –  Dane branżowe’.
Dla obiektów uzbrojenia terenu o tzw. ‘przebiegiem orientacyjnym’, które będą wskazane przez Zamawiającego i znajdują się na analogowej mapie zasadniczej należy stosować wartość atrybutu ‘Metoda pozyskania danych’ = ‘N - Niepoprawna - brak miar kontr. podejrzane lub oczywiście błędne’. Wykaz tych przewodów należy ujawnić w Sprawozdaniu Technicznym.
3.9.4.	Obiekty treści sytuacyjnej mapy zasadniczej:
Treścią sytuacyjną w niniejszym zleceniu objęta jest także rzeźba terenu, która w  obszarach niezabudowanych prezentowana jest poprzez punkty wysokościowe i  warstwice pozyskane z  digitalizacji analogowej mapy zasadniczej. Nie należy definiować warstwic na terenach zabudowanych. W wypadkach wątpliwych decyzję, co do definiowania warstwic we wskazanym przez Wykonawcę obszarze podejmie Zamawiający. 
Uwaga! Nie należy dublować informacji wysokościowej w sytuacji, gdy zdefiniowano sytuacyjny obiekt punktowy, w którym znana jest współrzędna ‘H’. W takim miejscu nie należy dodatkowo definiować obiektu ‘punkt wysokościowy’. Punkty wysokościowe należy umieszczać tylko tam, gdzie pomierzono wysokość i jednocześnie nie ma w tym miejscu innego sytuacyjnego obiektu punktowego. Np. jeśli wierzchołkiem budynku jest obiekt GEPINN i na analogowej mapie zasadniczej przy narożnikach budynku umieszczono pikietę terenową, to należy wartość rzędnej tej pikiety wpisać do współrzędnej ‘H’ obiektu GEPINN i zadbać (funkcjonalność wariantów opisu), aby wartość tej współrzędnej była widoczna na mapie. Nie definiować osobnego obiektu GSPPIK.
3.9.4.1.	Obiekty z grupy ‘Punkty sytuacyjne’,
-	[AO]  –  Kod;
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; punkt leżący na granicy jednostek podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki o niższym numerze TERYT
-	[AF] - Numer inny; numer/oznaczenie z dokumentacji podstawowej (np. numer punktu posiłkowego, numer pikiety z rejestratora)
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Błąd położenia;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych;
-	 [AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica;
-	[AN]  –  Numer porządkowy;
-	[AN]  –  _Uwagi;
Uwaga! Obiekty ‘GSPINN - Inny punkt sytuacyjny’ nie należy wikłać w geometrię obiektów uzbrojenia terenu. Wyjątek stanowi obiekt GUSxUO (obrys komory), dla którego jednak, o ile to możliwe, należy stosować ‘Punkty XY’. 
Obiekt ‘GSPPIK - Punkt pikiety’ należy stosować dla ‘terenów nieurządzonych’ (pikieta na polu).
Obiekt ‘GSPWSU - Punkt wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu’ należy stosować dla ‘terenów urządzonych’ (pikieta na przekroju ulicy, jezdni).
Obiekt ‘GSPPWY - Punkt pomiaru wysokości’ można stosować tylko, jako punkt charakterystyczny obiektu sytuacyjnego, w którym pomierzono rzędne (np. góra i dół krawężnika). Obiektu tego nie należy używać, jako punktu pomiaru wysokości terenu – pikiety.
3.9.4.2.	Obiekty z grupy ‘Linie’,
-	[AO]  –  Kod;
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; linia przecinająca granice jednostki podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki, w której znajduje się jej największa część. 
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych; taka jak ‘najsłabszy’ wierzchołek geometrii
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Opis; [AW] dla kodu ‘GSLINN - Obiekt liniowy inny’ jeśli nie wypełniono atrybutu ‘Uwagi’
-	[AN]  –  Szerokość;
-	[AN]  –  Wysokość;
-	[AN]  –  Rzędna Hg H1; 
-	[AN]  –  Rzędna Hd H2; 
-	[AN] – Długość z ewidencji; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica; [AW]  –  dla obiektu GSLOUL - Oś ulicy
-	[AN]  –  Numer porządkowy;
-	[AN] –  Kierunek przepływu;
-	[AN]  –  _Uwagi; [AW] dla kodu ‘GSLINN - Obiekt liniowy inny’ jeśli nie wypełniono atrybutu ‘Opis’
Podczas definicji obiektu ‘GSLKRW - Krawężnik jezdni’ należy zwrócić uwagę, aby nie był ‘dłuższy od ulicy’, tzn. obiekt ten należy kończyć, gdy zmienia się ulica.
Należy zwrócić uwagę na właściwą definicję obiektów w obrysie (dwie krawędzie) – np. obiekty: ‘GSLDND - Droga niestanowiąca odrębnej działki’, ‘GSLDRD - Droga stanowiąca odrębną działkę’, ‘GSLSOP - Ściana oporowa’ w skali mapy, itp.
Uwaga! Unikać definiowania obiektów ‘GSLKOU - Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni’ i ‘GSLKOC - Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni’, gdy znane są obydwie krawędzie jezdni lub chodnika. Jezdnie i Chodniki są obiektami powierzchniowymi i  należy je definiować odpowiednio: ‘GSSKOA – Jezdnia’ i ‘GSSKOD - Chodnik’. Krawędzie można stosować w przypadkach, gdy znana jest tylko jedna krawędź obiektu (druga jest niepomierzona).
Uwaga! Unikać ogrodzeń ‘w skali mapy’ (obiekt liniowy krawędziowy) na rzecz ogrodzenia trwałego –symbol. Ogrodzenie w skali mapy stosować tylko, gdy szerokość można przedstawić w skali 1:500 (np. ogrodzenie o szerokości większej niż 0.5  m). Wątpliwe przypadki należy uzgadniać z Zamawiającym.
Obiekt Skarpa wymaga (wg. Instrukcji K-1) zdefiniowania trzech obiektów o wspólnej geometrii: ‘GSLSKx - Skarpa nieumocniona/umocniona – wypełnienie {x – rodzaj}’ (obiekt liniowy - krawędziowy), ‘GSLWSx - Szczyt skarpy nieumocnionej/umocnionej {x – rodzaj}’, ‘GSLWSD - Podnóże skarpy}’.
W ramach niniejszego zlecenia należy zdefiniować osie ulic; obiekt: ‘GSLOUL - Oś ulicy’. Dla ronda należy zdefiniować ‘oś ronda’, jako osi ulicy tworzącej rondo. Osie ulic dochodzących do ronda kończą się na osi ronda i mają z nim wspólny wierzchołek. Dla obiektu GSLOUL wymagana jest wartość atrybutu ‘Ulica’.
Uwaga! Nie należy stosować obiektu ‘GELZKB - Zmiana kondygnacji budynku’. Obszary różnych kondygnacji w budynku definiowane są obiektem ‘GESBLO – Blok budynku’
Uwaga! Jeśli wystąpi konieczność definiowania obiektu ‘GSLINN - Obiekt liniowy inny’ wówczas w atrybucie ‘Uwagi’ należy umieści opis obiektu. Obiekt GSLINN stosować tylko 
w   sytuacji, gdy nie można wykorzystać innego kodu z grupy ‘Linie’.
Uwaga! Geometrię obiektów z grupy ‘Linie’ należy budować w oparciu o obiekty punktowe GSPINN lub ‘Punkty XY’. Jeśli wierzchołek obiektu występuje na istniejącym już Punkcie granicznym lub punkcie GEPINN, wówczas nie należy wstawiać dodatkowego Obiektu GSPINN lub ‘Punktu XY’.
Obiekt Warstwica (‘GWLWRx – Warstwica {x – rodzaj}’) należy digitalizować tylko w  miejscach charakterystycznej zmiany jej kierunku, gęściej na ‘ostrych’ zakrętach, bardzo rzadko na odcinkach łagodnych i prostych. Krzywizna linii warstwicy jest generowana automatycznie przez system na podstawie kluczowych wierzchołków. Aby zorientować się jak działa ‘algorytm wygładzania’ należy wykonać digitalizację próbną, a  następnie stosować wypracowaną zasadę do wszystkich obiektów. Nadmierna ilość wierzchołków zbędnie obciąża bazę danych i mechanizm ich generowania. 
3.9.4.3.	Obiekty z grupy ‘Obszary’,
-	[AO]  –  Kod;
-	[AO]  –  Systematyka; do poziomu obrębu ewidencyjnego; obszar przecinający granice jednostki podziału administracyjnego należy zawsze do jednostki, w której znajduje się jego największa część. 
-	[AN]  –  Numer inny;
-	[AW]  –  Metoda pozyskania danych; taka jak ‘najsłabszy’ wierzchołek geometrii
-	[AW]  –  Numer zasobu lub KERG; KERG dokumentacji podstawowej; dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia
-	[AN]  –  Opis; [AW] dla kodu ‘GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny’ jeśli nie wypełniono atrybutu ‘Uwagi’
-	[AN]  –  Rzędna Hg H1; 
-	[AN]  –  Rzędna Hd H2; 
-	[AN] – Powierzchnia z ewidencji; 
-	[AW]  –  Miejscowość; wymagany w niniejszym zleceniu
-	[AN]  –  Ulica; [AW]  –  dla obiektu GSLOUL - Oś ulicy
-	[AN]  –  Numer porządkowy;
-	[AN]  –  _Uwagi; [AW] dla kodu ‘GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny’ jeśli nie wypełniono atrybutu ‘Opis’.
Obiekt ‘GSSSCH - Schody’ jest obiektem powierzchniowym ‘krawędziowym’ – wymaga wskazania 1-szej krawędzi, od której pojawi się symbol stopni.
Dla obiektu ‘GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny’ należy uzupełnić, albo atrybut ‘Opis’, albo atrybut ’Uwagi’. Jeśli zostanie wypełniony atrybut ‘Opis’ (np. ‘piaskownica’, ‘śmietnik’ itp.), wówczas wartość tego atrybutu będzie widoczna na mapie.
Uwaga! Geometrię obiektów z grupy ‘Obszary’ należy budować w oparciu o obiekty punktowe GSPINN lub ‘Punkty XY’. Jeśli wierzchołek obiektu występuje na istniejącym już Punkcie granicznym lub punkcie GEPINN, wówczas nie należy wstawiać dodatkowego obiektu GSPINN lub ‘Punktu XY’.
3.9.4.4.	 ‘Prymitywy’,
Generalnie należy unikać uzupełniania grafiki obiektów Prymitywami. W  szczególnych przypadkach, kiedy wystąpi konieczność dołączenia Prymitywu do obiektu, każdorazowo należy taki przypadek uzgadniać z Zamawiającym (wpis do Dziennika Robót).
W przypadku zastosowania Prymitywu w postaci bloku graficznego (DWG, np. symbol nietypowego włazu lub studzienki) należy pamiętać, aby dostarczyć jego definicję do końcowej dokumentacji numerycznej. Wyjątek stanowi wykorzystanie standardowego symbolu (z  biblioteki symboli systemu GEO-INFO), jako Prymitywu.
Występowanie Prymitywów w niniejszym opracowaniu należy opisać w końcowym Sprawozdaniu Technicznym.
3.9.4.5.	Obiekty Projektowane - ZUDP,
Zamawiający udostępni dokumentację projektową oraz analogowe nakładki ZUDP, na których znajdują się przebiegi obiektów projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Obiekty te należy zdefiniować w zasobie numerycznym.
Przedmiotem wprowadzenia do zasobu numerycznego będą wszystkie projekty uzgodnione do dnia terminu wykonania zlecenia.
Obiekty ZUDP już zrealizowane należy przenieść do historii zasobu (usunąć obiekt).
Projektowane przewody powinny (przynajmniej jednym końcem) być powiązane z  istniejącą siecią uzbrojenia terenu. Wyjątki od tej reguły należy opisać w  Sprawozdaniu Technicznym.
3.9.5.	Obiekty mapy zasadniczej pozyskane z digitalizacji
Uwaga!
Wszystkie obiekty pozyskane z digitalizacji (atrybut rekordu ‘’Metoda pozyskania danych) muszą posiadać a trybucie ‘Uwagi’ wpis następującej treści:
‘Digitalizacja z mapy zasadniczej{ewidencyjnej} w skali 1: {skala}’
Zapisy w nawiasach {} oznaczają odpowiedni wybór treści.
3.10.	Wykreślenie map 
Po zakończeniu opracowania zasobu numerycznego, skutecznym imporcie do bazy danych MODGiK Bielsko-Biała oraz potwierdzeniu o pozytywnych wynikach kontroli tego zasobu, należy wykreślić w kolorze, na papierze każdą sekcję mapy zasadniczej miasta wg stanu na moment przyjęcia przez Zamawiającego.
Wykreślone mapy umożliwią Zmawiającemu weryfikację aktualizacji dotychczasowej mapy zasadniczej oraz będą zapisem stanu zasobu numerycznego na moment zakończenia zlecenia.
3.11.	Kontrola opracowanej bazy danych 
Cała baza danych zostanie poddana szeregu kontroli. Kontrole będą przeprowadzone w  następujących trybach:
1.	Automatyczne kontrole systemu GEO-INFO podczas całego procesu wprowadzania i  edycji obiektów,
2.	Samokontrola operatora,
3.	Kontrole standardowe uruchamiane przez operatora,
4.	Kontrole własne wykorzystujące opcje przetwarzania danych.
W trakcie opracowania oraz po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonywać analizy i kontrole zasobu numerycznego, a w szczególności:
-	Kontrolę obiektów, (generalna kontrola definicji obiektu)
-	Kontrolę przyłączy,
-	Kontrolę relacji w obiektach, w których są wymagane (np. Punkty adresowe, obiekty uzbrojenia terenu)
-	Kontrolę połączeń osi ulic, (wykrywanie ulic ‘wiszących’)
-	Kontrolę Punktów adresowych, (powtórzone Punkty adresowe)
-	Kontrola ‘punktów bliskich’, (pokrywające się obiekty punktowe)
-	Kontrolę ‘wolnych’ nieuwikłanych w żadne definicje zbędnych obiektów punktowych.
-	Analizę przynależności do systematyki
-	Kontrolę numeracji obiektów, dla których otrzymano rezerwację numeracji
Do kontroli zasobu numerycznego należy wykorzystać funkcje i  procedury przeznaczone do przetwarzania danych:
-	Procedura Rozlicz struktury/linie pozwala na wykrycie m.in.:
•	Budynków stojących na więcej niż na jednej działce,
•	Budynków przylegających do siebie bez punktów wspólnych,
•	Budynkach poza obszarem opracowania
•	Braków pokrycia mapy działkami i klasoużytkami,
•	Przewodach poza obszarem opracowania,
-	Procedura Eksplorator obiektów pozwala na wykrycie m.in.:
•	Wolnostojących obiektów punktowych (np. GEPINN, GSPINN) niewykorzystanych w definicji obiektów złożonych,
•	Wolnostojących punktowych obiektów uzbrojenia terenu (niewykorzystanych w definicji przewodów),
•	Niekonsekwencji w definicji obiektów złożonych; błąd niespójności informacji w polu Metoda pozyskania danych, a jakość punktów oparcia definicji obiektu,
•	Braku danych i błędnych informacji w polach rekordów (nazwa ulicy, numer KERG, numer inny, itp.)
Uwaga! Błędne i zbędne obiekty utworzone przez Wykonawcę w niniejszym zleceniu należy kasować z  bazy danych, a nie usuwać. Usunięcie obiektu przenosi go do historii zasobu.
Uwaga! Nie wolno kasować obiektów otrzymanych z istniejącego zasobu numerycznego MODGiK Bielsko-Biała.
3.12.	Eksport/Import obiektów 
3.12.1.	Eksport u Wykonawcy
Po zakończeniu prac i skontrolowaniu zasobu numerycznego należy wykonać eksport danych. Przed wykonaniem eksportu należy wykonać backup bazy danych, a następnie zakończyć wszystkie Zmiany. 
Uwaga! Obiekty uwikłane w Zmiany utworzone wyłącznie w celu zablokowania tych obiektów (np. z powodu ich modyfikacji w bazie MODGiK w czasie trwania opracowania niniejszego zlecenia) należy ‘uwolnić’ ze Zmiany, a następnie samą Zmianę wycofać.
Do eksportu należy wystawić wszystkie obiekty zmodyfikowane i utworzone w ramach niniejszego zlecenia. Należy pamiętać o obiektach powiązanych relacyjnie (opcja eksportu).
Plik eksportu należy przygotować w formacie GIV. Pliki należy przekazać na płycie CD oznaczonej cechami niniejszego zlecenia (KERG, nazwa) oraz nazwą firmy Wykonawcy.
3.12.2.	Import u Zamawiającego
Import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w  trybie Zmiany. Zmiana zostanie zakończona dopiero po dokonaniu kontroli i przyjęciu operatu do MODGiK w  Bielsku Białej.
Jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę. Wykonawca odtworzy swoją bazę danych z kopii zapasowej (backup) i dokona poprawek opracowania. Następnie ponownie przekaże eksport dla Zamawiającego wykonując czynności opisane w rozdziale   Eksport u Wykonawcy, str.  35.
Zakończenie opracowania będzie uznane wówczas, jeśli zostanie wykonany skuteczny import danych do bazy danych Zamawiającego, a kontrole nie wykażą błędów.
4.	Kompletowanie dokumentacji wynikowej
4.1.	Dokumentację powstałą w wyniku 
Dokumentacja będzie skompletowana dla każdego obrębu ewidencyjnego osobno.
Zawartość operatu oraz szczegółowy sposób skompletowania zostanie uzgodniony z  Zamawiającym w końcowym etapie opracowania zlecenia, gdy będzie już znana ilość i  jakość dokumentacji składającej się na operat.
4.2.	Opracowaną bazę numerycznej obiektowej mapy zasadniczej należy przekazać na płytach CD/DVD.
Na płycie bazy danych należy umieścić:
-	Pliki eksportu w formacie GIV (standard SIP GEO-INFO)
-	Sprawozdanie Techniczne w formacie DOC (MS Word) – zwartość dokumentu patrz:   Sprawozdanie techniczne, str.  36.
-	Wykaz materiałów podstawowych wydanych do opracowania oraz wyniki ich analiz (mapy przeglądowe, opis kwalifikacji dokumentu) w formacie CSV (MS Excell)
-	Pliki raportów z kalibracji rastrów
-	Wykaz operatów (przyjętych do MODGiK w trakcie realizacji opracowania) i  przekazanych Wykonawcy do opracowania z adnotacją „Wprowadzono do bazy danych w dniu " oraz podpisem geodety
-	Zestawienie sieci uzbrojenia terenu w formacie CSV (MS Excell) – zwartość dokumentu patrz:   Zestawienie sieci uzbrojenia terenu, str.  36.
-	Ewentualne pliki raportów w formacie HTML powstałe w wyniku dodatkowych uzgodnień z  Zamawiającym.
-	Ewentualne pliki Prymitywów w postaci bloków w formacie DWG/DXF.
Na płytach CD/DVD plików dokumentacji podstawowej należy umieścić:
-	Pliki rastrowe dokumentów w formacie JPG - kolor
Pliki będą umieszczone w katalogach utworzonych zgodnie z organizacją Aliasów.
4.3.	Zestawienie sieci uzbrojenia terenu
Na zakończenie opracowania należy wykonać dokument Zestawienie sieci uzbrojenia terenu dla całego miasta.
Zestawienie należy sporządzić w formacie HTML w osobnych plikach dla każdej sieci uzbrojenia terenu (każdej branży).  Plik będzie miał nazwę:
Zestawienie sieci {branża}.HTML
Gdzie: {branża} to:
o	cieplnej
o	elektroenergetycznej
o	gazowej
o	kanalizacyjnej
o	specjalnej
o	telekomunikacyjnej
o	wodociągowej
Plik poza standardowym nagłówkiem (automatycznie generowanym przez system) oraz legendą nazw kolumn (w wykazie kolumny będą ponumerowane) raport będzie zawierał następujące kolumny:
•	Numer przewodu
•	Kod obiektu (Nazwa)
•	Długość geodezyjna [km]
•	Ulica
•	Metoda pozyskania danych (Nazwa)
•	Status przewodu (Nazwa)
•	Funkcja przewodu (Nazwa)
•	Systematyka (Nazwa, numer TERYT)
Kolumna ‘Długość geodezyjna’ będzie podsumowana (ogólna długość sieci danej branży w km).
Raport należy posortować wg Numerów obiektów (numer przewodu).
Na końcu raportu będzie legenda wartości słownikowych

4.4.	Sprawozdanie techniczne
Sprawozdanie Techniczne powinno zawierać:
-	numer KERG bieżącego zlecenia
-	bieżący układ współrzędnych opracowania.
-	omówienie wyników analizy wydanych materiałów pod kątem ich wykorzystania do opracowania
-	omówieniem przyjętych metod technologicznych pozyskania do zasobu numerycznego danych w nich zawartych 
-	opis materiałów wykorzystanych do digitalizacji
-	zestawienie średnich błędy kalibracji plików rastrowych
-	omówienie technologii wykonania opracowania w poszczególnych jego zakresach
-	omówienie wszystkich dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji prac (odstępstwa od ustaleń zawartych w umowie) - cytaty z Dziennika Robót.
Należy załączyć wszystkie 'cząstkowe' Dzienniki robót powstałe podczas bieżącej pracy na stanowisku każdego operatora
Ponadto w Sprawozdaniu technicznym należy w  rozdziale: "Dodatkowe dane informacyjne” podać:
-	datę aktualności opracowanej bazy,
-	listę operatorów uczestniczących w opracowaniu z podaniem: imienia i nazwiska,
-	potwierdzony przez ośrodek dokument Rezerwacji numeracji dla obiektów wymagających rezerwacji, nowych, utworzonych w czasie prac, jeśli rezerwacja będzie miała miejsce.
-	wykorzystane zakresy rezerwacji numeracji obiektów, jeśli rezerwacja będzie miała miejsce.
-	udokumentowane zmiany zakresów numeracji (uzgodnione z Zamawiającym w  czasie opracowania obiektu).
-	uzasadnienia przekroczenia dopuszczalnych dokładności (np. przy kartowaniu ze szkiców podstawowych)
-	zasady przenumerowania obiektów, (jeśli taka konieczność wystąpi),
-	wykaz/listę dołączonych do obiektów Prymitywów w postaci Bloków,
o	nazwa pliku (DWG),
o	obiekty (kody), do których odpowiednio przyłączono te prymitywy,
-	opis przekazywanej dokumentacji numerycznej,
o	Eksport ASCII – format Geo-Info (GIV),
o	forma przekazania – CD/DVD, organizacja plików na dysku
o	format danych – formaty plików rastrowych np. JPG i innych np.  XLS, TXT, DOC itd.
o	spis przekazywanej dokumentacji numerycznej
-	dodatkowa dokumentacja specjalna ‘papierowa’ (np. raporty, zestawienia, wykazy)
-	informacja o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w ramach samokontroli
 	-    Protokóły kontroli Inspektora nadzoru z potwierdzeniami o usunięciu usterek lub
 	     z  komentarzem Wykonawcy.

Załączniki:
 1.	Podział obszaru miasta na obszary opracowania. 

 	Bielsko-Biała, dnia 09.05.2012r.
 	Warunki techniczne opracował:		Zastępca Naczelnika Wydziału
		                                          Geodezji i Kartografii
                                                 mgr inż. Jadwiga Młocek
 	 ............................................................
 	/nazwisko i imię, stanowisko, podpis/
							 
Warunki techniczne zatwierdził:		 							         							Z up. Prezydenta Miasta
							         Zbigniew Michniowski
							         Zastępca Prezydenta
ZATWIERDZAM
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

/nazwisko i imię, stanowisko, podpis/