pieczęć	Miasto: Bielsko-Biała
Powiat: Bielsko-Biała
Województwo: śląskie

WARUNKI TECHNICZNE

 MODERNIZACJI OPERATU EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘB NR 6 - ŻYWIECKIE PRZEDMIEŚCIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BIELSKO-BIAŁA - MIASTO

Numer statystyczny obrębu ewidencyjnego: 246101_1.0006

Opracował: mgr inż. Józef Maślanka
we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, marzec 2014 r.

ZAKRES TREŚCI WARUNKÓW TECHNICZNYCH

I.	Dane formalno-prawne....................................................................................................  	str.  4	
II.	Charakterystyka obiektu.................................................................................................  	str.  8	
III.	Zakres prac modernizacyjnych……………..................................................................  	str. 9	
IV.	Źródła danych i metody ich pozyskania........................................................................  	str. 12	
V.	System informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów
i budynków ………………………...................................................................................  	
str. 15	
VI.	Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac.......................................................  	str. 16	
VII.	Kompletowanie operatu w zakresie dotyczącym poziomej osnowy pomiarowej…...	str. 30	
VIII.	Kompletowanie operatu w części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków ……..  	str. 31	

Załączniki do Warunków Technicznych:
1.	Mapa przeglądowa obrębu nr 6 - Żywieckie Przedmieście w skali 1: 10 000.
2.	Analiza materiałów źródłowych dotyczących bazy EGiB i uzgodnienia dotyczące zakresu wykorzystania tych materiałów.
3.	Wykaz rozbieżności w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych.
4.	Wykaz działek ewidencyjnych objętych ustalaniem przebiegu granic.
5.	Wykaz kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości.
6.	Arkusz danych ewidencyjnych budynku.
7.	Arkusz danych ewidencyjnych lokali.
8.	Protokół oględzin w celu ustalenia rodzaju i przebiegu użytku gruntowego.
9.	Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo-kartograficznego.
10.	Opinie techniczne sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące propozycji rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

WYKAZ SKRÓTÓW

PGiK 	-	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)	
BDOT500 	-	baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
BDSOG 	-	baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
EGiB 	-	baza danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne	
EMUiA 	-	baza danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
GESUT 	-	baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
PRG 	-	baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
PRNG 	-	baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
PRPOG 	-	baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 1 Ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
PL-2000	-	układ współrzędnych płaskich prostokątnych, o którym mowa §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247)	
MODGiK	-	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej	
PZGiK	-	Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	
Rozp. 2001 	-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)	
Rozp. 2011	-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)	
Rozp. 2013	-	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383)	
układ „1965”	-	państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009 r. 	
I.	
Dane formalno-prawne

1.	Zamawiający
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1.

2.	Nazwa obiektu
2.1.	Miasto: Bielsko-Biała
2.2.	Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała - miasto
2.3.	Obręb: nr 6 - Żywieckie Przedmieście.

3.	Podstawowe informacje o obiekcie
Bielsko-Biała urokliwie rozłożone u stóp łańcucha górskiego Beskidów jest jednym z najciekawszych grodów na południu Polski. Jako miasto o tej nazwie istnieje dopiero od 1 stycznia 1951 r., kiedy oficjalnie połączono dwie odrębne dotąd miejscowości Bielsko i Białą, położone na przeciwległych brzegach rzeki Białej, stanowiącej granicę między Małopolską a Śląskiem.

Żywieckie Przedmieście to południowa część Śródmieścia Bielska-Białej. Od 2002 r. administracyjnie funkcjonuje jako osiedle pod nazwą Bielsko Południe. Do czasów II wojny światowej nazywane było również Blichem. Zabudowę Żywieckiego Przedmieścia stanowią głównie XIX-wieczne wille i hale fabryczne. Obiekty te dziś zaadaptowane są najczęściej na cele handlowo-usługowe, mieszkaniowe, bądź też są obiektami użyteczności publicznej. Jedyną „nową” dzielnicą jest zachodnia część Wzgórza Młyńskiego, na którym zbudowano Osiedle Michałowicza. Na Żywieckim Przedmieściu jest wiele terenów zielonych m.in. Park Włókniarzy i pl. Żwirki i Wigury, przerobiony na skwer.

W oparciu o analizę obecnego operatu EGiB i porównanie go ze stanem w terenie przedstawionym na mapach zasadniczych, hydrologicznych i ortofotomapach nie stwierdzono konieczności wykonania w trakcie prac obecnych modernizacyjnych:
•	ustalenia odcinków linii brzegowych wód publicznych i urządzeń wodnych w drodze odrębnego postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),
•	czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, o których mowa w §4 pkt 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). 

Powyższe ma również związek z §57 ust. 1. Rozp. 2001 oraz z tym, że kierunek zmian w użytkowaniu gruntów na terenie miasta Bielsko-Biała wskazuje na przekształcanie gruntów rolnych w terenie zabudowane i zurbanizowane nie podlegające  gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

4.	Cel i zakres opracowania

4.1.	Cel prac:
Celem prac modernizacyjnych jest opracowanie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków składającego się z:
a)	bazy danych ewidencyjnych, zgodnej z modelem pojęciowym określonym w Rozp. 2001,
b)	raportów podanych w §22 Rozp. 2001.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzona w trybie art. 24a ustawy PGiK. Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozp. 2001, wg brzemienia obowiązującego od 31 grudnia 2013 r. oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.

W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków zdefiniowanych w §63 ust. 1d w Rozp. 2013 zostaną ujawnione obiekty budowlane trwale związane z budynkiem (§ 63a Rozp. 2001), takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.	

4.2.	Zakres prac:

ETAP I
4.2.1.	Pozyskanie danych z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
4.2.2.	Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających.
4.2.3.	Wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych.
4.2.4.	Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym w zasobie MODGiK.
4.2.5.	Weryfikacja i uzupełnienie roboczej bazy EGiB w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
4.2.6.	Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia roboczej bazy EGiB oraz wyników analiz przed wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 Rozp. 2001.
4.2.7.	Weryfikacja terenowa i aktualizacja roboczej bazy EGiB oraz jej uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali.
4.2.8.	Zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB do bazy roboczej GEO-INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
4.2.9.	Przekazanie Zamawiającemu do kontroli kompletnego projektu operatu ewidencyjnego przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
4.2.10.	Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego oraz przyjęcie operatu do części powiatowej PZGiK.

ETAP II
4.2.11.	Przygotowanie i udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
4.2.12.	Ostateczne zaimplementowanie zintegrowanych danych ewidencyjnych i wybranych elementów BDOT500 do bazy GEO-INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
4.2.13.	Skompletowanie oraz przekazanie operatu do końcowej kontroli.
4.2.14.	Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu powstałego w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

5.	Normy prawne obowiązujące w trakcie opracowania

5.1.	Normy prawne w randze ustaw:
5.1.1.	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
5.1.2.	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
5.1.3.	Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 
z późn. zm.).
5.1.4.	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (t.j. z 2012 r., poz 591 z późn. zm.)
5.1.5.	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
5.1.6.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
5.1.7.	Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 150 z późn. zm.).
5.1.8.	Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.).
5.1.9.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).
5.1.10.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ). 
5.1.11.	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
5.1.12.	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).
5.1.13.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).
5.1.14.	Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).
5.1.15.	Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).
5.1.16.	 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
5.1.17.	 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) .
5.1.18.	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

5.2.	Normy prawne w randze rozporządzeń:
5.2.1.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).
5.2.2.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
5.2.3.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383).
5.2.4.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013., poz. 1183).
5.2.5.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).
5.2.6.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).
5.2.7.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).
5.2.8.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
5.2.9.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 309).
5.2.10.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. 
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz.1031).
5.2.11.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).
5.2.12.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).
5.2.13.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).
5.2.14.	Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz. 453).
5.2.15.	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
5.2.16.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).
5.2.17.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
5.2.18.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).
5.2.19.	Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013, poz. 249).
5.2.20.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. 
w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2012 r., poz.1011).
5.2.21.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).

5.3.	Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju:
Uwaga: 
Przepisy te można stosować, jako przepisy o charakterze porządkowym, w zakresie tych zapisów, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

5.3.1.	Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, wprowadzona do stosowania zarządzeniem Głównego Geodety Kraju nr 16/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
5.3.2.	Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS. Główny Geodeta Kraju.
5.3.3.	Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. Główny Geodeta Kraju,  wydanie III, Warszawa 1998 r. 

6.	Informacje formalne i organizacyjne
6.1.	Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków Technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany w treści tych Warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.
6.2.	Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami Technicznymi.
6.3.	Praca podlega zgłoszeniu w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) w Bielsku-Białej.
6.4.	Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.
6.5.	W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.
6.6.	Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych nośnikach CD/DVD, w 3 egzemplarzach.
6.7.	Wykonawca przygotuje dla wszystkich osób biorących udział w realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami następujące materiały:
•	identyfikatory ze zdjęciem, zawierające imienne upoważnienie podpisane przez Zamawiającego,
•	koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy,
•	kopie zgłoszenia pracy w MODGiK,
•	kopie informacji o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego (np. zgodne ze wzorem nr 3 do instrukcji G-5), w liczbie pozwalającej na ewentualne pozostawienie stronom, które tego zażądają.
6.8.	Przez pojęcie „strony” należy rozumieć w niniejszych Warunkach Technicznych osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w §11 ust. 1 pkt 1 Rozp. 2001.
6.9.	W przypadkach pozyskiwania informacji na temat rodzaju i przebiegu użytków gruntowych oraz atrybutów budynków, nie wynikających wprost z analizy istniejącej dokumentacji lub pomiarów sytuacyjnych lub kartometrycznych uregulowanych w Rozp. 2011, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego udokumentowania zebranych dowodów i poczynionych ustaleń. Dotyczy to m.in. oględzin trenowych, o których mowa w §35 pkt 7 Rozp. 2001 i wynika z konieczności zapewnienia Zamawiającemu pisemnych dowodów wykorzystywanych do:
a)	rozpatrywania uwag stron zgłoszonych zgodnie z art. 24a ust. 6-7 PGiK,
b)	rozpatrywania w postępowaniu administracyjnym zarzutów stron zgłoszonych zgodnie z art. 24a ust. 9 PGiK,
c)	rozpatrywania skarg stron i prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji bazy EGiB z powodu wykrycia ewentualnych wad bazy EGiB stwierdzonych po upłynięciu terminu podanego w art. 24a ust. 9 PGiK.
6.10.	Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty przekazania operatu do końcowej kontroli.

II.	Charakterystyka obiektu

1.	Dane ogólne:
1.1.	Powiat: Bielsko-Biała
1.2.	Gmina: Bielsko-Biała
1.3.	Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała - miasto
1.4.	Obręb: nr 6 - Żywieckie Przedmieście.

2.	Dane szczegółowe:
2.1.	Powierzchnia obrębu ewidencyjnego nr 6 - Żywieckie Przedmieście: 123,7579 ha. 
2.2.	Liczba działek ewidencyjnych (stan na luty 2014 r.): 1661. 
2.3.	Liczba budynków wykazana na dotychczasowej numerycznej mapie ewidencyjnej: 700.
2.4.	Szacunkowa liczba budynków, które należy ujawnić w ewidencji: 1600.
2.5.	Szacunkowa liczba lokali, które należy ujawnić w ewidencji: 1000.
2.6.	Liczba lokali ujawnionych w bazie systemu GEO-INFO (stan na luty 2014 r.): 920.
2.7.	Liczba jednostek rejestrowych gruntów: 1490.
2.8.	Liczba jednostek rejestrowych budynków: 170.
2.9.	Liczba jednostek rejestrowych lokali: 900.
2.10.	Liczba konturów użytków w dotychczasowej ewidencyjnej mapie numerycznej: 200.
2.11.	Szacunkowa liczba działek dla których istnieje rozbieżność w zakresie rodzaju i powierzchni klasoużytków pomiędzy mapą numeryczną, a bazą opisową: ok. 50% liczby wszystkich działek.
2.12.	Liczba nieelektronicznych arkuszy map ewidencyjnych w skali 1:2880 sporządzonych w wiedeńskim układzie współrzędnych byłego katastru austriackiego: 5.

Uwagi:
1.	Liczba nieruchomości lokalowych została oszacowana, wobec braku innych wiarygodnych danych, na podstawie treści wpisów w rejestrze gruntów i może odbiegać od podanej wartości o około 10%.
2.	Liczba budynków została określona na podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntów i może odbiegać od podanej wartości o około 10%.

Tabela nr 1
Zestawienie informacji dotyczących źródła danych o położeniu punktów granicznych działek
 numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w MODGiK
(wg systematyki Rozp. 2001 obowiązującej do 31.12.2013 r.)

Kod
ZRD	Źródło danych	Liczba
 punktów	
1	Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic	97	
2	Geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic	196	
3	Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją	0	
4	Pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją	11	
5	Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości	3959	
6	Scalenia i wymiany gruntów	0	
7	Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych	2345	
8	Inne	0	
	Razem	6608	

III.	Zakres prac modernizacyjnych

ETAP I

1.	Pozyskanie danych z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1.1.	Zgłoszenie pracy w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej (MODGiK).
1.2.	Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym z MODGiK.
1.3.	Skanowanie i kalibracja map zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych.

2.	Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających.
2.1.	Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
2.2.	Ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i §11 ust. 1 Rozp. 2001, w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz dane zgromadzone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
2.3.	Uzupełnienie danych ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON.
2.4.	Identyfikacja działek ewidencyjnych niezgodnych z definicją działki zawartą w §9 Rozp. 2001 ze względu na różny stan prawny nieruchomości.
2.5.	Wykonanie w terenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustalenia przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozp. 2001 w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartą w §9 Rozp. 2001.
2.6.	Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i dokumentacji potrzebnej do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

3.	Wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych.
3.1.	Przetworzenie danych cyfrowych PZGiK do postaci zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych EGiB określonym przepisami Rozp. 2001 oraz utworzenie roboczej bazy EGiB.
3.2.	Wykonanie wywiadu terenowego w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających wykonania pomiarów budynków, znaków granicznych i innych elementów potrzebnych do wyjaśnienia przebiegu granic działek.
3.3.	Uzupełnienie opisów topograficznych punktów poziomej osnowy geodezyjnej o ewentualne zmiany stwierdzone w terenie, mające znaczenie dla ich odnalezienia.
3.4.	Zaprojektowanie, zastabilizowanie, pomiar oraz wyrównanie poziomej osnowy pomiarowej dla terenów wymagających wykonania pomiarów terenowych.
3.5.	Pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną tych budynków, które nie występują 
w dotychczasowej numerycznej mapie ewidencyjnej i w numerycznej mapie zasadniczej prowadzonej w MODGiK lub brak dla nich w zasobie MODGiK danych pozwalających na jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością zgodną z Rozp. 2011.
3.6.	Pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną śladów granicznych w postaci zachowanych w terenie znaków granicznych i trwałych ogrodzeń (tylko ogrodzenia przebiegające wzdłuż granic działek).
3.7.	Kontrolny pomiar sytuacyjny budynków pozyskanych do numerycznej mapy ewidencyjnej z operatów geodezyjnych znajdujących się w zasobie MODGiK zgodnie z §6 i §67 Rozp. 2011.
3.8.	Obliczenie współrzędnych pomierzonych punktów oraz sporządzenie raportów z wykonanych pomiarów i obliczeń.
3.9.	Wykonanie analizy wyników pomiaru kontrolnego znaków granicznych i budynków w oparciu o procedurę podaną w §6 i §67 Rozp. 2011.
3.10.	Wprowadzenie wyników pomiarów do roboczej, numerycznej mapy ewidencyjnej oraz roboczej numerycznej mapy zasadniczej (wiaty, nie zaliczone błędnie do EGiB w Rozp. 2013, trwałe ogrodzenia o charakterze śladów granicznych).

4.	Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym w zasobie MODGiK.
4.1.	Inwentaryzacja i analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
4.2.	Przetworzenie przeanalizowanych danych i informacji zawartych w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych EGiB.
4.3.	Sporządzenie wykazu przeanalizowanych materiałów źródłowych.
4.4.	Wykonanie wstępnego porównania bazy geometrycznej i opisowej ewidencji przekazanej Wykonawcy modernizacji przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Zamawiającego) na początku prac modernizacyjnych w zakresie nr i powierzchni działek, oznaczenia i powierzchni konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
4.5.	Zebranie i analiza materiałów geodezyjno-prawnych dla działek, na których: 
a)	występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach),
b)	została przekroczona dopuszczalna odchyłka powierzchni pomiędzy bazą opisową ewidencji, a mapą numeryczną,
c)	istnieją kolizje granic obrębów ewidencyjnych,
d)	występują lokalne i systematyczne przesunięcia oraz skręcenia działek,
e)	występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek wykazanym na obowiązujących mapach analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych,
f)	średni błąd położenia punktów granicznych przekracza wartości podane w §82 Rozp. 2001.

5.	Weryfikacja i uzupełnienie roboczej bazy EGiB w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
5.1.	Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta roboczej bazy EGiB o wyniki analiz przeprowadzonych w wyżej opisany sposób.
5.2.	Skorygowanie atrybutów punktów granicznych działek ewidencyjnych w roboczej mapie ewidencyjnej.

6.	Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia roboczej bazy EGiB oraz wyników analiz przed wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 Rozp. 2001.

7.	Weryfikacja terenowa i aktualizacja roboczej bazy EGiB oraz jej uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali.
7.1.	Ustalenie w trybie §37‑39 Rozp. 2001 i pomiar przebiegu granic działek ewidencyjnych zidentyfikowanych w wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z pkt III.4.5. niniejszych Warunków.
7.2.	Weryfikacja terenowa i aktualizacja użytków gruntowych przedstawionych na roboczej numerycznej mapie ewidencyjnej.
7.3.	Pozyskanie danych opisowych dotyczących budynków i lokali.
7.4.	Pozyskanie i wprowadzenie na numeryczną mapę ewidencyjną rejonów statystycznych.
7.5.	Uzupełnienie i dostosowanie struktury numerycznej mapy ewidencyjnej do aktualnych przepisów prawnych określonych w Rozp. 2001.
7.6.	Sporządzenie plików komputerowych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do ujawnienia zmian w bazie danych EGiB oraz w księgach wieczystych.
7.7.	Sporządzenie i kontrola ewidencyjnych raportów podstawowych i pomocniczych oraz plików 
w formacie SWDE i dxf.

8.	 Zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB do bazy roboczej GEO-INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

9.	Przekazanie Zamawiającemu do kontroli kompletnego projektu operatu ewidencyjnego przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

10.	Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego oraz przyjęcie operatu do części powiatowej PZGiK.

ETAP II

11.	Przygotowanie i udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
11.1.	Aktualizacja opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego od momentu przekazania operatu do kontroli, o której mowa w pkt III.9. niniejszych Warunków Technicznych, do rozpoczęcia wyłożenia.
11.2.	Przygotowanie danych numerycznych oraz raportów podstawowych i pomocniczych ewidencji gruntów i budynków do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji.
11.3.	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji do publicznego wglądu.
11.4.	Rozpatrzenie uwag i wprowadzanie wynikłych z nich zmian do bazy EGiB.

12.	Ostateczne zaimplementowanie zintegrowanych danych ewidencyjnych i wybranych elementów BDOT500 do bazy GEO-INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 
12.1.	Przeprowadzenie przez Wykonawcę na bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej prac koniecznych do wsadowego załadowania zmodernizowanych danych oraz zagwarantowania ich poprawnej redakcji i wewnętrznej spójności (uzgodnienia styków obrębów ewidencyjnych, weryfikacja słowników, powiązanie jednostek budynkowych i lokalowych, powiązanie danych EGiB 
z BDOT500 i GESUT, redakcja i uczytelnienie treści mapy).
12.2.	Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu zmodernizowanych danych w postaci plików zapisanych w formacie SWDE, dxf oraz plików komputerowych w formacie Tango GEO-INFO, potrzebnych Zamawiającemu do wykonania wsadowego zasilenia bazy danych EGiB oraz BDOT500 (wiaty, trwałe ogrodzenia), prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w systemie GEO-INFO.
12.3.	Usuwanie przez Wykonawcę ewentualnych błędów o charakterze syntaktycznym lub semantycznym, które uniemożliwiają poprawne wykonanie przez Zamawiającego importu zmodernizowanych danych do systemu GEO-INFO lub powodują powstanie błędów w bazie EGiB.  
12.4.	Pobranie i kontrola przez Wykonawcę raportów podstawowych i pomocniczych oraz plików SWDE, dxf wygenerowanych przez Zamawiającego w systemie GEO-INFO na podstawie zmodernizowanej bazy danych.
 
13.	  Skompletowanie oraz przekazanie operatu do końcowej kontroli.

14.	 Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu powstałego w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

IV.	Źródła danych i metody ich pozyskania

1.	Materiały i informacje zgromadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym w zasobie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
1.1.	Pierworysy i matryce map ewidencji gruntów w skali 1:2880 sporządzone w układzie wiedeńskim byłego katastru austriackiego. Zgodnie z §36 pkt 6 Rozp. 2001 mapy te są podstawą obecnych prac modernizacyjnych. MODGiK posiada skalibrowane skany analogowych map ewidencyjnych. Skany zostały wykonane przy okazji tworzenia numerycznej mapy ewidencyjnej.
1.2.	Mapa ewidencyjna prowadzona jest w MODGiK od dnia 4 stycznia 2004 r. w wersji numerycznej, w układzie PL-2000 (18. południk). Utworzona została na podstawie danych pozyskanych z operatów geodezyjnych i digitalizacji analogowej mapy katastralnej w skali 1:2880. Aktualizowana na bieżąco opracowaniami wpływającymi do MODGiK. Redakcja mapy numerycznej EGB prowadzona jest w skali bazowej 1:1000 dla całego obszaru miasta. Treść zasobu numerycznego EGB stanowią: obiekty geometryczne: gmina, miasto, obręby ewidencyjne, działki, budynki, klasoużytki, punkty adresowe, punkty graniczne, punkty ewidencyjne inne, teksty. Obiekty opisowe zgodne z Rozp. 2001 i instrukcją G-5. Zasób numerycznej mapy ewidencyjnej był tworzony etapami na przestrzeni lat 1999-2006: w roku 1999 zwektoryzowano budynki na podstawie obrazów rastrowych pierworysów mapy zasadniczej, które sukcesywnie są uzupełniane danymi z operatów pomiarowych. Budynki pozyskane z pomiarów bezpośrednich stanowią 60% wszystkich budynków znajdujących się aktualnie w zasobie numerycznym. Ich aktualność została zweryfikowana przy okazji modernizacji ewidencji budynków w latach późniejszych. Działki zostały częściowo wprowadzone z wektoryzacji obrazów rastrowych pierworysów mapy ewidencyjnej i zasadniczej, reszta została uzupełniona z operatów pomiarowych. Adresy w zasobie numerycznym są prowadzone jednocześnie w dwojaki sposób: jako obiekty „Punkty adresowe” oraz jako wartości atrybutów adresowych obiektów „Budynki”.
1.3.	Operat – ustalanie użytków dla terenów miejskich – z dnia 15.10.1998 r. nr Ep.1012/98/3-K.
1.4.	Mapa zasadnicza - 24 sekcje w układzie lokalnym miasta Bielska-Białej. Mapa zasadnicza dla tego obszaru powstała częściowo metodą fotogrametryczną w latach 1973-1975. Mapa ta została wykonana w skali 1:1000 i została następnie przeskalowana do skali 1:500.Taka mapa funkcjonuje i jest bieżąca aktualizowana na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych. Obecnie trwają końcowe prace nad utworzeniem numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Bielsko-Biała.
1.5.	Informacje na temat szacunkowej liczby tzw. operatów prawnych znajdujących się w zasobie MODGiK, w tym operatów wymagających analizy i uwzględnienia w pracach modernizacyjnych: operaty powojenne – 476, operaty przedwojenne – 436.
1.6.	Operaty inwentaryzacji powykonawczych, aktualizacji map zasadniczych itp. są opracowywane w tworzonej obecnie mapie zasadniczej i będą wykorzystywane jedynie w przypadkach konieczności wyjaśnienia rozbieżności i harmonizacji danych EGiB, BDOT500 i GESUT.
1.7.	Dla obszaru objętego modernizacją sporządzono w latach 1946-1950 zarysy pomiarowe obejmujące zarówno sytuację jak i granice – ok. 90 sztuk. Powyższe materiały mogą służyć jako materiał pomocniczy przy obecnych pracach modernizacyjnych.
1.8.	Pozioma osnowa geodezyjna. Najstarsze pomiary znajdujące się w zasobie MODGiK wykonywane były w oparciu o osnowę zarówno triangulacyjną jak i poligonową założoną w latach 1946 – 1948 w układzie „Borowa Góra” λ=18o , m≠1. Dla miasta Bielska prace te wykonał Zespół Mierniczy „Bielsko – Skoczów” Wydziału Pomiarów Śląsko-Dąbrowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod kierunkiem mgr inż. Adolfa Gurawskiego. Dokładność tych pomiarów odpowiada dla Bielska klasie II według wprowadzonej do stosowania 1949 r. Instrukcji B-III „Poligonizacja techniczna”, czyli średniemu błędowi położenia punktu do ± 25 cm. W ramach założenia fotogrametrycznej mapy zasadniczej centralnej części miasta Bielska-Białej w latach 1970 do 1972 założono nową osnowę triangulacyjną i poligonową. Prace pomiarowe wykonało Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne z Warszawy. Wprawdzie pomiary według Instrukcji B-III kwalifikując teren jako kategorię A i wykonując pomiar poligonizacji I klasy, jednakże uzyskane błędy położenia punktów pozwalają na zakwalifikowanie jej jako równorzędnej z osnową szczegółową III klasy według Instrukcji Technicznej G-1. Osnowę wyrównano metodą przybliżoną jako sieć dwurzędową. Współrzędne punktów sieci zostały obliczone w układzie „1942” i zostały przetransformowane na układy 1965 strefa 5 i układ lokalny miasta i w tylko w tych dwóch ostatnio wymienionych układach są dostępne. Począwszy od 1992 r. rozpoczęto odnowienie osnowy miasta. Najpierw Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne z Warszawy wykonało odnowienie osnowy szczegółowej III klasy na głównych ulicach miasta. Pomiary te wykonano w układzie 1965 strefa 5 przy ścisłym wyrównaniu danych pomiarowych. Dalsza i jak na razie ostatnia modernizacja osnowy poziomej miasta została przeprowadzona w latach 2000-2004. W kilku etapach Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego z Katowic dokonało rekonstrukcji szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla całego miasta. Pomiary wykonano metodą poligonową z fragmentarycznym zastosowaniem techniki pomiarów satelitarnych GPS. Pomiary wyrównano metodą ścisłą a współrzędne obliczono w układzie 1965 strefa 5. W roku 2009 przeliczono współrzędne wszystkich osnów miasta na układ PL-2000 strefa 6.
1.9.	Osnowa geodezyjna przebiegająca głównie wzdłuż ulic. Stan zachowania tej osnowy w terenie, ze względu na modernizacje jezdni i chodników, jest średni i należy przewidzieć rozwinięcie osnowy pomiarowej.
1.10.	Część opisowa ewidencji gruntów aktualizowana na bieżąco, prowadzona w systemie informatycznym GEO-INFO.
1.11.	Zbiory dokumentów uzasadniających wpisy do bazy EGiB (tzw. dowody zmian: decyzje administracyjne, akty notarialne itp.) przechowywane w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1.12.	Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1:13000 wykonanych w 2003 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000, o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
1.13.	Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie kolorowych zdjęć lotniczych wykonanych w 2009 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000, o rozdzielczości terenowej 0,25 m. 

2.	Dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach
2.1.	Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. 
2.2.	Dokumentacja architektoniczno-budowlana, w tym dane z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych pozwalające m.in. na określenie statusu budynku – Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB).
2.3.	Wykaz nazw i numerów dróg – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
2.4.	Numeracja nieruchomości – Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Urząd Miejski prowadzi numerację nieruchomości poprzez łącze internetowe do bazy GEO-INFO. Numeracja była wprowadzona sukcesywnie dla całego miasta w związku ze zmianą jego statusu i jest na bieżąco aktualizowana.
2.5.	Informacje o rejonach statystycznych i numerach statystycznych ulic - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach.
2.6.	Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, położonych na terenach zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych - zarządcy terenów zamkniętych. 
2.7.	Dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej - spółdzielnie mieszkaniowe i organy administracji publicznej.
2.8.	Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2.9.	Dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne.
2.10.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
2.11.	Dane dotyczące granic administracyjnych Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
2.12.	Numery REGON - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zainteresowane osoby.
2.13.	Numery PESEL – Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zainteresowanie osoby.
2.14.	Dane dotyczące baz: EMUiA, PRG, PRNG, PRPOG, TERYT2 oraz ortofotomapy i inne materiały z wojewódzkiej lub centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Materiały te zostaną pozyskane na podstawie art. 5 ust. 3 PGiK lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.15.	Dane dotyczące wód publicznych - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (ŚZMiUW), Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 
 
3.	Wywiad i pomiary terenowe
3.1.	W celu pozyskania informacji potrzebnych do weryfikacji i założenia kartotek budynkowych i lokalowych zostanie wykonany wywiad i pomiary terenowe.
3.2.	W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków zdefiniowanych 
w Rozp. 2013 zostaną ujawnione obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3.3.	Bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną zostaną objęte wszystkie budynki podlegające wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków, które nie występują w numerycznej mapie ewidencyjnej prowadzonej w MODGiK lub brak dla nich w zasobie MODGiK danych pozwalających na jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością wymaganą przez Rozp. 2011. Pomiarami zostaną objęte bloki ww. budynków oraz  obiekty budowlane trwale związane z tymi budynkami. 
3.4.	Dla budynków, które można wykazać w numerycznej mapie ewidencyjnej na podstawie operatów znajdujących się w zasobie MODGiK przeprowadzone zostaną kontrolne pomiary sytuacyjne i pomiary czołówek oraz analiza wyników tych pomiarów zgodnie z §6 ust. 1 i §67 Rozp. 2011.
3.5.	Bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną objęte zostaną również elementy mające charakter śladów granicznych takie jak: trwałe ogrodzenia i zachowane w terenie znaki graniczne.
3.6.	Zostanie wykonana weryfikacja terenowa poprawności i aktualności użytków gruntowych przedstawionych na mapie ewidencyjnej. W przypadkach niezgodności rodzaju i przebiegu konturów użytków gruntowych pomiędzy mapą numeryczną a stanem w terenie, dane potrzebne do wprowadzenia koniecznych zmian w operacie ewidencyjnym zostaną pozyskane w drodze wywiadu, oględzin i pomiarów terenowych.
3.7.	Po analizie dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej, w braku innej możliwości wyjaśnienia i usunięcia stwierdzonych rozbieżności lub pozyskania danych ewidencyjnych, zostaną przeprowadzone w terenie protokolarne ustalenia i pomiary przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001 oraz łączny pomiar budynków, znaków granicznych oraz trwałych elementów zagospodarowania terenu (m.in. trwałych ogrodzeń) położonych na lub w pobliżu granicy w przypadkach, gdy:
a)	występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach),
b)	 została przekroczona dopuszczalna odchyłka powierzchni pomiędzy bazą opisową ewidencji, a mapą numeryczną,
c)	istnieją kolizje granic obrębów,
d)	występują lokalne i systematyczne przesunięcia i skręcenia działek,
e)	występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych,
f)	średni błąd położenia punktów granicznych przekracza wartości podane w §82 Rozp. 2001.

3.8.	Zostaną wykonane ustalenia przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozp. 2001 w celu sporządzenia dokumentacji potrzebnej do doprowadzenia działek ewidencyjnych do zgodności 
z definicją działki zawartą w Rozp. 2001. Dotyczy do tych działek ujawnionych w obecnym operacie ewidencyjnym, w ramach których Wykonawca stwierdzi w wyniku badania części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego oraz ksiąg wieczystych, występowanie różnych stanów prawnych. 
3.9.	Ustalanie przebiegu granic działek musi zostać wykonane w terenie osobiście przez geodetów uprawnionych (zakres 2 uprawnień geodezyjnych określonych w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), upoważnionych przez Zamawiającego oraz musi być poprzedzone staranną analizą istniejącej dokumentacji znajdującej się w zasobie MODGiK.

V.	System informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków 

Baza ewidencji gruntów i budynków miasta Bielsko-Biała prowadzona jest w zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6. Baza danych geometrycznych prowadzona jest w modułem GEO-INFO Mapa, natomiast baza danych opisowych obsługiwana – GEO‑INFO Integra. Do kontroli poprawności założonych baz wykorzystane zostaną dodatkowo programy A-SWDE i RAPORTER.

VI.	
Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac

1.	Pozyskanie danych z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
1.1.	Zgłosić pracę w MODGiK w Bielsku-Białej.
1.2.	Pozyskać dane cyfrowe i dokumentację geodezyjno-prawną z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym z MODGiK.
1.3.	Wykonać skanowanie pierworysów (w 256 kolorach) i matryc map zasadniczych (skany czarno-białe) z rozdzielczością 400 dpi oraz ich kalibrację z zachowaniem zasad podanych w §48-49 Rozp. 2011. Skalibrowane mapy rastrowe dociąć do ramki sekcyjnej. Do kalibracji wykorzystać przecięcia siatki kwadratów (siatkę krzyży). Dokładność kalibracji nie powinna przekroczyć  0,2 mm w skali mapy, ze względu na zastosowany rodzaj punktów dostosowania oraz względny charakter błędów. W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach możliwa jest, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zmiana rodzaju transformacji i obniżenie dokładności. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
1.4.	Wykonać kolorowe skany (256 kolorów) pierworysów map ewidencyjnych i map klasyfikacyjnych z rozdzielczością 400 dpi oraz ich kalibrację. Kalibracja ta będzie stanowić kontrolę rastrowych map ewidencyjnych sporządzonych we wcześniejszych opracowaniach. Kalibrację map rastrowych wykonać w układzie PL-2000, z zachowaniem zasad podanych w §48-49 Rozp. 2011. W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach możliwa jest, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zmiana rodzaju transformacji i obniżenie dokładności. Raporty powstałe z procesu kalibracji dołączyć do operatu w postaci cyfrowej. Raporty te muszą zawierać:
•	numery i współrzędne punktów dostosowania w układzie lokalnym (rastra),
•	współrzędne punktów dostosowania w układzie docelowym (wtórnym, geodezyjnym),
•	współrzędne punktów dostosowania obliczone po transformacji,
•	odchyłki dx, dy i dl na punktach dostosowania,
•	źródło pozyskania punktów do transformacji w układzie wtórnym (np. nr operatu),
•	ocena dokładności (średnia i odchylenie standardowe).

1.5.	Sporządzić tabelaryczny wykaz z charakterystyką map zasadniczych i ewidencyjnych zgodnie z poniższym wzorem (plik xls i wydruk).

Tabela 2. Wykaz informacji o mapach zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych
Lp.	Godło mapy	Rodzaj mapy
(E, S+W, U)	Skala mapy	Rodzaj transformacji wykorzystanej do kalibracji mapy	Średni błąd transformacji
[m]	Liczba punktów dostosowania	Stan
nośnika mapy	Pokrycie mapą wektorową w %	Uwagi	
1.										
2.										
3.										

2.	Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających 
2.1.	Wykonać badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Sporządzić dokumentację ustalenia stanów prawnych nieruchomości według §61 instrukcji G-5.
2.2.	Wyniki badania ksiąg wieczystych należy wykazać w protokołach zgodnych ze wzorem nr 8, stanowiącym załącznik do instrukcji G-5 lub innych uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym i dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.
2.3.	Ustalenie stanów prawnych nieruchomości gruntowych dotyczyć będzie między innymi przypadków: braku określenia tytułów własności lub władania w dotychczasowym operacie ewidencyjnym, braku podania numeru księgi wieczystej w przypadkach powstania i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych pomiędzy bazami ewidencyjnej mapy numerycznej oraz danych opisowych, utworzenia w procesie modernizacji nowych działek wynikających ze stanów prawnych nieruchomości (np. w przypadkach włączania do działek rowów melioracyjnych, na których obszarze te rowy są położone lub w przypadkach nieuregulowanych prawnie gruntów pod drogami), występowania tzw. praw związanych, o których mowa w §47 ust. 2 Rozp. 2001, działek, dla których przewiduje się w postępowaniu modernizacyjnym wykonanie ustalenia przebiegu granic.
2.4.	Czynności dotyczące ustalenia stanów prawnych należy wykonać w oparciu o zasady                 podane w §56-61 instrukcji G-5.
2.5.	Przygotować i przedstawić Zamawiającemu tabelaryczny wykaz z porównania treści zbadanych ksiąg wieczystych ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków (w postaci analogowej i cyfrowej – plik xls), wraz z zaznaczeniem w różnych kolorach ewentualnych rozbieżności oraz propozycją sposobu ich usunięcia w oparciu o zgromadzoną przez Wykonawcę dokumentację pozyskaną m.in. z: części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego (dowodów zmian), ksiąg wieczystych (informacja o rodzaju, dacie i sygnaturze dokumentu). Rozbieżności w zakresie powierzchni działek należy przedstawić dodatkowo w postaci wykazu zgodnego z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków.
2.6.	Ustalić właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i § 11 ust. 1 Rozp. 2001, w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej dokumenty.
2.7.	Uzupełnić dane ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON. Identyfikatory osób fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje się z bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL na podstawie art. 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993). 
2.8.	Tryb i zakres wykorzystania danych ewidencji publicznych: PESEL, REGON należy uzgodnić z Zamawiającym mając na względzie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.    
2.9.	Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz osób władających zawarte w dotychczasowej bazie danych należy zweryfikować i uzupełnić według zasad podanych w §26-32 oraz  §121 ust. 4 i 5 instrukcji G-5, przy wykorzystaniu przykładów oznaczeń właścicieli i innych władających nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek podziału terytorialnego państwa podanych we wzorze nr 28 do instrukcji G-5.
2.10.	Sporządzić wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym (wzór nr 1 do instrukcji G-5), osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (wzór nr 2 do instrukcji G-5), podmiotów wykazanych w ewidencji jako władających nieruchomościami, na zasadzie określonej w § 10 ust. 2 Rozp. 2001.
2.11.	Organ prowadzący ewidencję udostępni w procesie modernizacji ewidencji dokumenty stanowiące podstawę opisu praw, o których mowa w art. 23 PGiK oraz inne dokumenty dostarczone przez właścicieli nieruchomości w procesie aktualizacji ewidencji.
2.12.	Zidentyfikować działki ewidencyjne niezgodne z definicją działki zawartą w §9 Rozp. 2001 ze względu na różny stan prawny nieruchomości.
2.13.	Wykonać w terenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustalenia przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozp. 2001 w celu doprowadzenia do zgodności z definicją działki zawartą w §9 Rozp. 2001.
2.14.	Sporządzić wykazy synchronizacyjne i dokumentację potrzebną do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

3.	Przetworzenie danych i informacji zawartych w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z modelem pojęciowym baz danych: EGiB i BDOT500 (wiaty) oraz wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych.
3.1.	Przetworzyć dane cyfrowe PZGiK do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi baz danych EGiB i BDOT500 (wiaty), określonymi przepisami Rozp. 2001 i Rozp. 2013 oraz utworzyć robocze bazy EGiB i BDOT500.
3.2.	Przygotować mapę wywiadu terenowego w postaci kopii mapy zasadniczej (mapa rastrowa w kolorze szarym) z nałożoną wektorową mapą ewidencyjną (kolor czarny, użytki w kolorze zielonym, budynki pozyskane z operatów MODGiK w kolorze fioletowym).
3.3.	Wykonać wywiad terenowy w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy ewidencyjnej oraz inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających wykonania pomiarów, granic działek, znaków granicznych, budynków i ewentualnie innych elementów potrzebnych do wyjaśnienia przebiegu granic (śladów granicznych).
3.4.	Na mapie wywiadu należy wykazać różne sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak budynków na analogowej mapie zasadniczej, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy. Budynki, które zgodnie z Rozp. 2001 podlegają ewidencji należy oznaczyć kolorem niebieskim (obwódka wewnątrz konturu budynku). Budynki nie podlegające ewidencji skreślić kolorem jasno-zielonym, budynki, których nie ma na mapie, a są w terenie wkreślić orientacyjnie kolorem czerwonym. Budynki, które zostały wyburzone w terenie skreślić kolorem czerwonym. Mapa wywiadu przekazywana do odbioru powinna zawierać również zakresy i nr szkiców polowych (arkuszy spisowych), na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów terenowych. 
3.5.	Dla terenów wymagających wykonania pomiarów terenowych zaprojektować i zastabilizować trwale punkty osnowy pomiarowej oraz wykonać ich pomiar i ścisłe wyrównanie.
3.6.	Przy ustalaniu lokalizacji punktów osnowy pomiarowej należy dążyć do uzyskania jak największej liczby wzajemnych wizur na sąsiednie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej.
3.7.	W terenie zurbanizowanym o utwardzonych nawierzchniach stabilizację wykonać bolcami z nierdzewnej stali z napisem „znak pomiarowy” oraz oznaczyć delikatnie farbą („wąsy” długości ok. 10 cm i numer punktu), tak aby możliwe było ich sprawne odszukanie przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych. Poza tymi obszarami jako znaki osnowy pomiarowej wykorzystać znaki starej osnowy geodezyjnej oraz elementy zagospodarowania terenu łatwe do odszukania i jednoznacznej identyfikacji w terenie (np. elementy armatury naziemnej uzbrojenia terenu). W przypadku braku takich elementów punkty zastabilizować prętami lub rurkami stalowymi w osłonie plastikowej o długości 30-40 cm z napisem na głowicy „znak pomiarowy”.
3.8.	Przy pomiarach osnowy pomiarowej należy stosować odpowiednią sygnalizację punktów osnowy (np. znaki na statywach, sprawdzone typy i jakość luster) w sposób zapewniający otrzymanie wymaganych w niniejszych Warunkach Technicznych dokładności, określonych w Rozp. 2011. 
3.9.	W przypadku, gdy Wykonawca będzie dokonywał pomiarów punktów i śladów granicznych bezpośrednio przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) należy dodatkowo wykonać w terenie stabilizacje i pomiar punktów kontrolnych (osnowy pomiarowej), rozmieszczonej w taki sposób, aby możliwa była zarówno kontrola samych pomiarów GNSS (powtórny pomiar tych samych punktów metodą klasyczną lub satelitarną),  jak i kontrola oraz łatwe wyznaczanie metodą klasyczną pomierzonych przez Wykonawcę punktów, w tym punktów granicznych.
3.10.	Numerację punktów osnowy pomiarowej należy uzgodnić (zarezerwować) z MODGiK podając wcześniej spodziewaną liczbę punktów przewidzianych do założenia w terenie.
3.11.	Sporządzić mapę przeglądową i opisy topograficzne założonych punktów osnowy pomiarowej w postaci plików dxf i pdf z podaniem współrzędnych X,Y w układzie PL-2000. Każdy punkt powinien być zapisany w odrębnym pliku dxf i pdf o nazwie zawierającej godło mapy topograficznej w skali 1:10 000 i numer właściwy punktu.
3.12.	Wykonać bezpośredni pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną i pomiarową tych budynków, które nie występują w dotychczasowej numerycznej mapie ewidencyjnej i w mapie zasadniczej lub brak dla nich w zasobie MODGiK danych liczbowych pozwalających na jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością zgodną z Rozp. 2011. Pomiarami zostaną objęte też bloki ww. budynków oraz  obiekty budowlane trwale związane z tymi budynkami zdefiniowane w Rozp. 2001.
3.13.	Dla budynków, które można wykazać w bazie EGiB na podstawie operatów znajdujących się w PZGiK należy wykonać kontrolne pomiary sytuacyjne i kontrolne pomiary czołówek oraz analizę wyników tych pomiarów zgodnie z §6 ust. 1 i §67 Rozp. 2011. Wyniki pomiarów kontrolnych wykazać na szkicach polowych i w formie tabelarycznych zestawień dołączonych do operatu (pliki xls).
3.14.	Wykonać pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną śladów granicznych w postaci trwałych ogrodzeń (tylko ogrodzenia przebiegające wzdłuż granic działek) i zachowanych w terenie znaków granicznych, w tym jednoznacznie zidentyfikowanych trwałych elementów zagospodarowania terenu powołanych w operatach PZGiK, stanowiących naturalna stabilizację punktów granicznych.
3.15.	Obliczyć współrzędne pomierzonych punktów w układzie PL-2000. Sporządzić raporty z wykonanych pomiarów i obliczeń w postaci cyfrowej. W operacie należy zamieścić również cyfrowe pliki z obserwacjami (np. pliki WinKalka, C-Geo, GeoNet).
3.16.	Na podstawie wyników wyżej podanych pomiarów i analiz dokonać korekt atrybutów punktów granicznych wykazanych w numerycznej mapie ewidencyjnej zgodnie z nowymi uregulowaniami zawartymi w Rozp. 2001, obowiązującymi od 31 grudnia 2013 r. 
3.17.	Jeżeli w wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z §6 ust. 1 i §67 Rozp. 2011 zostaną stwierdzone rozbieżności położenia punktów granicznych i budynków przekraczające dopuszczalne wartości,  to należy:
a)	wykonać bezpośrednie pomiary terenowe – dla budynków,
b)	ustalenia przebiegu granic i pomiary terenowe, z odpowiednim wykorzystaniem istniejącej w PZGiK dokumentacji – dla punktów granicznych działek.
3.18.	Sporządzić zbiorczy wykaz współrzędnych pomierzonych punktów (pliki tekstowe) w układzie PL-2000 oraz osobne zestawienia dla:
a) budynków ewidencyjnych,
b) trwałych ogrodzeń objętych pomiarem,
c) znalezionych w terenie znaków granicznych,
d) pozostałych elementów treści mapy.

3.19.	Uzupełnić robocze bazy EGiB i BDOT500 o wyniki wywiadu i pomiarów terenowych.
3.20.	W pracach modernizacyjnych w pierwszej kolejności należy wykorzystać dane pochodzące z wiarygodnych pomiarów terenowych (nowych i zawartych w operatach uzyskanych z MODGiK), a w przypadku ich braku, dane z map analogowych. W przypadku łączenia na numerycznej mapie zasadniczej danych charakteryzujących się różną dokładnością (wektoryzacja mapy, dane pomiarowe z archiwalnych operatów) i aktualnością należy koniecznie zadbać o zachowanie wewnętrznej spójności treści mapy oraz relacji przestrzennych występujących pomiędzy elementami mapy. Przykładowo:
•	jeśli dla danego terenu istnieją dane aktualniejsze (np. nowe operaty geodezyjne), nie należy wykazywać ich razem z danymi, które utraciły swoją aktualność i nie są zgodne ze stanem w terenie,
•	jeżeli przyłącza mediów dochodzą do ścian budynków, co wynika z istniejącej dokumentacji znajdującej się w zasobie MODGiK, potwierdzonej w pewnym zakresie pomiarami wykonanymi zgodnie z niniejszymi Warunkami Technicznymi, to relację tę należy zachować na numerycznej mapie zasadniczej, pomimo ewentualnych rozbieżności, wynikających z różnej dokładności pozyskania danych (przewody nie mogą wchodzić do wnętrza konturu budynku lub nie dochodzić do ściany budynku).

4.	Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym w zasobie MODGiK
4.1.	Wykonać inwentaryzację i analizę dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
4.2.	Wyniki należy zamieścić w tabeli zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków Technicznych (w postaci pliku xls) oraz, tam gdzie to konieczne, w formie dodatkowych dokumentów, opisanych wykazów i załączników graficznych (kopie szkiców i protokołów, wykazy współrzędnych, porównania współrzędnych, szkice podstawowe itp.).
4.3.	Przetworzyć przenalizowane dane i informacje zawarte w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi baz danych EGiB i BDOT500, określonymi przepisami Rozp. 2001 i Rozp. 2013.  
4.4.	Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz przygotowania propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności. Rola Wykonawca nie może się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenie rozbieżności i przekazania informacji pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia szczególnie skomplikowanych przypadków
4.5.	Wykonać wstępne porównanie bazy geometrycznej i opisowej ewidencji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego na początku prac modernizacyjnych.
4.6.	Sporządzić wykaz z porównania treści numerycznej mapy ewidencyjnej z innymi bazami mapy zasadniczej (BDOT500 i GESUT) prowadzonej w MODGiK w zakresie ewentualnych rozbieżności i kolizji przebiegu konturów budynków i granic działek w stosunku do elementów sytuacyjnych mających charakter śladów granicznych (np. trwałe ogrodzenia). Wykaz sporządzić w postaci tabeli zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych oraz załączników graficznych obrazujących poszczególne przypadki (pliki pdf, dxf). Do wykazu dołączyć ponumerowane zestawy dokumentów potrzebne do wyjaśnienia poszczególnych przypadków (kopie: map, szkiców polowych, protokołów granicznych itp.).
4.7.	Sporządzić wykaz z porównania współrzędnych punktów granicznych pozyskanych do mapy numerycznej z operatów prawnych, ze współrzędnymi otrzymanymi w wyniku obecnych pomiarów zachowanych w terenie znaków granicznych. Porównanie powinno objąć również te punkty graniczne, które są reprezentowane w terenie przez trwałe elementy zagospodarowania (np. narożniki budynków, narożniki ogrodzeń) i opisane w istniejącej dokumentacji geodezyjno-prawnej. W wykazie należy podać numery operatów, z których pozyskano współrzędne punktów granicznych. Dla różnic współrzędnych większych od  15 cm (odległość „D” zgodnie z §67 ust. 7 Rozp. 2011) należy podać w osobnej kolumnie krótkie wyjaśnienie oraz dołączyć kopie szkiców i protokołów granicznych potwierdzających poprawność identyfikacji znaku w terenie oraz niezmienność (stałość)  jego położenia. W przypadku D>15 cm na kopiach szkiców źródłowych podać kolorem niebieskim, poniżej miar pierwotnych, miary uzyskane w wyniku obecnych pomiarów terenowych (czołówki działek, odległości do elementów zagospodarowania terenu). W przypadku jednoznacznej identyfikacji punktów granicznych w terenie w oparciu o istniejącą dokumentację i zachowane znaki graniczne, do dalszego opracowania mapy numerycznej przyjąć nowe współrzędne, jeżeli różnica współrzędnych pierwotnych i nowych jest większa lub równa 15 cm (D≥15 cm). W sytuacji wystąpienia ww. korekt współrzędnych w bazie mapy ewidencyjnej należy wykazać dla punktów granicznych następujące wartości: ZRD=1 lub 5 w zależności od rodzaju operatu prawnego,  BPP=1, nr operatu - operat obecnej modernizacji. Natomiast dla działki ewidencyjnej jako osobnego obiektu bazy danych ewidencyjnych należy pozostawić w polu RKRG nr operatu źródłowego, który był podstawą wyodrębnienia (powstania) działki. 
4.8.	Zweryfikować numeryczną mapę ewidencyjną pod kątem występowania niepotrzebnych punktów granicznych, błędnie dodanych na prostoliniowych odcinkach granic w trakcie wektoryzacji map. Usunąć błędne punkty z zaznaczeniem tego faktu w odrębnym wykazie obejmującym nazwę obrębu, nr punktu i nr działki. Wykaz dołączyć do operatu. 
4.9.	Zebrać i przeanalizować szczegółowo materiały geodezyjno-prawnych dla działek, na których: 
a)	występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach),
b)	 została przekroczona dopuszczalna odchyłka różnicy powierzchni pomiędzy bazą opisową, a mapą numeryczną określona w Rozp. 2001,
c)	istnieją kolizje granic obrębów i jednostek ewidencyjnych,
d)	występują lokalne i systematyczne przesunięcia i skręcenia działek,
e)	występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych,
f)	średni błąd położenia punktów granicznych przekracza wartości podane w §82 Rozp. 2001.

4.10.	Wykaz w zakresie pól powierzchni sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych (plik xls). Do wykazu dołączyć ponumerowane zestawy dokumentów (w postaci elektronicznej) potrzebne do wyjaśnienia poszczególnych przypadków.
4.11.	Wykonać badanie ksiąg wieczystych dla działek przewidzianych do ustalania przebiegu granic, a także dla nieruchomości budynkowych i nieruchomości lokalowych oraz związanych z nimi nieruchomości gruntowych, w celu pozyskania danych potrzebnych do uzupełnienia bazy ewidencyjnej o informacje dotyczące budynków i lokali oraz sprawdzenia zgodności stanów prawnych dla tzw. praw związanych. Badania dotyczą też tych nieruchomości z sąsiednich obrębów, które ze względu na stwierdzone rozbieżności, będą objęte ustalaniem przebiegu granic. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy wykazać w protokołach zgodnych ze wzorem nr 8, stanowiącym załącznik do instrukcji G-5 lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Badania ksiąg wieczystych dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.
4.12.	Wykazy rozbieżności i kolizji oraz działki objęte ustalaniem przebiegu granic działek określone w załącznikach o nr 3-5 do niniejszych Warunków Technicznych należy aktualizować i na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych.

5.	Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

5.1.	Działki ewidencyjne
5.1.1.	W razie potrzeby wystąpić, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, do zarządców terenów zamkniętych o udostępnienie danych odnoszących się do gruntów, a także budynków, położonych na terenach zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem wykonać analizę potrzeby takiego wystąpienia i przygotować stosowne wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).
5.1.2.	Uzupełnić roboczą numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków o wyniki analiz wykonanych zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli w wyniku analizy dokumentów znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Wykonawca znajdzie operaty geodezyjno-prawne (podziały, rozgraniczenia, wywłaszczenia itp.), które nie zostały ujawnione w dotychczasowej ewidencji lub były wykazane jedynie na analogowych mapach ewidencyjnych, to po zbadaniu dowodów zmian i stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych, Wykonawcza przygotuje i przedstawi Zamawiającemu dokumentację potrzebną do ujawnienia uzasadnionych zmian w operacie ewidencyjnym (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, kopie archiwalnej dokumentacji, badanie ksiąg wieczystych). Po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z tej dokumentacji do roboczej bazy EGiB oraz wyśle do właścicieli działek imienne zawiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu oraz ogólną informację o zaistniałych rozbieżnościach, które wymagają zapoznania się z dokumentacją i złożenia opinii w protokole wyłożenia. Informacje na temat wykrytych rozbieżności i sposobu ich usunięcia Wykonawca zamieści w polu „Uwagi” kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego w postaci cyfrowej (plik xls) zgodnie ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5. Wykaz rozbieżności w zakresie powierzchni działek Wykonawca sporządzi w postaci wydruku i w postaci cyfrowej (plik xls) zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych. Wykonawca sporządzi też wykaz działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych (plik xls).
5.1.3.	Porównać tak utworzoną roboczą bazę działek mapy numerycznej z kopią aktualnej bazy opisowej ewidencji prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej w programie GEO-INFO. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji w zakresie oznaczeń i liczby działek należy sporządzić wykaz rozbieżności zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków wraz z opisem sposobu ich usunięcia lub propozycję usunięcia, jeżeli wymagane byłoby protokolarne ustalanie przebiegu granic lub ewentualnie odrębne postępowania administracyjne. W przypadku, jeśli wykryte niezgodności można usunąć w oparciu o istniejące materiały archiwalne znajdujące się w zasobie MODGiK, w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić odpowiednią dokumentację i zamieścić ją w operacie oraz przekazać kopię organowi prowadzącemu EGiB celem wprowadzenia zmian do obowiązującej bazy danych EGiB. W innych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001. Informacje na temat wykrytych rozbieżności i sposobu ich usunięcia Wykonawca zamieści w polu „Uwagi” kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego w postaci cyfrowej (plik xls) zgodnie ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G‑5. Wykaz rozbieżności w zakresie powierzchni działek Wykonawca sporządzi w postaci cyfrowej (plik xls) zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych. Wykonawca sporządzi też wykaz działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych (plik xls).
5.1.4.	Wykonać badanie ksiąg wieczystych dla działek przewidzianych do ustalania przebiegu granic. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy wykazać w protokołach zgodnych ze wzorem nr 8, stanowiącym załącznik do instrukcji G-5 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym i dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.
5.1.5.	Przeanalizować i wyjaśnić przypadki wyraźnej niezgodności pomiędzy przebiegiem granic działek na mapach analogowych, a przebiegiem wykazanym na mapach numerycznych (roboczej bazie EGiB). Dotyczy to tych linii i punktów granicznych pochodzących z operatów źródłowych, których położenie na mapach analogowych przedstawiono niepoprawnie, tzn. znacznie przekroczono przy ich nanoszeniu na mapy analogowe dokładność kartometryczną tych map lub zniekształcono konfigurację działki powodując np. zwężenie, a nawet likwidację wąskich i wydłużonych działek, takich jak drogi, wody. Wykaz rozbieżności i wyniki analiz należy odnotować odpowiednio w załącznikach nr 3, 4 i 5 (pliki xls) do niniejszych Warunków Technicznych.
5.1.6.	W przypadku, gdy uwzględnienie w mapie numerycznej współrzędnych punktów granicznych działek pozyskanych z operatów geodezyjnych znajdujących się w zasobie MODGiK powoduje zaburzenie topologii mapy lub zniekształcenia geometrii działek w stosunku do obrazu tych działek przedstawionych na dotychczasowych analogowych mapach ewidencyjnych (np. zwężenie działek drogowych, odcięcie części działek itp.) Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy oraz przygotuje pisemną analizę zebranej dokumentacji i przedstawi ją Zamawiającemu celem uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. 
5.1.7.	Przypadki rozbieżności wraz z wynikami analiz przeprowadzonych przez Wykonawcę i dokumentami źródłowymi (np. kopie szkiców i protokołów granicznych, kopie fragmentów map) należy na bieżąco przedstawiać Zamawiającemu. Po uzgodnieniu poszczególnych przypadków, potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego, dokumenty analogowe powstałe w toku analiz i uzgodnień zostaną zapisane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej (opis i wyniki analiz, dokonane uzgodnienia oraz dokumentacja źródłową stanowiącą podstawę wykonanych analiz).
5.1.8.	Przypadki kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości Wykonawca przedstawi w wykazie zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszych Warunków (plik xls).
5.1.9.	Wykonawca sporządzi wykaz działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych (plik xls). Wykaz ten zostanie przedstawiony Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji przed wysłaniem zawiadomień do stron o terminie ustalania przebiegu granic działek.
5.1.10.	Ustalenie przebiegu granic działek należy opisać w protokole ustalenia przebiegu granic działek zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozp. 2001. Wzór ten należy powiększyć do formatu A-3 i dostosować do sprawnego wykonania prac terenowych. W kolumnie 3 protokołu należy podać również oznaczenie dokumentu ze zdjęciem, który posłużył geodecie uprawnionemu do identyfikacji strony postępowania modernizacyjnego oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) strony. Szkice graniczne stanowiące załącznik do protokołu powinny zostać podpisane przez zainteresowane strony i bezwzględnie powinny zwierać informacje podane §39 Rozp. 2001, w tym miary kontrolne zgodnie z Rozp. 2011 (§28 ust. 3 pkt 1, §29 ust. 1 pkt 1 i ust. 3). Na szkicu granicznym należy umieścić następującą informację: „Stwierdzam, że niniejszy szkic graniczny jest oryginałem zawierającym dane wpisane przeze mnie osobiście bezpośrednio przy wykonaniu pomiaru. Szkic graniczny stanowi integralną część protokołu granicznego z dnia .......... 20... r.”. Sporządzić w postaci analogowej i elektronicznej (plik xls) skorowidz działek ewidencyjnych objętych ustalaniem przebiegu granic wg Załącznika nr 3 do Rozp. 2001.
5.1.11.	Protokoły ustalenia przebiegu granic działek i szkice graniczne należy zeskanować i dołączyć na krążku DVD do operatu. Format, rozdzielczość skanów i nazwy plików oraz podłączenie w GEO-INFO należy uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym i zapisać w Dzienniku Robót.
5.1.12.	Po analizie dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz wykonaniu wywiadu i dodatkowych pomiarów terenowych, w braku innej możliwości jednoznacznego wyjaśnienia i usunięcia niżej podanych rozbieżności, Wykonawca przeprowadzi w terenie ustalenia i pomiary przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001 oraz łączny pomiar konturów budynków, znaków granicznych oraz trwałych elementów zagospodarowania terenu położonych na lub w pobliżu granicy w przypadkach, gdy:
a)	w mapie numerycznej występują kolizje konturów budynków z granicami działek (np. położenie budynku na dwóch nieruchomościach gruntowych),
b)	różnice powierzchni działek pomiędzy mapą numeryczną, a bazą opisową przekraczają dopuszczalne odchyłki podane w Rozp. 2011,
c)	występują niezgodności styków granic obrębów i jednostek ewidencyjnych,
d)	występują lokalne przesunięcia i skręcenia wektorowych granic działek na numerycznej mapie ewidencyjnej (dotyczy również działek pozyskanych do mapy numerycznej z operatów),
e)	występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające znacznie poza dokładność kartometryczną map analogowych,
f)	średni błąd określenia położenia punktów granicznych przekracza wartości podane w §82 Rozp. 2001.
5.1.13.	Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych potrzebne do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych (wykazy powinny zawierać dodatkowo oznaczenie ksiąg wieczystych i klauzulę, że mogą służyć do ujawnienia w księgach wieczystych). Informacje na ten temat należy podać w wykazach zgodnych z załącznikami nr 5, 6 i 7 do niniejszych Warunków Technicznych (pliki xls).
5.1.14.	Całość opracowania geometrycznego należy przeprowadzić w układzie współrzędnych PL‑2000 strefa 6.
5.1.15.	Wykonawca zweryfikuje i podłączy do opracowanej bazy działek informacje o źródłowych operatach geodezyjnych znajdujących się w zasobie MODGiK. Sposób zapisu numerów ewidencyjnych operatów należy uzgodnić z MODGiK.
5.1.16.	Wykonać kontrolę punktów granicznych znajdujących się od siebie na mapie numerycznej w odległości do 11 cm. Usunąć błędne punkty blisko-leżące oraz sporządzić wykaz punktów bliskich z podaniem numeru i współrzędnych punktów, wzajemnej odległości, przyczyny ich tak bliskiego położenia (ze wskazaniem operatów źródłowych) i uwagi o ewentualnym usunięciu błędnych punktów.
5.1.17.	Dokonać kontroli poprawności topologicznej obiektowej bazy działek.

5.2.	Kontury klasoużytków
5.2.1.	Uzupełnić roboczą bazę EGiB o wyniki analiz wykonanych zgodnie z niniejszymi Warunkami.
5.2.2.	Wykonać wstępne rozliczenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w działkach. Porównać mapę numeryczną z częścią opisową ewidencji prowadzoną w programie GEO-INFO Integra w zakresie zgodności konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy przeanalizować ich przyczynę i sporządzić wstępny wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia. Należy doprowadzić do spójności klasoużytków wykazanych na mapie numerycznej i w bazie opisowej ewidencji. Do usunięcia rozbieżności należy wykorzystać dane zawarte w bazie opisowej programu GEO-INFO (z powołaniem się na wykazane tam operaty jednostkowe i wydane decyzje), mapy klasyfikacji gruntów i inne dokumenty przechowywane w zbiorze dokumentów uzasadniających wpisy do bazy EGiB. Informacje na temat wykrytych rozbieżności i sposobu ich usunięcia Wykonawca zamieści w polu „Uwagi” kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego w postaci cyfrowej (plik xls) zgodnie ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5.
5.2.3.	Zweryfikować drogą wywiadu terenowego, aktualność i poprawność oznaczeń oraz przebiegu wszystkich konturów użytków gruntowych przedstawionych na roboczej numerycznej mapie ewidencyjnej, zweryfikowanej w wyżej podany sposób. W przypadkach niezgodności w zakresie przebiegu i rodzaju użytków należy pozyskać dane potrzebne do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym. Dla terenów:
a)	mieszkaniowych (oznaczenie „B”),
b)	rolnych zabudowanych (oznaczenie „Br”),
należy sporządzić w obecności stron protokół oględzin zgodnie z §35 pkt 7 Rozp. 2001 wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych Warunków. Dotyczy to wszystkich ww. terenów, zarówno wykazanych w dotychczasowym operacie ewidencyjnym, jak i nowo wyznaczanych. Konieczność wykonania takiej weryfikacji wynika m.in. ze zmian w definicjach użytków wprowadzonych w Rozp. 2001od 31 grudnia 2013 r., oraz z konieczności ujednolicenia i zharmonizowania danych ewidencyjnych. Zalecane jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej w celu przedstawienia faktycznego stanu na działce w trakcie prac modernizacyjnych.
5.2.4.	Dla wszystkich jednostek rejestrowych objętych grupą rejestrową 7 należy w bazie opisowej ewidencji, w polu grupy rejestrowej, wprowadzić odpowiednią wartość „7.1” albo „7.2”. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozp. 2001 podgrupy 7.1 i 7.2 określa się na podstawie przynależności działek do gospodarstw rolnych w znaczeniu przepisów podatkowych. Dla określenia podgrupy rejestrowej należy wykorzystać wyniki oględzin działek oraz udokumentowane informacje pozyskane od stron postępowania modernizacyjnego w trakcie oględzin działek ewidencyjnych, potwierdzające fakt przynależności działki do gospodarstwa rolnego (decyzje podatkowe, zaświadczenia organów podatkowych itp.).
5.2.5.	Przy weryfikacji istniejących i określaniu nowych użytków gruntowych należy bezwzględnie zapewnić jednolitość wyników prac na całym obszarze objętym modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
5.2.6.	Pomiaru zmienionych konturów użytków gruntowych można dokonać na jednoznacznie zidentyfikowane szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej, wymienione w Rozp. 2011, przedstawione na mapie ewidencyjnej lub na mapie zasadniczej. Zaleca się wykorzystanie w pierwszej kolejności punktów granicznych ustalonych w trakcie obecnej modernizacji oraz tych elementów treści wyżej wymienionych map, których współrzędne określono na mapie numerycznej lub w operatach pomiarowych będących w zasobie MODGiK.
5.2.7.	Numery i przebieg dróg publicznych należy ustalić protokolarnie z zarządcami dróg i wprowadzić na numeryczną mapę ewidencyjną z podaniem numerów nadanych na podstawie przepisów o drogach publicznych. Do wykonania uzgodnień należy sporządzić mapy przeglądowe dróg na tle granic działek ewidencyjnych z zaznaczeniem w odpowiednich kolorach poszczególnych kategorii dróg (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe).
5.2.8.	Jeżeli z porównania numerycznej mapy ewidencyjnej z ortofotomapą oraz z wywiadu terenowego wynika, że w terenie uległy zmianie granice pasów drogowych, na skutek działań zarządców tych dróg lub ich użytkowników, w stosunku do stanu uwidocznionego w operacie ewidencyjnym, a zmiana ta dotyczy dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nie zaliczanych do terenów mieszkaniowych lub terenów rolnych zabudowanych (np. prywatne dojazdy do budynków), Wykonawca stwierdzone zmiany sprawdzi w terenie i uwzględni przy określaniu rodzaju i położenia konturów użytków gruntowych, oznaczając grunty zajęte pod te drogi symbolem „dr”. Należy wykorzystać informacje zebrane przez Wykonawcę, dotyczące przebiegu dróg publicznych na terenie miasta Bielsko-Biała oraz dokonać uzgodnień z Zamawiającym. 
5.2.9.	 Dokonać kontroli topologicznej bazy klasoużytków.
5.2.10.	Dostosować zapis oznaczenia użytków i klasoużytków do wymagań Rozp. 2001 po nowelizacji obowiązującej od 31 grudnia 2013 r. 
5.2.11.	Wykonać rozliczenie klasoużytków w działkach. Przeanalizować spójność bazy działek z bazą klasoużytków między innymi poprzez analizę tzw. małych powierzchni (powierzchni klasoużytków w działkach w zakresie od 1 do 10 m2) i usunąć ewentualne, wykryte błędy.
5.2.12.	Sporządzić ostateczny wykaz porównawczy konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych bazy opisowej i geometrycznej ewidencji zgodny ze wzorem nr 25 załączonym do instrukcji G-5. W kolumnie „Uwagi” podać uzasadnienie dla ewentualnych rozbieżności, uzgodnionych i zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego, których nie można było usunąć w ramach obecnych prac modernizacyjnych.
5.2.13.	Dokonać redakcji roboczej numerycznej mapy ewidencyjnej dla skali 1:1000 w taki sposób, aby istniała możliwość automatycznego sporządzanie wyrysów u Zamawiającego, bez konieczności dodatkowej, ręcznej redakcji mapy (dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, jak: nr działek, nr budynków, oznaczenia użytków itp.). 
5.2.14.	Sporządzić dokumentację potrzebną do ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym (mapy uzupełniające, wykazy zmian danych ewidencyjnych, zawiadomienia o zmianach użytków gruntowych w postaci analogowej w 3 egzemplarzach oraz plików rtf i pdf).

5.3.	Rejony statystyczne
5.3.1.	Pozyskać materiały potrzebne do założenia obiektów statystycznych mapy numerycznej, wymienione w rozdziale IV niniejszych Warunków Technicznych. Ustalić pisemnie z odpowiednim Urzędem Statystycznym przebieg granic oraz oznaczenia rejonów statystycznych.
5.3.2.	Wprowadzić rejony statystyczne do mapy numerycznej.
5.3.3.	Ujawnić informacje o numerach rejonów statystycznych dla wszystkich działek wykazanych w bazie opisowej EGiB.

6.	Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali
6.1.	Przygotować dokumentację potrzebną do pozyskania danych dotyczących budynków i lokali (arkusze danych ewidencyjnych budynków - arkusze spisowe) oraz fragmenty mapy zasadniczej (kolor jasno szary) i zweryfikowanej mapy ewidencyjnej opracowanej przez Wykonawcę (w tonacji czarno-zielonej). Budynki i granice działek pozyskane z operatów PZGiK zaznaczyć kolorem fioletowym.
6.2.	Zebrać dane dotyczące atrybutów budynków z odpowiednich instytucji podanych w pkt IV.2. niniejszych Warunków. Uwzględnić informacje zawarte w dowodach zmian przechowywanych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz w dokumentacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sporządzić raporty z przeprowadzonych badań dokumentacji z podaniem: nazwy i nr obrębu, nr działki, adresu porządkowego, nr i rodzaju dokumentacji, zakresu wykorzystania.
6.3.	Pole powierzchni użytkowej budynków oraz łączne pole powierzchni użytkowej lokali wykazuje się w bazie EGiB zgodnie z §71 Rozp. 2001. Dla budynków oddanych do użytkowania po 31 grudnia 2013 r. należy pozyskać dane ewidencyjne określone w §63 ust.1 pkt 20-26 Rozp. 2001. z dokumentacji architektoniczno-budowlanej będącej w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości lub odpowiednich organów.
6.4.	Na mapie wywiadu należy wykazać różne sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak budynków na analogowej mapie zasadniczej, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy. Budynki, które zgodnie z Rozp. 2001 podlegają ewidencji należy oznaczyć kolorem niebieskim (obwódka wewnątrz konturu budynku). Budynki nie podlegające ewidencji skreślić kolorem jasno-zielonym, budynki, których nie ma na mapie, a znajdują się w terenie wkreślić orientacyjnie kolorem czerwonym. Budynki, które zostały wyburzone w terenie skreślić kolorem czerwonym. Mapa wywiadu przekazywana do odbioru powinna zawierać również dane dotyczące zmian użytków gruntowych, zakresy i nr szkiców polowych (arkuszy spisowych), na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów terenowych.
6.5.	Na mapach wywiadu terenowego ustalić numery ewidencyjne budynków. Ostateczne identyfikatory budynków w postaci liczby naturalnej od 1 do n zostaną nadane po imporcie danych do systemu GEO-INFO. Należy je zapisać w arkuszach spisowych przeznaczonych dla budynków.
6.6.	Numerację porządkową nieruchomości (adresy) należy przyjąć według stanu danych ujawnionych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w systemie GEO-INFO.
6.7.	Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać na arkuszach danych ewidencyjnych budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali (arkuszach spisowych), zgodnych ze wzorami dołączonymi do niniejszych Warunków (załączniki o numerach 6 i 7). Na arkuszach spisowych należy zaznaczyć dodatkowo źródło, z którego pochodzą atrybuty obiektów (np. księgi wieczyste, decyzje architektoniczne, dokumentacja architektoniczno-budowlana, oświadczenie stron). Wymaga się  zbierania w arkuszach spisowych czytelnych podpisów zainteresowanych stron, udzielających informacji na temat budynków oraz nr PESEL.
6.8.	Jeden arkusz spisowy budynku określony w załączniku nr 6 do niniejszych Warunków Technicznych będzie przeznaczony do ujawnienia informacji o budynkach położonych na jednej działce lub na kilku działkach, jeśli sąsiadują ze sobą i wchodzą w skład tej samej nieruchomości.
6.9.	Do weryfikacji istniejących oraz wykazania nowych budynków i użytków gruntowych należy przygotować kopie numerycznej mapy ewidencyjnej zawierającą:
•	tytuł „ Kopia Numerycznej Mapy Ewidencji Gruntów i Budynków”
•	nazwę i nr obrębu,
•	skalę mapy,
•	kierunek północy,
•	godła sekcji mapy zasadniczej w układzie PL-2000,
•	numer szkicu i numer działki,
•	fragment mapy zasadniczej (kolorem szarym) obejmującej przedmiotową działkę oraz działki sąsiednie (ewentualnie fragment tych działek), w skali 1:500, a w razie konieczności w skali 1:1000 lub 1:250,
•	wektorową mapę ewidencyjną nałożoną na mapę zasadniczą z wyróżnieniem, za pomocą koloru fioletowego, tych budynków, użytków i granic działek, które pozyskano z operatów PZGiK.
6.10.	Na kopii numerycznej mapy ewidencyjnej opisanej powyżej należy wykazać w trakcie oględzin i pomiarów terenowych, wyniki kontroli położenia i kształtu budynków, w tym bloków budynków i obiektów budowlanych trwale związane z budynkiem, takich jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Należy dokonać pomiaru kontrolnego czołówek dla wszystkich budynków, a wynik zamieścić w postaci miar czołowych na ww. mapie. Na mapie należy również wykazać kolorem czerwonym nowe wydzielone użytki gruntowe, nr pomierzonych pkt oraz miary terenowe pozwalające na wprowadzenie konturów użytków do mapy numerycznej.
6.11.	Wykonać skanowanie w 256 kolorach z rozdzielczością 300 dpi map wywiadu terenowego z naniesionymi wynikami prac terenowych oraz ich kalibrację w układzie PL-2000. Skalibrowane rastrowe mapy wywiadu zapisać w formacie GeoTIFF (tif + tfw) z kompresją jpg i dołączyć do operatu na nośnikach DVD. 

7.	Zaimplementowanie zharmonizowanych danych EGiB i BDOT500 do bazy roboczej GEO‑INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

7.1.	W I etapie realizacji umowy Wykonawca przeprowadzi prace na roboczych bazach EGiB, i BDOT500 (kopiach baz podstawowych) przygotowanych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej konieczne do sprawnego i poprawnego załadowania zmodernizowanych danych objętych ww. bazami oraz zachowania spójności i historii danych. Prace te Wykonawca przeprowadzi z użyciem własnego sprzętu komputerowego i własnych licencji programu GEO-INFO. Dotyczy to m.in.: przygotowania tzw. styków obrębów, uzupełnienia lub korekty słowników, baz operatów geodezyjnych, harmonizacji baz EGiB z BDOT500 i GESUT, redakcji i uczytelnienia treści mapy. Kwestie organizacyjne dotyczące powyższych prac należy uzgodnić, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, z administratorem GEO-INFO.
7.2.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zmodernizowane dane ewidencyjne w postaci plików zapisanych w formacie dxf, SWDE (zintegrowane, geometryczno-opisowe)  i Tango GEO-INFO (w aktualnej wersji, z zachowaniem unikalnych identyfikatorów nadanych przez system). Pliki powyższe będą potrzebne Zamawiającemu do wykonania kontroli i wsadowego zasilenia roboczych baz EGiB i BDOT500 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w systemie GEO-INFO. Ładowanie danych do GEO-INFO wykona Zamawiający na podstawie poprawnych plików dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku występowania budynków, które nie są przedmiotem ewidencji, należy je pozostawić na mapie numerycznej z pominięciem atrybutu identyfikatora budynku. W polu KERG należy zachować dotychczasowy zapis dla budynków, które nie podlegały zmianie geometrycznej.
7.3.	Bloki budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkami i trwałe ogrodzenia zostaną wprowadzone manualnie przez Wykonawcę do bazy GEO-INFO w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej albo poprzez pliki wsadowe zapisane w formacie Tango GEO-INFO (w aktualnej wersji). Elementy te należy dodatkowo przekazać w formacie dxf.
7.4.	W celu wprowadzenia do baz EGiB i BDOT500 wyników wykonanych prac, Zamawiający udostępni Wykonawcy maksymalnie 2 stanowiska pracy, pozwalające na podłączenie sprzętu komputerowego należącego do Wykonawcy z zainstalowanym oprogramowaniem GEO-INFO należącym do Wykonawcy, zgodnym z wersją Zamawiającego, w sposób zapewniający bezpieczny dostęp do baz EGiB i BDOT500 oraz ich edycję.
7.5.	Wykonawca wygeneruje plik SWDE ze zintegrowanymi danymi opisowo-geometrycznymi EGiB z bazy roboczej GEO-INFO zasilonej danymi w wyżej opisany sposób i dokona analizy jego poprawności za pomocą programów: A‑SWDE i RAPORTER. Jeżeli programy te wykryją w analizowanych plikach błędy krytyczne i ostrzeżenia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w bazie roboczej GEO-INFO i poprawienia odpowiedniej dokumentacji w przygotowanym przez Wykonawcę operacie ewidencyjnym. W przypadku, gdy wykryte błędy i ostrzeżenia są nieuzasadnione (np. występuje niewłaściwa interpretacja danych przez program analizujący plik w formacie SWDE),  Wykonawca w raportach zamieści jednoznaczne wyjaśnienia poszczególnych przypadków. Do operatu należy dołączyć w postaci cyfrowej  raporty z programów A‑SWDE i RAPORTER zaopatrzone w komentarze Wykonawcy (pliki rtf, xls lub doc).
7.6.	Za zakończenie pracy w zakresie utworzenia bazy EGiB uważa się wygenerowanie w GEO-INFO, w oparciu o bazę roboczą znajdującą się u Zamawiającego, poprawnych raportów podstawowych oraz pomocniczych ewidencji gruntów i budynków.
7.7.	Podobny do powyższego tok pracy będzie obowiązywał Wykonawcę również w trakcie realizacji II etapu prac modernizacyjnych z wykorzystaniem głównej (podstawowej) bazy danych prowadzonej w Urzędzie Miasta w systemie GEO-INFO.
7.8.	Jeżeli Zamawiający zaktualizuje lub wymieni system informatyczny na w pełni dostosowany do wymagań Rozp. 2001 i Rozp. 2013, to do wymiany danych i zasilania baz używane będą pliki w formacie GML. Wykonawca powinien wówczas dysponować oprogramowaniem pozwalającym na przyjęcie danych w takich formatach, ich przetworzenie z zachowaniem identyfikatorów i historii danych oraz na wygenerowanie z bazy roboczej zbiorów komputerowych w formacie GML, zawierających zmodernizowane dane EGiB i BDOT500.

8.	Wytyczne opracowania bazy EGiB i mapy zasadniczej.
8.1.	Uwagi o charakterze ogólnym. 
8.1.1.	Numeryczna mapa ewidencyjna zostanie wydana Wykonawcy w formacie SWDE, dxf i TANGO GEO-INFO .
8.1.2.	 Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków prowadzone w systemie GEO-INFO zostaną wydane Wykonawcy w postaci pliku zapisanego w formacie SWDE oraz dodatkowo, ze względu na ograniczenia formatu SWDE (np. nie przenoszenie istotnych notatek i uwag dodatkowych związanych z danymi ewidencyjnymi) w postaci raportów zapisanych w formacie rtf lub xls.
8.1.3.	Wykonawca otrzyma powyższe dane cyfrowe na początku pracy i w trakcie jej realizacji oraz na 2 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków.
8.1.4.	Zamawiający zablokuje na okres wyłożenia wprowadzanie zmian EGiB w GEO-INFO z modernizowanego obszaru wynikających z dokumentów wpływających na bieżąco do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia takiej zmiany w bazie Zamawiającego, na przykład w skutek żądania strony (dane potrzebne dla celów notarialnych), zmiana ta zostanie jeszcze raz wprowadzona przez Wykonawcę do wersji bazy ewidencyjnej, która była przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu
8.1.5.	 Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 8 PGiK Wykonawca następnego dnia roboczego po terminie końcowym wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego dostarczy kompletne i poprawne pliki wsadowe w formacie SWDE i  TANGO GEO-INFO umożliwiające Zamawiającemu założenie w Urzędzie Miejskim bazy danych ewidencyjnych w systemie GEO-INFO i bieżącą obsługę stron.
8.1.6.	 Ze względu na obiektowy i bazodanowy zapis danych ewidencyjnych w systemie GEO-INFO zaleca się, aby Wykonawca wykorzystał program GEO-INFO do przygotowania danych powstałych w wyniku realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami.

8.2.	Szczegółowe wytyczne pozyskania numerycznej mapy zasadniczej
8.2.1.	Numeryczna mapa zasadnicza zostanie wydana Wykonawcy w formacie SWING oraz dodatkowo w formacie TANGO GEO-INFO lub dxf.
8.2.2.	Ze względu na obiektowy i bazodanowy zapis danych w systemie GEO-INFO zaleca się, aby Wykonawca wykorzystał program GEO-INFO do przygotowania plików wsadowych zapisanych formacie TANGO, potrzebnych Zamawiającemu do sprawnego założenia (zmodyfikowania, tam gdzie to konieczne) w Urzędzie Miejskim bazy danych mapy zasadniczej prowadzonej w systemie GEO-INFO.

9.	Uwagi do sposobu ustalania konturów i funkcji budynków
9.1.	Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym należy zaznaczyć ten stan cienką linią z przehaczeniem (blok budynku). W kartotece budynków oraz na numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków będzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi.
9.2.	Garaże wolnostojące wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, położone w szczególności na terenie firm transportowych, należy wykazywać wg KŚT jako budynki transportu („t”). Nie należy wykazywać w EGiB budowli nie spełniających definicji budynku podanej w PKOB.
9.3.	Garaże wolnostojące spełniające definicję budynku, służące jako obiekty pomocnicze obsługujące budynki mieszkalne, należy wykazywać w EGiB jako: „Inne budynki niemieszkalne” wg KŚT (oznaczenie „i”). Dotyczy to zwłaszcza budynków tych garaży, które położone są w obrębie działek o zabudowie jednorodzinnej i pełnią zarówno funkcje garażu jak i składu na różne narzędzia. 9.4.	 Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane tradycyjnie na mapie zasadniczej jako gospodarcze (litera „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Inne budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT).
9.5.	W przypadkach wystąpienia wątpliwości lub braku informacji koniecznych do odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub do dokumentacji będącej w posianiu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

10.	Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony
10.1.	Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej od momentu przekazania operatu do kontroli, o której mowa w pkt III.9. niniejszych Warunków, do rozpoczęcia wyłożenia.
10.2.	Wykonawca przygotuje bazę danych EGiB, dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze potrzebne do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków. Raporty podstawowe  i pomocnicze zostaną zapisane w postaci elektronicznej (pdf – dla danych tekstowych, dxf oraz GeoTIFF – dla mapy) i opatrzone podpisem elektronicznym.
10.3.	Przygotować dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej tekst ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10.4.	Wykonawca weźmie udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków. W tym celu Wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu (np. upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G-5). Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób i sprzętu komputerowego (minimum dwie osoby, dwa komputery i dwie drukarki) potrzebną do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia operatu.
10.5.	Uwagi zgłaszane przez strony będą zapisywane w protokole zgodnym z załącznikiem nr 9 do niniejszych Warunków Technicznych.
10.6.	Wykonawca opracuje zbiorczy protokół wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego zgodnie ze wzorem nr 6 załączonym do instrukcji G-5.
10.7.	Wykonawca weźmie udział w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego. Wykonawca przygotuje opinie techniczne potrzebne do rozpatrzenia uwag wg załącznika nr 10.
10.8.	W sytuacji braku innych możliwości wyjaśnienia uwag zgłaszanych przez strony w trybie art. 24a PGiK Wykonawca przeprowadzi procedurę ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z § 37-39 Rozp. 2001.
10.9.	Przygotowanie przez Wykonawcę zawiadomień o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego oraz do organu podatkowego.
 
11.	Uwagi ogólne dotyczące kompletowania i formy operatu
11.1.	Poniższy podział dokumentacji podany w rozdziałach VII-VIII niniejszych Warunków Technicznych ma charakter przybliżony. Szczegółowy, fizyczny podział dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym uwzględniając wielkość powstałej dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne. 
11.2.	Wszystkie dokumenty należy zapisać w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym geodety uprawnionego, w formacie właściwym dla rodzaju dokumentu. Należy przyjąć następujące zasady:
a)	dokumenty opisowe (analizy dokumentów, wyjaśnienia itp.) wytworzone przez Wykonawcę zapisujemy w formacie doc,
b)	wykazy i zestawienia tabelaryczne (np. dokumenty sporządzone wg załączników nr 2-5 do niniejszych Warunków Technicznych) zapisujemy w formacie xls,
c)	dokumenty analogowe sporządzane z udziałem stron i ich podpisami oraz z podpisem geodety uprawnionego (np. szkice i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia zawiadomień, arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły oględzin, protokoły z wyłożenia projektu operatu do publicznego wglądu) zapisywane są w postaci rastrowej powstałej w wyniku skanowania dokumentacji, jako pliki pdf,
d)	dokumenty źródłowe, archiwalne, służące np. wyjaśnieniu stwierdzonych rozbieżności, zapisujemy w postaci wielostronicowych plików pdf dotyczących jednej sprawy,
e)	mapy, rozumiane jako raporty z baz danych, zapisujemy w formacie wektorowym dxf oraz w GeoTIFF dla rastrów kolorowych.

11.3.	Dokumenty elektroniczne należy umieścić na opisanych nośnikach CD/DVD w katalogach o nazwach zawierających liczbę porządkową dokumentu w składzie operatu i skróconą nazwę zgodną ze składem operatu (np. 01-Sprawozdanie_techniczne, 02-Zgłoszenie_pracy). Nazwy plików powinny obejmować informacje podane poniżej oddzielone znakiem podkreślenia (zob. §71 ust. 4 Rozp. 2011):
a)	nr zgłoszenia pracy do MODGiK,
b)	liczbę porządkowa dokumentu wg składu operatu (dwie cyfry),
c)	oznaczenie „EGiB”,
d)	skrócona nazwa dokumentu (do 64 znaków).

Przykłady:
•	N.6640-1234-2014_01_EGiB_sprawozdanie_techniczne.pdf,
•	N.6640-1234-2014_02_EGiB_zgłoszenie_pracy_geodezyjnej.pdf.

11.4.	Dokumenty elektroniczne dotyczące przeprowadzonych analiz należy zapisać w odpowiednich katalogach posortowanych wg:
a)	składu operatu podanego powyżej,
b)	nr i nazwy obrębu,
c)	nr działek ułożonych w kolejności arytmetycznej.

Przykład katalogu:
20-Analizy_niezgodności_z_definicją_działki/246101_1.0006/300_2

11.5.	Dokumenty źródłowe takie jak np.: szkice i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia zawiadomień, arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły oględzin, protokoły z wyłożenia projektu operatu do publicznego wglądu, przekazywane są Zamawiającemu również w postaci analogowej (nieelektronicznej).
11.6.	Szkice polowe i graniczne należy zeskanować i podłączone do bazy GEO-INFO w postaci zasięgów. Szczegóły uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

VII.	Kompletowanie operatu w zakresie dotyczącym osnowy pomiarowej

1.	Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc.
2.	Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej (postać analogowa i rastrowa - skan).
3.	Kopia wniosku o przyjęcie operatu do PZGiK (postać analogowa i rastrowa - skan).
4.	Kopia protokołu kontroli (odbioru) operatu przez Zamawiającego (postać analogowa i rastrowa - skan).
5.	Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy.
6.	Wyniki inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej (plik doc).
7.	Dzienniki pomiaru osnowy (plik doc).
8.	Źródłowe pliki z wykonanych pomiarów zapisanych w rejestratorach polowych, pozwalające na ich odczytanie w jednym z typowych komputerowych programów obliczeniowych (WinKalk, Geonet itp.)
9.	Komplet plików komputerowych potrzebnych do wykonania kontrolnych, powtórnych obliczeń w jednym z typowych programów obliczeniowych. 
10.	Nazwa i wersja programu komputerowego oraz opis tych ustawień konfiguracyjnych programu, które nie są czytane przez program z plików źródłowych, a są konieczne do pełnego powtórzenia procesu obliczeniowego.
11.	Raporty ścisłego  wyrównania poziomej osnowy pomiarowej w układzie PL-2000 (pliki doc).
12.	Wykazy współrzędnych wszystkich punktów założonej osnowy pomiarowej z podaniem: numeru punktu, współrzędnych X,Y w układzie PL-2000 (wydruk oraz pliki xls i tekstowy).
13.	Mapy przeglądowe założonej osnowy pomiarowej w skali 1:2000 w układzie i PL-2000, zredagowane tak, aby osnowa była maksymalnie czytelna (pliki dxf, pdf).
14.	Opisy topograficzne osnowy pomiarowej zawierające: współrzędne X,Y punktów w układzie PL-2000 (pliki dxf i pdf o nazwach typu: 173_332_220600.pdf).
15.	Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji dotyczącej osnowy przekazanej Wykonawcy przez MODGiK.
16.	Dokumenty pozyskane z MODGiK.
17.	Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej.

VIII.	Kompletowanie operatu w części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków

	W celu ułatwienia orientacji w poniższym wykazie podzielono go roboczo na mniejsze sekcje odpowiadające zagadnieniom, które przeważają w dokumentach objętej tą sekcją.

Dokumentacja formalno-organizacyjna
1.	Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc lub rtf.
2.	Zgłoszenie pracy geodezyjnej (postać analogowa i rastrowa - skan).
3.	Wniosek o przyjęcie operatu do PZGiK (postać analogowa i rastrowa - skan).
4.	Kopia protokołu kontroli (odbioru) operatu przez Zamawiającego (postać analogowa i rastrowa - skan).
5.	Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy (postać cyfrowa).
6.	Wypełniony Dziennik Robót (postać analogowa i rastrowa - skan).
7.	Szczegółowy wykaz zawartości krążków CD/DVD dołączonych do operatu (wydruk i plik doc).
8.	Protokoły uzgodnienia granic modernizowanego obiektu z sąsiednimi powiatami.
9.	Protokoły uzgodnienia granic z Państwowym Rejestrem Granic.
10.	Protokół uzgodnienia numeracji porządkowej nieruchomości (numerów adresowych).
11.	Protokoły z pozyskania informacji i przeprowadzonych uzgodnień z innymi instytucjami wymienionymi w pkt IV.2. niniejszych Warunków Technicznych.
12.	Protokół zdawczo-odbiorczy operatów przekazanych przez MODGIK.
13.	Dokumenty pozyskane z MODGIK.
14.	Płyty CD/DVD z danymi otrzymanymi z MODGiK.
15.	Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej.

Dokumentacja badania stanów prawnych
16.	Protokoły badania ksiąg wieczystych.
17.	Mapa przeglądowa stanów prawnych nieruchomości sporządzona wg wzoru nr 9 do instrukcji G-5 w postaci pliku dxf.
18.	Wykaz ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan prawny sporządzony wg wzoru nr 10 do instrukcji G-5 (plik xls).
19.	Tabelaryczny wykaz rozbieżności pomiędzy treścią ksiąg wieczystych, a operatem ewidencji gruntów i budynków (plik xls), wraz z zaznaczeniem w różnych kolorach ewentualnych rozbieżności oraz propozycją sposobu ich usunięcia w oparciu o zgromadzoną przez Wykonawcę dokumentację pozyskaną m.in. z: zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB (dowodów zmian), ksiąg wieczystych (informacja o rodzaju, dacie i sygnaturze dokumentu).
20.	Zestawienie rozbieżności w zakresie zgodności działek z definicją działki podaną §9 Rozp. 2001 (brak jednolitego stanu prawnego w obrębie jednej działki). Zestawienie sporządzić zgodne ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5 (w postaci wydruku i pliku xls). W kolumnie „Uwagi” należy zamieścić wyjaśnienia poszczególnych przypadków z odwołaniem do dołączonych analiz i kopii dokumentów źródłowych.
21.	Dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca analizy i wyjaśnienia rozbieżności w zakresie zgodności działek z definicją działki podaną w §9 Rozp. 2001: informacja na temat rozbieżności oraz sposobu jej wyjaśnienia i usunięcia, zgromadzona dokumentacja źródłowa pozwalająca na usunięcie rozbieżności bez konieczności ustalenia przebiegu granic działek, a w przypadku jej braku, kopia dokumentacji z ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 Rozp. 2001 wykonanego w celu usunięcia rozbieżności (kopia zawiadomienia wysłanego do stron, kopia protokołu i szkicu granicznego – oryginały będą zamieszczone w dokumentacji dotyczącej wszystkich działek objętych ustalaniem przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozp. 2001).  Dokumenty analogowe i elektroniczne ułożyć w kolejności arytmetycznej nr działek ewidencyjnych.
22.	Mapy do celów prawnych z wykazami synchronizacyjnymi (3 egzemplarze) potrzebne do doprowadzenia obecnych działek ewidencyjnych do zgodności z definicją działki określoną w §9 Rozp. 2001 (wydruki i pliki dxf oraz pdf). Dotyczy to działek ewidencyjnych ujawnionych w obecnym operacie ewidencyjnym, w ramach których znajdują się różne stany prawne.
23.	Wykazy z uzgodnienia i uzupełnienia danych ewidencyjnych właścicieli i władających o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON.
24.	Wykaz podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym (wzór nr 1 do instrukcji G-5).
25.	Wykaz osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (wzór nr 2 do instrukcji G-5).

Rozbieżności w zakresie powierzchni działek
26.	Wykaz przeanalizowanych materiałów dotyczących baz EGiB w postaci cyfrowej (plik xls) zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków.
27.	Zestawienie rozbieżności w zakresie powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy ewidencyjną mapą numeryczną, a dotychczasowym rejestrem gruntów, przekraczające odchyłki podane w Rozp. 2001. Zestawienie sporządzić zgodne z załącznikiem nr 3 do Warunków Technicznych (w postaci pliku xls). W kolumnie „Uwagi” należy zamieścić wyjaśnienia poszczególnych przypadków z odwołaniem do dołączonych analiz i kopii dokumentów źródłowych.
28.	Dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca analizy i wyjaśnienia rozbieżności w zakresie powierzchni działek pomiędzy ewidencyjną mapą numeryczną a dotychczasowym rejestrem gruntów: informacja na temat rozbieżności oraz sposobu jej wyjaśnienia i usunięcia, zgromadzona dokumentacja źródłowa pozwalająca na usunięcie rozbieżności powierzchni bez konieczności ustalenia przebiegu granic działek, a w przypadku jej braku kopia dokumentacji z ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 Rozp. 2001 wykonanego w celu usunięcia rozbieżności (kopia zawiadomienia wysłanego do stron, kopia protokołu i szkicu granicznego – oryginały będą zamieszczone w jednej dokumentacji dotyczącej wszystkich działek objętych ustalaniem przebiegu granic działek w trybie §37-39 Rozp. 2001).  Dokumenty analogowe i elektroniczne ułożyć w kolejności arytmetycznej nr działek ewidencyjnych.

Użytki i budynki
29.	Pliki rastrowych map zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych (po skanowaniu i skalibrowaniu) wraz z raportami kalibracji (raporty zgodne z wymaganiami niniejszych Warunków Technicznych). Pliki zapisać w formacie GeoTIFF (kolorowe) w układzie PL-2000.
30.	Tabelaryczny wykaz z charakterystyką rastrowych map zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych zgodny z tabelą nr 2 zamieszczoną w niniejszych Warunkach (plik xls).
31.	Tabelaryczne zestawienie współrzędnych naroży budynków pozyskanych z istniejących operatów i z nowych pomiarów opartych na osnowie geodezyjnej, wraz z porównaniem współrzędnych i analizą dokładności (§67 Rozp. 2011- w postaci pliku xls). Dla każdego punktu należy podać dodatkowo nr operatu źródłowego i oznaczenie w tym operacie.
32.	Tabelaryczne zestawienie miar czołowych budynków pozyskanych z istniejących operatów i z pomiarów kontrolnych wykonanych w trakcie prac modernizacyjnych, wraz z ich porównaniem i analizą dokładności.
33.	Wykaz z porównania bazy opisowej z bazą geometryczną ewidencji z zaznaczeniem i opisem tych rozbieżności dotyczących klasoużytków, uzgodnionych z Zamawiającym, których nie można było usunąć w ramach przeprowadzonych prac. Porównanie powinno zostać sporządzone w formie zgodnej ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5 (w postaci pliku xls). W kolumnie „Uwagi” należy zamieścić wyjaśnienia poszczególnych przypadków z odwołaniem do dołączonych analiz i kopii dokumentów źródłowych. 
34.	Kopia wykazów zmian danych ewidencyjnych (wzór nr 25 do instrukcji G-5) z adnotacjami w kolumnie „Uwagi” na temat: pozyskania przez Wykonawcę informacji o sposobie zagospodarowania i użytkowania gruntów (np. protokoły oględzin, zawiadomienia, plany zagospodarowania działek itp.), w postaci pliku xls.
35.	Wykaz przeanalizowanych materiałów dotyczących bazy EGiB pozyskanych z organów architektoniczno-budowlanych lub zainteresowanych stron.
36.	Tabelaryczny wykaz kolizji konturów budynków z granicami działek należącymi do różnych jednostek rejestrowych, zgodny z załącznikiem nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych (w postaci pliku xls) z wyjaśnieniami poszczególnych przypadków kolizji.
37.	Wyniki analiz i dokumentacja geodezyjno-prawna służąca wyjaśnieniu kolizji konturów budynków z granicami działek należącymi do różnych jednostek rejestrowych. 
38.	Mapa wywiadu terenowego ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego użytków gruntowych, budynków (w postaci analogowej i skalibrowanych kolorowych plików rastrowych zapisanych w formacie GeoTIFF w układzie PL-2000). Mapa powinna przedstawiać m.in. następujące zmiany i rozbieżności w treści mapy ewidencji gruntów i budynków: zmiany użytków gruntowych, brakujące budynki na dotychczasowej mapie, zmiany geometrii budynku, przybudówki i budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiany funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy, numery szkiców polowych.
39.	Plik dxf z zakresami i numerami szkiców polowych pomiaru budynków i użytków gruntowych.
40.	Kopie numerycznej mapy ewidencyjnej z wynikami pomiaru budynków i użytków gruntowych skompletowane razem z arkuszami danych ewidencyjnych budynków i protokołami z oględzin działek w celu określanie rodzaju i przebiegu użytków gruntowych.
41.	Arkusze danych ewidencyjnych lokali.
42.	Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego oraz danych technicznych budynków i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).
43.	Zawiadomienia i zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień w przypadkach, gdy nie zastano strony w terenie, a wymagane jest dokonanie oględzin działki celem ustalenia prawidłowego rodzaju i przebiegu użytków gruntowych (dotyczy użytków B i Br). Dołączyć ww. dokumenty do odpowiednich arkuszy danych ewidencyjnych budynków. 
44.	Zestawienie zmian podgrup rejestrowych w zakresie podgrup 7.1 i 7.2 (plik xls).
45.	Raport z dostosowania zapisu klasoużytków  w bazie EGiB do nowego formatu obowiązującego od 31 grudnia 2013 r. w wyniku nowelizacji Rozp. 2001.

Rozbieżności i ustalenie przebiegu granic działek
46.	Wykaz z porównania treści numerycznej mapy ewidencyjnej z analogową mapą zasadniczą i ortofotomapą w zakresie występowania przypadków lokalnych i systematycznych przesunięć lub skręceń granic działek, pozyskanych do mapy numerycznej drogą wektoryzacji, w stosunku do elementów sytuacyjnych mających charakter śladów granicznych (np. trwałe ogrodzenia). Wykaz sporządzić w postaci tabeli zawierającej: nazwę obrębu, arkusz mapy, numery działek objętych deformacją, informacje o kierunku i wartości wektora przesunięcia oraz ewentualny komentarz Wykonawcy wyjaśniający przyczynę powstania przesunięcia (plik xls) oraz załączników graficznych obrazujących poszczególne przypadki (pliki cyfrowe zawierające porównania map i danych pozyskanych z operatów źródłowych, tzn.: mapy ewidencyjne przed i po korekcie przedstawione na tle map zasadniczych, ortofotomap i punktów i śladów granicznych z operatów źródłowych). 
47.	Wykaz z analizy styków granic obrębów  wraz z kopią dokumentacji źródłowej pomocnej w wyjaśnieniu ewentualnych rozbieżności.
48.	Wykaz z analizy zgodności przebiegu granic działek wykazanych na mapie numerycznej na podstawie operatów PZGiK z obrazem tych granic przedstawionym na analogowych mapach: ewidencyjnej i zasadniczej, z wykazaniem i opisaniem przypadków rozbieżności wykraczających znacznie poza dokładność kartowania map analogowych.
49.	Wykaz numerów i współrzędnych punktów granicznych dla których konieczne jest ustalenia przebiegu granic w trybie §37-39 Rozp. 2001 ze względu na wymagania podane w §82 Rozp. 2001 (plik xls).
50.	Tabelaryczne zestawienie współrzędnych znaków granicznych pozyskanych z istniejących operatów i z nowych pomiarów opartych na osnowie geodezyjnej, wraz z porównaniem współrzędnych i analizą dokładności (§67 Rozp. 2011- w postaci pliku xls). Dla każdego punktu należy podać dodatkowo nr operatu źródłowego i oznaczenie w tym operacie (OZR).
51.	Wykaz działek objętych ustalaniem przebiegu granic działek zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych (plik xls).
52.	Mapa w formacie dxf zawierająca działki i budynki oraz następujące szrafury:
a)	w kolorze żółtym - działki, których choć jeden punkt granicznych był przedmiotem ustalenia w trybie §37-39 Rozp. 2001 w ramach obecnej modernizacji EGiB,
b)	w kolorze zielonym - działki, których wszystkie punkty graniczne nie wymagały ustalania.
53.	 Tekst indywidualnych zawiadomień o czynnościach ustalania przebiegu granic działek w trybie §37‑39 Rozp. 2001 i zwrotne potwierdzenia odbioru (sposób skompletowania uzgodnić z Zamawiającym). Dokumentacje zawierającą zwrotne potwierdzenia odbioru zaopatrzyć w tabelaryczny wykaz obejmujący: nr działek objętych zwrotką, nazwiska osób i nr strony w dokumentacji. Należy połączyć szkice i protokoły graniczne oraz zawiadomienia i zwrotne potwierdzenia zawiadomień w komplety uzupełnione o badanie stanu prawnego i wypisy z EGiB. 
54.	Plik dxf z zakresami i numerami szkiców granicznych i protokołów granicznych. Na każdej działce umieścić w okręgu nr szkicu i protokołu granicznego.
55.	Szkice i protokoły ustalenia przebiegu granic działek. 
56.	Wykaz współrzędnych ustalonych punktów granicznych w postaci pliku xls zgodnego ze wzorem nr 39 załączonym do instrukcji G-5.
57.	Wykaz współrzędnych skorygowanych punktów bliskich wraz z podaniem ich wzajemnej odległości, źródłem pochodzenia i komentarzem wyjaśniającym dopuszczalność ich korekty (w postaci pliku xls).

Pomiary terenowe
58.	Plik dxf z zakresami i numerami szkiców polowych innych niż szkice dla celów pomiaru budynków i użytków gruntowych.
59.	Obliczenia i wykazy współrzędnych w układzie PL-2000 (w postaci cyfrowej na nośniku CD/DVD). 
60.	Zbiorczy plik zapisany w formacie xls z wykazem współrzędnych wszystkich zamierzonych w terenie punktów, ułożony wg schematu: nr punktu, wsp. X i Y w układzie PL-2000.
61.	Zbiorcze wykazy współrzędnych pomierzonych punktów (pliki tekstowe) w układzie PL-2000 dla:
a)	budynków ewidencyjnych,
b)	znaków granicznych,
c)	trwałych ogrodzeń,
d)	pozostałych elementów treści mapy.

Wyniki opracowania
62.	Zbiorczy wykaz zmian danych ewidencyjnych.
63.	Wykazy zmian danych ewidencyjnych dla poszczególnych nieruchomości wieczysto-księgowych potrzebne do ujawnienia zmian w księgach wieczystych. 
64.	Wykaz współrzędnych punktów granicznych w postaci pliku xls zgodnego ze wzorem nr 39 załączonym do instrukcji G-5, uzupełniony o kolumnę zawierającą nr ewidencyjny operatu.
65.	Raport z kontroli programami: A-SWDE i RAPORTER pliku SWDE zawierającego zintegrowane opisowo-geometryczne dane ewidencyjne, zaopatrzony w komentarze, jeśli sygnalizowane przez ww. programy błędy i ostrzeżenia są nieuzasadnione (np. występuje niewłaściwa interpretacja danych przez program analizujący plik w formacie SWDE.
66.	Pliki numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz danych opisowych zapisane w formacie TANGO GEO-INFO i dxf z pełną redakcją map.
67.	Pliki numerycznej mapy zasadniczej (elementy budynków, wiaty, ogrodzenia, ślady graniczne itd.) zapisane w formacie TANGO GEO-INFO i dxf z pełną redakcją map.
68.	Rastrowe obrazy map ewidencyjnych o rozdzielczości 300 dpi, wykonane za pomocą tzw. pseudowydruku map wektorowych do postaci rastrowej, zapisane w formacie GeoTIFF (kolorowe), w układzie współrzędnych PL-2000. Opis pozaramkowy podano w Rozp. 2001, należy go uzupełnić o zapis: „Sporządzono w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)”.
69.	Pliki numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz danych opisowych zapisane w formacie SWDE.
70.	Raporty podstawowe i pomocnicze ewidencji gruntów (pliki pdf).
71.	Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków w postaci wydruków (1 egzemplarz) i plików komputerowych w formacie rtf i pdf, z możliwością przeszukiwania treści dokumentów wg zadanych informacji (np. nr działki ewidencyjnej).
72.	Dokumentacja geodezyjno-prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne) w 3 egzemplarzach, potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

Wyłożenie projektu operatu ewidencyjnego
73.	Tekst zawiadomienia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego z potwierdzeniem jego publikacji w prasie o zasięgu krajowym.
74.	Kopia ogłoszenia w prasie i w odpowiednich urzędach o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.
75.	Upoważnienie dla przedstawiciela Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i pracowników Wykonawcy do przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.
76.	Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego zgodny ze wzorem nr 6 załączonym do instrukcji G-5.
77.	Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych zgodny z załącznikiem nr 9 do Warunków Technicznych. Protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia poszczególnych zgłoszonych uwag.
78.	Opinie techniczne sporządzone przez Wykonawcę na temat uwag zgłoszonych przez strony.
79.	Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego.

							  ......................................................
                                                                               Zatwierdził:

Z up. Prezydenta Miasta
Zbigniew Michniowski
Zastępca Prezydenta
Bielsko-Biała, dnia 05.11.2014 r.                                      ......................................................             
	                                                            				  Prezydent